Tillbaka till innehåll

# Anslutningsstatusikoner

Ikonerna för anslutningsstatus indikerar WiFi-kortets aktuella anslutningsstatus. Ikonen för anslutningsstatus visas i huvudfönstret för verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar. Ikonen i Aktivitetsfältet indikerar också aktuell anslutningsstatus. Se Ikoner i Aktivitetsfältet för mer information.

Ikon | Beskrivning
--- | ---
| WiFi avstängt: WiFi-kortradion är avstängd. Klicka på knappen WiFi aktiverat för att slå på radion.
| Indikerar anslutningsproblem som innefattar autentiseringsfel.
| Söker efter WiFi-nätverk: WiFi-kortet söker efter eventuellt tillgängliga WiFi-nätverk. Animerade ikoner:
| Hittade inga WiFi-nätverk: Kortet hittar inte några tillgängliga WiFi-nätverk.
| Hittade WiFi-nätverk: Hittade ett tillgängligt WiFi-nätverk. Du kan välja att ansluta till tillgängliga nätverk som visas i listan WiFi-nätverk.
| Ansluter till WiFi-nätverk: Du ansluter till ett WiFi-nätverk. De halvmånsformade kurvorna växlar mellan grönt och vitt tills en IP-adress erhålles eller om ett anslutningsfel uppstår.
| Ansluten till ett WiFi-nätverk: Du är ansluten till ett WiFi-nätverk. Nätverkets namn, hastighet, signalkvalitet och IP-adress visar aktuell anslutningsstatus. Klicka på knappen Information för att visa detaljer om den aktuella nätverksanslutningen.
Nätverksnamn | Namn (Profilnamn eller SSID): Namnet på det nätverk som kortet är anslutet till. Kolumnen Namn visar SSID eller profilnamnet om det finns en tillgänglig profil för nätverket.
Signalkvalitet | Staplarna för signalstyrka anger kvaliteten för sändnings- och mottagningssignalerna mellan WiFi-kortet och åtkomstpunkten eller datorn i läget Enhet-till-enhet (ad hoc). Antalet lodräta, gröna staplar visar styrkan på sändnings- och mottagningssignalerna.

OBS! För nätverk som innehåller flera åtkomstpunkter visas signalstyrkan för närmaste åtkomstpunkt.

Signalstyrkan varierar mellan utmärkt och utanför intervall. Följande faktorer påverkar signalstyrka:

- Signalkvaliteten minskar med avstånd och påverkas av metall- och cementbarriärer.
- Metallobjekt kan reflektera signaler och orsaka störningar.
- Andra elektriska enheter kan också orsaka störningar.

Egenskaper | Tillhandahåller kortets anslutningsstatusinformation. Se Nätverksegenskaper för information.
WiFi på/ WiFi av/WiFi på, 802.11a av | Visar läget för WiFi-radion, på eller av. I den här nedrullningsbara menyn kan du också slå på eller av radion. Beroende på WiFi-kortet och OEM-datortillverkaren kan den här nedrullningsbara menyn ha ett tredje alternativ: WiFi på, 802.11a av. Om det finns med kan du slå på WiFi-radion (band b eller g), men stäng av 802.11a-bandet. Se Sätta på/stänga av trådlös radio för mer information.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.
Stäng | Stänger huvudfönstret.

Tillbaka till början

Tillbaka till innehåll

Begränsningar och ansvarsfriskrivningar