返回內容頁

# Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式概述

Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式主功能
安裝軟體
自訂安裝
移除軟體
檢視 Microsoft Windows* 中的介面卡設定
使用 Windows 管理 WiFi

## Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式主功能

- 網路效能管理
- 設定檔管理
- 電源管理
- 使用者可設定的網路設定
- 802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n 存取點的完整支援。
- IEEE 802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n 規格的相容性。此開放架構允許 WiFi 介面卡與其它符合 IEEE 802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n 標準之廠商的無線裝置通訊。
- 128 位元、和 64 位元的有線對等式保密 (WEP) 資料保全性和 VPN 相容性。
- 存取點保全性驗證。
- 802.1X 驗證
- 偵測介面卡範圍內是否有任何無線網路存在，並提供自動組態和連線。
- 建立每個無線網路連接的設定檔。「設定檔」包括網路 SSID 和保全性設定。
- 自動偵測無線網路並根據介面卡的偏好設定和可用的服務與該網路連線。

## 正在安裝 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式

### 典型安裝

下列元件會安裝在「典型」安裝中。

- Intel® WiFi Link Driver。如有需要您可選擇安裝驅動程式。此為最小安裝。
- Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 。對於「典型」安裝，這也包含下列項目：
  - Wi-Fi Protected Setup
  - Intel® Wireless Troubleshooter

### 自訂安裝

下列功能可在「自訂」安裝期間進行安裝。Wi-Fi Protected Setup* 與 Intel® Wireless Troubleshooter 都可在典型安裝中安裝。

- 管理員工具
- WMI 支援
- 單一登入
  - 預先登入連線
- Intel® Wireless Troubleshooter

管理員工具： 將「管理員工具」安裝到「工具」功能表。這個工具是用來設定一般 (共用) 設定檔使用的。「管理員工具」也是由資訊技術部門用來在 WiFi 連線公用程式中啟用或停用這些功能。

WMI 支援︰ Windows Management Instrumentation 功能讓未安裝 WiFi 連線公用程式的管理員，能遠端管理已安裝 WiFi 連線公用程式的用戶端。

單一登入： 安裝「單一登入」或「預先登入連線」功能。這個工具是用管理員工具來設定一般 (共用) 設定檔使用的。「單一登入」的對象是使用者以使用者名稱、密碼、和網域登入他們電腦的企業環境。「快速切換使用者」不支援網域登入。安裝了「單一登入」支援後，「快速切換使用者」和 Windows* XP 的「歡迎畫面」都會停用。

預先登入連線： 一旦使用者登入電腦，就會啟用「預先登入/一般」設定檔。「預先登入連線」在使用者登入 Windows 之前建立無線連線。該功能安裝有「單一登入」。

Intel® Wireless Troubleshooter： 對解決 WiFi 連線問題方面提供有用的協助。

若要安裝這些功能，請在安裝期間選取「自訂」選項。遵照以下指示來安裝這些功能。如果已經安裝 WiFi 連線公用程式，請參閱後安裝步驟說明。

## 安裝 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式

1. 將「安裝 CD」光碟片插入您的光碟機中。
2. 安裝程式會出現訊息：
   歡迎使用 Intel(R) PROSet Wireless Tools 安裝精靈。請按一下「下一步」。
3. 下個訊息會顯示：
   歡迎使用 Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 InstallShield Wizard。請按一下「下一步」。
4. 閱讀授權合約。
5. 按一下「我接受授權合約中的條款」。若您要一份合約的列印副本，可以按一下「列印」。然後按一下「下一步」。
6. 按一下「下一步」以接受預設的安裝目的地資料夾。否則按一下「變更」以指定不同的位置。然後按一下「確定」及「下一步」。
7. 按一下「典型」或「自訂」。如果您按「典型」，請繼續到步驟 9。
8. 若執行「自訂」安裝，請從清單選擇要安裝的功能。如需可用功能的說明，請參閱自訂安裝。對於每項功能，您可選擇：

- 此功能將安裝在本地硬碟上。
- 此功能及所有子功能將安裝在本地硬碟上。
- 此功能將不能使用。

9. 請按一下「下一步」。
10. 安裝可能需要幾分鐘。安裝完成時，會顯示訊息完成 InstallShield Wizard。請按一下「完成」。
11. 可能要求您將電腦重新開機。若是這樣，您應立即將電腦重新開機。按一下「是」以重新開機，或按一下「否」稍後重新開機。

## 安裝其他軟體功能

如果 WiFi 連線公用程式已經安裝，按照下列指示來新增「管理員工具」和「預先登入連線」：

1. 按一下「開始」>「控制台」>「新增或移除程式」>「Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體」。
2. 按一下「變更」。
3. 下個訊息會顯示：
   歡迎使用 Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 InstallShield Wizard。請按一下「下一步」。
4. 按一下「修改」。然後按一下「下一步」。
5. 在目前沒有安裝而您想安裝的任何功能旁的紅色 X上按一下。
6. 對於您想安裝的每項功能，依適當情形按下列選項之一：
   - 此功能將安裝在本地硬碟上。
   - 此功能及所有子功能將安裝在本地硬碟上。
7. 請按一下「下一步」。
8. 安裝可能需要幾分鐘。安裝完成時，會顯示訊息完成 InstallShield Wizard。請按一下「完成」。
9. 可能要求您將電腦重新開機。若是這樣，您應立即將電腦重新開機。按一下「是」以重新開機，或按一下「否」稍後重新開機。

## 移除 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式

若要移除 WiFi 連線公用程式：

1. 請按一下「開始」>「控制台」>「新增或移除程式」。
2. 按一下「Intel PROSet/無線 WiFi 軟體」。
3. 按一下「變更」。
4. 下個訊息會顯示：
   歡迎使用 Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 InstallShield Wizard。請按一下「下一步」。
5. 請按一下「移除」。
6. 請按一下「下一步」。
7. 下個訊息會出現。從清單選擇並按一下「下一步」。
   儲存使用者定義的設定。選擇您要對目前應用程式設定進行：
   - 儲存。儲存適用於目前應用程式版本的設定與檔案。
   - 轉換並儲存。以相容於 Intel® PROSet/無線版本 10 與 11 的格式來儲存設定與檔案。
   - 移除。不儲存應用程式設定。

8. 移除可能需要幾分鐘。移除軟體後，會顯示「完成 InstallShield Wizard」訊息。請按一下「完成」。
9. 可能要求您將電腦重新開機。若是這樣，您應立即將電腦重新開機。按一下「是」以重新開機，或按一下「否」稍後重新開機。

## 檢視 Windows 中的介面卡設定

您可以透過 Windows「裝置管理員」或從「進階」功能表的介面卡設定選項來存取介面卡的進階設定。

## 使用 Windows 管理 WiFi

Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration 功能提供內建的無線組態公用程式。這項功能要在 Microsoft Windows* XP 中啟用或停用，或按一下「進階」功能表上的「使用 Windows 管理 WiFi」來進行。如果 Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration 啟用時，WiFi 連線公用程式的功能就會停用。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明