İçindekilere Dön

# Dışlama Listesi Yönetimi

Dışlama listesi, otomatik olarak bağlanamayacağınız WiFi ağlarını içeren bir listedir. Bu özellik, listelenen bir ağa ya da erişim noktasına, bu WiFi ağı için bir profil oluşturmuş olsanız bile, otomatik erişimi kısıtlamanıza olanak verir. Tüm WiFi ağları (SSID) dışlamak için Dışlama Listesi Yönetimi özelliğini kullanın.

## Erişim Yöntemi

Dışlama Listesi Yönetimi ekranına iki şekilde erişilebilir:

- Profiller menüsünde Dışlananları Yönet...'i tıklatın ya da
- Ana pencerede bir ağ seçin ve Özellikler düğmesini tıklatın. Ardından da, Dışlananları Yönet...'i tıklatın.

NOT: Bir yönetici bir ağın dışlanmasına karar verdiyse, ancak Yönetici Aracı kullanan bir yönetici, ağı Dışlama Listesinden kaldırabilir. Profiller yöneticiler tarafından Yönetici Aracı'ndan dışlanabilir. Bkz. Yönetici Aracı.

WiFi Ağlar listesi'ndeki simgenin ardından gelen bu simge, ağın dışlandığını belirtir.

## Dışlama Listesi Yönetimi Ayrıntıları

Ad | Açıklama
Ağ Adı | Kablosuz ağın adı (SSID).
Radyo | DHCP hatası durumunda, bant bilgisini görüntüler.
MAC Adresi | Erişim noktasının ya da ağ üzerindeki tüm erişim noktalarının ya da istasyonların MAC adresi.
Neden | Dışlama kaynağı, Kullanıcı.
Ayrıntılar | Ayrıntılar'ı tıklattığınızda, erişim noktasının nasıl dışlandığına ve dışlama listesinden nasıl çıkarılacağına ilişkin bilgileri öğrenebilirsiniz. Aşağıda bununla ilgili bir örnek verilmiştir: Bu ağ aşağıdaki nedenlerle otomatik bağlantı olanağından dışlanmıştır.

- Kullanıcı bu ağı el ile dışladı.

Bu ağı (ya da erişim noktalarını) otomatik bağlantılarda yeniden kullanmak için, ağı listede seçip Kaldır düğmesini tıklatın.

NOTLAR:

- Listeyi sıfırla düğmesi, yetkisiz erişim ve yönetici tarafından dışlanan erişim noktaları dışındaki tüm girişleri listeden siler.
- Yetkisiz erişim noktaları, kullanıcı bu erişim noktasına geçerli kimlik bilgileri kullanarak bağlandığında, listeden kaldırılır.
- Bir ağda dışlanan tüm erişim noktaları (yetkisiz erişim ve yönetici tarafından dışlanan erişim dışındakiler), bu ağ için el ile bir profil uygulandığında listeden kaldırılır.

Silik görüntülenen kayıtlar, dışlanmış olan yetkisiz erişim veya yönetici tarafından dışlanan erişim noktalarıdır. Yetkisiz erişim ya da yönetici tarafından dışlanan erişim noktaları, listeden elle kaldırılabilir.

Ekle | Dışlama Listesi'ne eklemek istediğiniz ağ adını (SSID) girmek için, Ekle düğmesini tıklatın.

1. Ağ Adı: Ağ adını girin.
2. Tamam'ı tıklatın.

Kaldır | Listeden bir girişi kaldırmanızı sağlar.

1. Listeden girişi seçin.
2. Kaldır düğmesini tıklatın.
3. Şu ileti görüntülenir: Seçilen öğeyi Dışlama Listesi'nden kaldırmak istiyor musunuz?
4. Profili listeden kaldırmak için, Evet düğmesini tıklatın.

Listeyi sıfırla | Tüm ağları ve erişim noktalarını Dışlama Listesi'nden kaldırır.
Kapat | Pencereyi kapatıp ayarları saklamanızı sağlar.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi