返回內容頁

# 網路內容

網路內容
管理排除

此「網路內容」視窗提供關於所選網路的詳細資訊。

## 如何存取

在 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式主視窗按一下「內容」，就可查看所選網路與其存取點的詳細資訊。這個畫面會顯示關於此網路以及存取點的資訊，並也可讓您開啟「排除清單管理」畫面。在排除清單管理畫面上，您可以新增要從自動連線排除的設定檔。

### 網路內容詳細資料

名稱 | 說明
--- | ---
網路名稱 | 顯示 WiFi 網路的名稱。
頻帶 | 目前使用的頻帶和頻率。如果沒有顯示頻帶和頻率，則顯示「超出範圍」。 以下列出頻帶：

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

操作模式 | 顯示目前的模式：

- 網路 (基礎架構)

> 以存取點為中心的無線網路。在這種環境中，存取點不只提供與有線網路的通訊，並且還協調鄰近區域的無線網路流量。

- 點對點 (ad hoc) 網路連線

> 一種通訊組態，在這其中，每部電腦都有相同的能力，並且任何電腦都可啟動通訊作業階段。也稱為點對點網路或電腦對電腦網路。

驗證等級 | 顯示使用之網路目前的驗證保全性模式。 以下列出網路驗證等級：

- 開啟
- 共用
- WPA-企業
- WPA2-企業
- WPA-個人
- WPA2-個人

顯示目前使用的網路所使用的驗證。請參閱保全性概述以取得更多資訊。

資料加密 | 以下列出「資料加密」的設定：

- 無
- WEP
- TKIP
- CKIP
- AES-CCMP

請參閱保全性概述以取得更多資訊。

這個網路中的存取點 <0-50> |

- 訊號強度： 訊號強度圖示列會顯示 WiFi 介面卡和最接近存取點之間的傳輸和接收訊號強度。
- 顯示以下其中一項： 。顯示使用的頻帶（802.11a、802.11b、 802.11g 或 802.11n）。
- 通道： 顯示目前用於特定無線網路的傳輸和接收通道。
- BSSID (基礎架構操作模式) ： 顯示選取的網路中存取點的十二位數 MAC 位址。

管理排除 | 請參閱管理排除以取得更多資訊。如果網路排除已啟用 (請參閱應用程式設定)，則「網路內容」也會表示該網路是否被排除在自動連線之外。
關閉 | 關閉「網路內容」。
說明？ | 提供本頁的說明資訊。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明