목차로 돌아가기

# 제외 목록 관리

제외 목록은 자동으로 연결되지 않는 WiFi 네트워크 목록입니다. 이 기능을 사용하면 목록에 있는 네트워크에 대한 프로파일을 만든 경우에도 해당 WiFi 네트워크 또는 액세스 포인트에 대한 자동 액세스를 제한할 수 있습니다. 제외 목록 관리를 사용하여 전체 WiFi 네트워크(SSID)를 제외시킬 수 있습니다.

## 액세스 방법

제외 목록 관리 화면에 액세스하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

- 프로파일 메뉴에서 제외 관리...를 클릭합니다.
- 또는 주 창에서 네트워크를 선택하고 속성 단추를 클릭합니다. 그런 다음 제외 관리...를 클릭합니다.

참고: 관리자가 제외할 네트워크를 지정한 경우에는 관리자 도구를 사용하는 관리자만 제외 목록에서 네트워크를 제거할 수 있습니다. 관리자가 관리자 도구에서 프로파일을 내보낼 수 있습니다. 관리자 도구를 참조하십시오.

WiFi 네트워크 목록에 있는 이 아이콘은 네트워크가 제외되었음을 나타냅니다.

## 제외 목록 관리 정보

이름 | 설명
네트워크 이름 | 무선 네트워크의 이름(SSID)입니다.
라디오 | DHCP 오류가 발생한 경우 밴드가 표시됩니다.
MAC 주소 | 액세스 포인트 또는 네트워크의 모든 액세스 포인트나 스테이션의 MAC 주소.
원인 | 예외 소스는 사용자입니다.
정보 | 액세스 포인트를 제외시키는 방법과 제외 목록에서 제거하는 방법에 대한 정보를 보려면 정보를 클릭하십시오. 다음은 한 가지 예입니다. 다음 원인으로 이 네트워크가 자동 연결에서 제외되었습니다.

- 사용자가 수동으로 이 네트워크를 제외시켰습니다.

이 네트워크(또는 액세스 포인트)에서 다시 자동 연결이 가능하도록 하려면 선택한 후 제거 단추를 클릭하십시오.

참고:

- 목록 재설정 단추를 사용하면 불량 액세스 포인트와 관리자가 제외한 액세스 포인트를 제외한 모든 항목이 목록에서 제거됩니다.
- 유효한 자격 증명을 사용하여 이 액세스 포인트에 대한 연결이 만들어지면 목록에서 불량 액세스 포인트가 제거됩니다.
- 네트워크에 대한 프로파일을 수동으로 적용하면 해당 네트워크에서 제외된 모든 액세스 포인트(제외된 불량 액세스 포인트와 관리자가 제외한 액세스 포인트는 예외)가 목록에서 제거됩니다.

흐리게 표시된 항목은 제외된 불량 또는 관리자 액세스 포인트입니다. 불량 액세스 포인트 또는 관리자가 제외한 액세스 포인트는 목록에서 수동으로 제거할 수 없습니다.

추가 | 추가 단추를 클릭하여 제외 목록에 추가하려는 네트워크 이름(SSID)을 등록합니다.

1. 네트워크 이름: 네트워크 이름을 입력합니다.
2. 확인을 클릭합니다.

제거 | 목록에서 항목을 제거합니다.

1. 목록에서 항목을 선택합니다.
2. 제거를 클릭합니다.
3. 다음 메시지가 표시됩니다. 선택한 항목을 제외 목록에서 제거하시겠습니까?
4. 예를 클릭하여 목록에서 프로파일을 제거합니다.

목록 재설정 | 제외 목록에서 모든 네트워크와 액세스 포인트를 제거합니다.
닫기 | 페이지를 닫고 설정을 저장합니다.
도움말? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 제공합니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보