Voltar ao Índice

# Configurações do aplicativo (menu Ferramentas)

As Configurações do aplicativo controlam o comportamento do Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi.

## Como acessar

Na janela principal, no menu Ferramentas, clique em Configurações do aplicativo.

## Descrição das configurações do aplicativo

Nome | Descrição
--- | ---
Adaptador | Mostrada no topo da janela, esta é a lista dos adaptadores WiFi. Ele pode ser um dos seguintes:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945_BG Network Connection

Configurações avançadas: As configurações a seguir controlam o modo como o Utilitário de Conexão WiFi se comporta e exibe informações.
Barra de tarefas | Mostrar Ícone na barra de tarefas: Selecione para exibir o ícone de status na barra de tarefas. Esse ícone reside na barra de tarefas do Windows (Área de notificação) e fornece o status da conexão sem fio. Desmarque para ocultar o ícone de status na barra de tarefas.

O ícone de Status da bandeja de tarefas tem várias funções:

- Feedback visual sobre o estado da conexão e a atividade sem fio da rede sem fio. O ícone muda de cor e de animação de acordo com a atividade sem fio. Consulte Ícones da barra de tarefas para obter mais informações.
- Menu: Um menu é exibido quando você clica com o botão direito do mouse no ícone. Nesse menu, você executa tarefas como ligar ou desligar o rádio ou abrir o Utilitário de Conexão WiFi. Consulte: Opções do menu da barra de tarefas para obter mais informações.
- Dicas de ferramenta e Alertas da área de trabalho. Consulte: Dicas de ferramentas e Alertas da área de trabalho para obter mais informações.

Notificações | Mostrar notificações de alerta: Selecione para exibir alertas da área de trabalho ao lado do ícone da barra de tarefas. Quando é necessário executar uma ação, o sistema exibe uma mensagem. Somente os eventos de alta prioridade acionam um alerta da área de trabalho. Se o alerta da área de trabalho estiver marcado, a ação necessária será executada. Desmarque para não exibir esses alertas. Consulte: Dicas de ferramentas e Alertas da Área de trabalho, para obter mais informações.

Selecione uma das seguintes opções:

Notificações informativas: Esses alertas da área de trabalho têm menos importância. Não requerem interação mas podem melhorar bastante a operação do dispositivo sem fio.

- Mostrar notificações informativas: Marcada, por padrão. Todos os alertas da área de trabalho informativos são exibidos ao lado do ícone de status da barra de tarefas. Esses alertas de desktop melhoram a operação do dispositivo sem fio, avisando quando redes sem fio disponíveis estiverem dentro da faixa de alcance. Também informam quando uma conexão sem fio é estabelecida ou perdida. Consulte: Dicas de ferramentas e Alertas da Área de trabalho, para obter mais informações.
- Mostrar lista de redes disponíveis quando desconectado: Quando a opção Mostrar notificações informativas estiver desmarcada, é possível selecionar este item. Com os alertas da área de trabalho desativados, essa opção permite que você continue sendo avisado sobre redes disponíveis quando o adaptador WiFi estiver desconectado.

Notificar quando outro aplicativo estiver usando o adaptador WiFi: Quando marcada, é exibida uma mensagem informando quando outros aplicativos estiverem tentando gerenciar o adaptador WiFi. Isso é útil ao usar um software de um local de acesso (cybercafé, terminal de aeroporto). Para aproveitar os recursos do Utilitário de Conexão WiFi, convém desabilitar esse software ao sair do ponto de conexão (hotspot).

Auto conexão | Conectar-se à rede disponível usando apenas perfis: (Padrão) Conectar o adaptador WiFi a uma rede disponível usando um perfil compatível da Lista de perfis. Se não for encontrado um perfil compatível, você receberá uma notificação (consulte Notificações). O dispositivo sem fio permanece desconectado até que um perfil compatível seja encontrado ou que você configure um novo perfil correspondente.

Conectar-se a qualquer rede disponível se não for encontrado nenhum perfil correspondente: Selecione esta opções para conectar-se com uma rede automaticamente, se você não configurou um perfil e estiver em um local que possui uma rede sem fio aberta e desprotegida. NOTA: As redes abertas não têm segurança. Seria necessário que você proporcionasse segurança à conexão sem fio. O uso de um software de rede privada virtual (VPN — Virtual Private Networking) é uma forma de dar segurança a conexões abertas sem fio.

Conectar-se a qualquer rede com base em apenas perfis (modo Cisco): Selecione a opção para tentar cada perfil na ordem de preferência. Isso significa que você está perto de um PA que tem mais de um SSID mas só informa um.

Não conectar automaticamente. O usuário fará a conexão manual: Selecione para desativar a conexão automática.

Gerenciar exclusões | Habilitar o recurso de lista de exclusão automática: Selecione para ativar o recurso de lista automática de exclusões. Este recurso fornece um meio para excluir os pontos de acesso da conexão automática. Consulte Gerenciar exclusões para obter mais informações.

Habilitar o recurso de lista de exclusão manual: Selecione para ativar o recurso de lista manual de exclusões. Este recurso fornece um meio para excluir as redes da conexão automática. Consulte Gerenciar exclusões para obter mais informações.

Lista Redes WiFi | Mostrar títulos de classificação das colunas: Selecione para mostrar os títulos das colunas na lista Redes WiFi. Clique em um título de coluna para classificar a coluna em ordem crescente ou decrescente.
Notificação de pasta compartilhada | O compartilhamento de arquivos e impressoras permite que outros computadores em uma rede acessem recursos em seu computador. Tenha cuidado ao usar o notebook sem fio com o compartilhamento de arquivos e impressoras ativado. Use este recurso para receber notificações quando você se conectar a uma rede sem fio com pastas compartilhadas que atendem a uma das seguintes condições:

- O firewall do Microsoft Windows está desativado
- O compartilhamento de arquivos e impressoras está ativado como uma exceção para as configurações do firewall do Microsoft Windows.

Descompartilhe as pastas compartilhadas automaticamente quando conectado a uma rede desprotegida.
Selecione para descompartilhar automaticamente as pastas compartilhadas, sempre que você se conectar a uma rede desprotegida. Este recurso propicia um nível de segurança adicional.

Desativar esta notificação
Selecione para manter intactas suas configurações atuais de pastas compartilhadas, sempre que você se conectar a uma rede aberta, desprotegida.

Notificar quando conectado a uma rede desprotegida.
Selecione para notificá-lo sempre que você estiver conectado com uma rede aberta, desprotegida.

Notificação da rede Dispositivo a dispositivo (ad-hoc) | Recebe alertas de acordo com as seguintes configurações, quando conectado a uma rede ad-hoc. Você receberá um alerta a cada 2 minutos e, no máximo, 5 alertas. Notificar quando nenhum par se associar à rede ad-hoc. Selecione para receber uma notificação se nenhum par se associar à rede ad-hoc.

Notificar quando todos os pares saírem da rede ad-hoc.
Selecione para receber um alerta quando todos os pares saírem da rede ad-hoc.

Notificação sobre Nome de rede (SSID) | Notifica quando o nome de rede (SSID) padrão for usado para conexão com uma rede. Exemplos comuns de nomes de rede padrão predefinidos são: wireless, WLAN, linksys, default. Conectar-se a um ponto de acesso que usa um nome de rede (SSID) padrão pode gerar um problema de segurança. Geralmente, esse ponto de acesso usa todas as configurações padrão de segurança e administrativas (por exemplo, Autenticação aberta; endereço IP padrão, nome do usuário ou senha). Se esta for uma rede pessoal, mude o nome da rede e as configurações de segurança para aumentar a segurança da rede.

Notificar quando conectado a uma rede com um nome SSID padrão
Selecione para receber um alerta quando conectado a uma rede com nome de rede (SSID) padrão.

Configurações do WiFi | Desabilitar a varredura de WiFi quando associada: Esta configuração desativa a varredura de pontos de acesso adicionais do WiFi depois que o adaptador se conectar com um ponto de acesso (rede). A desativação da varredura quando já estiver conectado pode melhorar o desempenho da conexão.
WiFi Protected Setup* | Notificar quando existirem pontos de acesso com capacidade para a Wi-Fi Protected Setup na faixa de alcance Ligar para poder saber quando um ponto de acesso equipado com Wi-Fi Protected Setup* está dentro da faixa de alcance do seu computador. Isto é necessário se você registrar (conectar) este computador no ponto de acesso ou definir este computador como Registrador de um ponto de acesso. O estado padrão é ON (ligado).
OK | Salva as configurações e volta à página anterior.
Cancelar | Fecha e cancela as alterações.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

Voltar ao início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade