חזרה לתוכן העניינים

# הגדרות יישום (התפריט כלים)

הגדרות יישום קובע את התפקוד של תוכנית השירות לחיבור Intel® PROSet/Wireless WiFi‏.

## כיצד לגשת

בחלון הראשי, בתפריט כלים, לחץ על הגדרות יישום.

## תיאור הגדרות יישום

שם | תיאור
--- | ---
מתאם | בראש החלון מוצג מתאם ה- WiFi‏. הוא יכול להיות כל אחד מהדגמים הבאים:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_‎
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945_BG Network Connection

הגדרות מתקדמות: ההגדרות הבאות קובעות את התפקוד ואופן הצגת המידע של תוכנית השירות לחיבור WiFi‏.
שורת משימות | הצג סמל בשורת המשימות: בחר כדי להציג את סמל המצב בשורת המשימות. סמל זה נמצא בשורת משימות של Windows (אזור ההודעות). סמל זה מציג את המצב של החיבור האלחוטי. נקה כדי לא להציג את סמל המצב בשורת המשימות. סמל המצב בשורת משימות מספק פונקציות אחדות:

- משוב ויזואלי של מצב החיבור והפעילות האלחוטית של הרשת האלחוטית. הצבע וההנפשה של הסמל משתנים בהתאם לפעילויות האלחוטיות השונות. לקבלת מידע נוסף, ראה "סמלי שורת המשימות".
- תפריט: לחיצה על הסמל באמצעות הלחצן הימני של העכבר מציגה תפריט. מתפריט זה ניתן לבצע משימות כגון הפעלה וכיבוי של הרדיו או הפעלה של תוכנית השירות לחיבור WiFi‏. ראה: אפשרויות תפריט שורת משימות לקבלת מידע נוסף.
- תיאורי כלים והתראות שולחן עבודה. ראה: עצות אודות כלים והתראות שולחן עבודה לקבלת מידע נוסף.

הודעות | הצג הודעות אזהרה: בחר כדי להציג התראות שולחן עבודה לצד סמל שורת המשימות. כאשר נדרשת פעולה מצדך, מוצגת הודעה. רק אירועים בחשיבות גבוהה מפעילים התראת שולחן עבודה. אם התראת שולחן העבודה נבחרת, יש לבצע את הפעולה המתאימה. נקה כדי לא להציג התראות שולחן עבודה. לקבלת מידע נוסף, ראה "תיאורי כלים והתראות שולחן עבודה".

בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

התרעות מידע: החשיבות של התראות שולחן עבודה אלה נמוכה. הן אינן מחייבות את התערבותך, אך יכולות לשפר מאד את החוויה האלחוטית.

- הצג הודעות מידע: נבחר כברירת מחדל. כל התראות שולחן העבודה למטרות מידע מוצגות לצד סמל המצב בשורת המשימות. התראות שולחן עבודה אלה משפרות את החוויה האלחוטית באמצעות הודעות, כאשר רשתות אלחוטיות זמינות נמצאות בטווח. התראות אלה גם מודיעות על יצירה או על ניתוק של חיבור אלחוטי. לקבלת מידע נוסף, ראה "תיאורי כלים והתראות שולחן עבודה".
- הצג את רשימת הרשתות הזמינות בעת שהמערכת אינה מחוברת: כאשר האפשרות הצג הודעות מידע אינה מסומנת, באפשרותך לבחור פריט זה. כאשר התראות שולחן העבודה מנוטרלות, אפשרות זו מאפשרת להמשיך לקבל הודעות על רשתות זמינות, כאשר מתאם ה- WiFi אינו מחובר.

דווח כאשר יישום אחר משתמש במתאם ה- WiFi‏: כשאפשרות זו נבחרת, מוצגת הודעה כאשר יישומים אחרים מנסים לנהל את מתאם ה- WiFi‏. אפשרות זו שימושית אם אתה משתמש בתוכנה המסופקת במיקום נקודת ההתחברות (בית קפה, נמל תעופה). כדי לנצל את התכונות של תוכנית השירות לחיבור WiFi, נטרל את התוכנה בעת עזיבת נקודת ההתחברות.

התחברות אוטומטית | התחברות לרשת זמינה באמצעות פרופילים בלבד: (ברירת מחדל) חבר את מתאם ה- WiFi לרשת זמינה באמצעות פרופיל תואם מרשימת הפרופילים. אם לא נמצא פרופיל מתאים, תוצג הודעה (ראה "הודעות"). ההתקן האלחוטי נשאר מנותק עד למציאת פרופיל מתאים או עד שתגדיר תצורה של פרופיל תואם חדש.

התחברות לרשת זמינה כלשהי אם לא נמצא פרופיל מתאים: בחר להתחבר לרשת באופן אוטומטי אם לא הגדרת פרופיל ואתה נמצא במקום שיש בו רשת אלחוטית פתוחה, בלתי מאובטחת. הערה: רשתות פתוחות אינן מאובטחות. עליך לספק אבטחה משלך עבור חיבור אלחוטי זה. דרך אחת לאבטח חיבור אלחוטי פתוח היא באמצעות תוכנת רשת וירטואלית פרטית (VPN‏).

התחברות לרשת כלשהי המבוססת על פרופילים בלבד (מצב Cisco‏): בחר כדי לנסות כל אחד מהפרופילים לפי סדר מועדף. המשמעות היא שאתה נמצא בקרבת נקודת גישה בעלת יותר מ- SSID אחד, אך מפרסמת אחד בלבד.

אל תתחבר אוטומטית. המשתמש יתחבר באופן ידני: בחר כדי לכבות התחברות אוטומטית.

נהל פריטים מנועים | אפשור התכונה של רשימת פריטים מנועים אוטומטית: בחר כדי לאפשר את התכונה של רשימת פריטים מנועים אוטומטית. תכונה זו מספקת דרך למנוע התחברות אוטומטית לנקודות גישה. לקבלת מידע נוסף, ראה "ניהול פריטים מנועים". אפשור התכונה של רשימת פריטים מנועים ידנית: בחר כדי לאפשר את התכונה של רשימת פריטים מנועים ידנית. תכונה זו מספקת דרך למנוע התחברות אוטומטית לרשתות. לקבלת מידע נוסף, ראה "ניהול פריטים מנועים".
רשימת רשתות WiFi | הצג כותרות מיון עמודות: בחר כדי להציג את שמות העמודות ברשימת רשתות ה- WiFi‏. לחץ על כותרת עמודה כדי למיין את העמודה בסדר יורד או עולה.
הודעה על תיקיות משותפות | שיתוף קבצים ומדפסות מאפשר למחשבים אחרים ברשת לגשת למשאבים במחשב שברשותך. עליך לנקוט באמצעי זהירות בעת שימוש במחשב נייד אלחוטי, כאשר שיתוף קבצים ומדפסות מאופשר. השתמש בתכונה זו לצורך קבלת הודעות בעת התחברות לרשת אלחוטית עם תיקיות משותפות העומדות באחד מהתנאים הבאים:

- חומת האש של Microsoft Windows מנוטרלת
- שיתוף קבצים ומדפסות מאופשר כחריג בהגדרות חומת האש של Microsoft Windows‏.

אל תשתף באופן אוטומטי תיקיות משותפות בעת התחברות לרשת לא מאובטחת.
בחר כדי לא לשתף אוטומטית תיקיות משותפות בכל התחברות לרשת לא מאובטחת. תכונה זו מספקת אבטחה נוספת.

נטרל הודעה זו
בחר כדי להשאיר את ההגדרות הנוכחיות של תיקיות משותפות בכל התחברות לרשת פתוחה ולא מאובטחת.

הצג הודעה בעת התחברות לרשת לא מאובטחת.
בחר כדי לקבל הודעה בכל התחברות לרשת פתוחה ולא מאובטחת.

דיווח על רשת התקן להתקן (אד הוק) | קבלת התראות תלויה בהגדרות הבאות, בעת חיבור לרשת אד הוק. התראה מתקבלת כל שתי דקות, עם חמש התראות לכל היותר. הצג הודעה כאשר לא הצטרפו עמיתים לרשת האד הוק בחר כדי לקבל הודעה אם לא הצטרפו עמיתים לרשת האד הוק. הצג הודעה כאשר כל העמיתים עזבו את רשת האד הוק
בחר כדי לקבל התראה כאשר כל העמיתים יצאו מרשת האד הוק.

הודעת שם רשת (SSID) | מוצגת הודעה כאשר שם ברירת המחדל של הרשת (SSID) משמש להתחברות לרשת. דוגמאות נפוצות לשמות רשת מוגדרים מראש, המשמשים כברירת מחדל, הן: wireless‏, WLAN‏, linksys‏, default‏. התחברות לנקודת גישה עם שם רשת ברירת מחדל (SSID) עלולה ליצור בעיית אבטחה. נקודת גישה זו משתמשת בדרך כלל בכל אבטחת ברירת המחדל ובהגדרות הניהול (לדוגמה, אימות פתוח, כתובת IP ברירת מחדל, שם משתמש או סיסמה). אם זוהי רשת אישית, שנה את שם הרשת ואת הגדרות האבטחה על מנת לשפר את אבטחת הרשת.

הצג הודעה בעת התחברות לרשת עם שם SSID ברירת המחדל
בחר כדי לקבל התראה בעת התחברות לרשת עם שם רשת ברירת המחדל.

הגדרות WiFi | נטרל סריקת WiFi כאשר משויך: הגדרה זו מנטרלת סריקה לאיתור נקודות גישה WiFi נוספות, לאחר שהמתאם מתחבר לנקודת גישה (רשת). נטרול סריקה לאחר התחברות יכול לשפר את ביצועי החיבור.
Wi-Fi Protected Setup* | הצג הודעה כאשר נקודות גישה Wi-Fi Protected Setup נמצאות בטווח הפעל כדי לקבל הודעה כאשר נקודת גישה עם Wi-Fi Protected Setup* נמצאת בטווח המחשב. דבר זה נחוץ אם ברצונך לרשום (לחבר) מחשב זה לנקודת הגישה או להפוך מחשב זה לרשם עבור נקודת גישה. מצב ברירת המחדל הוא מופעל.
אישור | שמירת ההגדרות וחזרה לעמוד קודם.
ביטול | סגירה וביטול השינויים.
עזרה? | הצגת עזרה עבור דף זה.

חזרה לראש הדף

חזרה לתוכן העניינים

סימנים מסחריים וכתבי ויתור