Voltar ao Índice

# Gerenciamento de perfis

NOTA: Esta seção descreve os perfis criados no Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi. Para os usuários ou clientes que usam o Windows* XP, estes perfis não são usados pela Configuração Zero Sem Fio do Microsoft Windows* XP.

NOTA: Em toda esta Ajuda os termos "sem fio" e "WiFi" são usados de modo intercambiável.

- O que é um perfil?
- Tipos de perfis
- Lista de perfis
- Ícones de perfis
- Conexão com um perfil
- Criar um novo perfil
- Editar um perfil existente
- Remover um perfil
- Definir a senha de um perfil
- Exportar ou Importar perfis

# O que é um perfil?

Perfil é um grupo de configurações de rede gravado. Os perfis são exibidos na Lista de perfis. Os perfis são úteis ao passar de uma rede sem fio para outra. É possível configurar perfis diferentes para cada rede sem fio. As configurações de perfis abrangem o nome da rede (SSID), o modo de operação e as configurações de segurança.

Um perfil é criado quando você se conectar a uma rede sem fio.

1. Selecione uma rede na lista Redes WiFi.
2. Clique em Conectar.
3. Se a rede sem fio exigir uma senha WEP ou chave de criptografia, você será instruído a fornecer essa informação para estabelecer a conexão. Para mudar as opções de segurança, clique em Avançado para abrir a opção Configurar definições WiFi.
4. Clique em OK para se conectar. Um perfil é criado e adicionado à Lista de perfis.

O Assistente para criação de perfis WiFi orientará nas configurações necessárias para conectar-se com a rede sem fio. Quando esse processo terminar, o perfil é gravado e adicionado à Lista de perfis. Como as configurações sem fio estão salvas, a próxima vez que você estiver na faixa desta rede sem fio, você será conectado automaticamente.

## Tipos de perfis

Há dois tipos básicos de perfis que podem ser usados para a conexão com uma rede sem fio. Os tipos de perfis são:

- Perfis do usuário: Esses perfis são criados pelos usuários individuais. Se existir mais de um usuário em um computador, cada um deverá criar um conjunto próprio de perfis do usuário. Os perfis de rede sem fio criados pelo usuário não estão acessíveis aos outros usuários de um computador.
- Perfis do administrador: Se for necessário compartilhar um ou mais perfis entre usuários em um computador, a Ferramenta do administrador deverá ser instalada para criar os Perfis do administrador. Para obter mais informações, consulte Perfis do administrador.

## Lista de perfis

A lista de perfis exibe uma lista de perfis existentes. Quando o sistema entrar na faixa de alcance de uma rede sem fio, o software Utilitário de Conexão WiFi verificará se existe uma correspondência na Lista de perfis. Se for encontrada uma igual, será estabelecida automaticamente uma conexão com essa rede.

### Setas de prioridade da Lista de perfis

- Use a seta para cima para mover o perfil selecionado para cima na lista.
- Use a seta para baixo para mover a posição de um perfil selecionado para baixo na lista.

## Ícones de perfis

Os ícones de status do perfil da rede indicam se o adaptador está associado a uma rede, que tipo de modo de operação está sendo usado e se a criptografia de segurança está ativada. Esses ícones aparecem ao lado do nome do perfil na Lista de perfis.

Nome | Descrição
--- | ---
Nome de perfil | O Nome de perfil é o seu nome nesta rede. Pode ser qualquer coisa que o ajude a identificar esta rede. Alguns exemplos são; Minha rede doméstica, Cybercafé em uma rua.
Nome da rede | Nome da rede (SSID) sem fio ou do computador.
Ícones de conexão: Os ícones de status de perfil da rede indicam os diversos estados de conexão do adaptador com uma rede sem fio, o tipo de modo de operação e se a segurança da rede está sendo usada.
| Círculo azul: O adaptador WiFi está associado a um ponto de acesso ou a um computador (modo dispositivo a dispositivo [Ad-hoc]). Se um perfil estiver ativado para segurança 802.1X, isso indica que o adaptador WiFi está associado e autenticado.
| Indica o modo da rede (infra-estrutura).
| Modo Dispositivo a dispositivo (Ad-hoc).
| Indica um perfil de Administrador.
| A rede sem fio usa criptografia de Segurança.
| Indica que essa rede sem fio consta na Lista de exclusões, isto é, está definida para conexão manual e não automática. Quando na Lista de exclusões, o usuário deverá estabelecer conexão manualmente.
Setas | Use as setas para posicionar os perfis em uma seqüência preferida para conexão automática.

- Seta para cima: Move a posição de um perfil selecionado para cima na Lista de perfis.
- Seta para baixo: Move a posição de um perfil selecionado para baixo na Lista de perfis.

Conectar | Conecta o perfil selecionado à rede sem fio.
Adicionar | Abre as Configurações gerais de perfil WiFi, usadas para criar um novo perfil. Consulte Criar um novo perfil para obter mais informações.
Remover | Remove um perfil selecionado da Lista de perfis. Consulte Remover um perfil para obter mais informações.
Propriedades | Usado para editar o conteúdo de um perfil existente. Também é possível clicar duas vezes em um perfil na Lista de perfis para editá-lo. Consulte Editar um perfil existente para obter mais informações.
| Exportar/Importar: Importa e exporta perfis baseados no usuário para e a partir da Lista de perfis. Os perfis de rede sem fio podem ser automaticamente importados para a Lista de perfis. Consulte Exportar ou importar perfis para obter mais informações.
Fechar | Fecha a janela do gerenciamento de perfis.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

## Conexão com um perfil

Quando você estiver na faixa de uma rede sem fio que tem um perfil igual, você será conectado automaticamente a esta rede. Se uma rede com um perfil de prioridade inferior também estiver na faixa, é possível forçar a conexão para aquele perfil. Para isso, use o Utilitário de Conexão WiFi ou o ícone da Barra de tarefas.

Conectar manualmente a um perfil do software Intel® PROSet/Wireless WiFi:

1. Clique duas vezes no ícone da Barra de tarefas para abrir a janela principal.
2. Clique em Perfis para abrir a Lista de perfis.
3. Selecione o perfil na Lista de perfis.
4. Clique em Conectar. Lembre-se de que a conexão é somente feita se a rede sem fio estiver na faixa.

Conectar manualmente um perfil da Barra de tarefas:

1. Clique com o botão direito no ícone da barra de tarefas.
2. Clique em Conectar a um perfil.
3. Selecione um perfil.
4. Clique para iniciar a conexão.

## Criar um novo perfil

Selecione uma rede na lista Redes WiFi. Clique em Conectar. O Gerenciador para a Criação de perfis de conexões WiFi o orientará nas etapas necessárias para criar um perfil e conectar-se à rede. Durante esse processo, as Configurações de segurança para a criação de perfis de conexões WiFi tentam detectar as configurações de segurança adequadas.

Para criar um novo perfil e se conectar com uma rede sem fio:

1. Na janela principal do Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi, clique em Perfis.
2. Na página Perfis, clique em Adicionar para abrir as Configurações gerais da Criação de perfis de conexões WiFi. (Consulte Configurações gerais para obter mais informações.)
3. Nome de perfil: Digite um nome descritivo do perfil.
4. Nome da rede WiFi (SSID): Digite o nome da rede, da rede WiFi
5. Selecione o Modo de operação: Rede (Infra-estrutura) ou Dispositivo-->Dispositivo (ad-hoc).
6. Clique em Avançado para obter as seguintes opções:

- Auto conexão: Selecione a opção para conectar-se a um perfil de modo automático ou manual.
- Importação automática: O administrador da rede pode exportar um perfil em outro computador.
- Seleção de banda: Selecione uma ou mais bandas nas quais fazer as conexões de rede.
- Ponto de acesso obrigatório: Selecione para associar o adaptador WiFi a um ponto de acesso específico.
- Proteção por senha: Selecione a opção para proteger um perfil com senha.
- Início automático do aplicativo: Especifique um programa a ser iniciado quando uma conexão sem fio for estabelecida.
- Manter conexão: Selecione esta opção para continuar conectado com um perfil do usuário após o logoff.

7. Em Configurações gerais, clique em Avançar para abrir as Configurações de segurança.
8. Selecione Segurança pessoal ou Segurança corporativa para escolher as opções de Autenticação de rede e Criptografia de dados . Digite as configurações de chave de criptografia e configure os parâmetros do 802.1X, conforme a necessidade.
9. Clique em OK quando tiver terminado as configurações do perfil. Para alterar ou verificar as configurações do perfil, clique em Voltar.
10. Se você não estiver conectado atualmente a uma rede, o Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi detectará que um novo perfil foi adicionado e tentará automaticamente conectar-se com esse novo perfil.
11. Para estabelecer uma conexão manual com esse perfil, clique em Conectar. O ícone da conexão indica o status da conexão atual. O nome da rede, velocidades de transmissão e recepção e qualidade do sinal também são exibidos.

## Editar um perfil existente

Para editar um perfil existente:

1. Clique em Perfis... na janela principal do Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi.
2. Selecione o perfil a ser editado, na Lista de perfis.
3. Clique em Propriedades para abrir as Configurações gerais das Propriedades de perfil WiFi.
4. Clique em Avançar e Voltar para navegar pelas Configurações de segurança e Gerais das Propriedades do perfil de rede sem fio:

- Configurações gerais: Consulte Configurações gerais para obter mais informações.
- Configurações de segurança: Consulte Configurações de segurança para obter mais informações.

5. Clique em OK para salvar as configurações atuais e sair. Clique em Cancelar para sair sem salvar as alterações.

## Remover um perfil

Para remover um perfil:

1. Clique em Perfis... na janela principal do Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi.
2. Selecione o perfil na lista.
3. Clique em Remover. Você receberá a informação de que Os perfis selecionados serão removidos definitivamente. Quer continuar?
4. Clique em Sim. O perfil é removido da Lista de perfis.

Se o sistema ainda estiver conectado à rede:

1. Clique em Perfis na janela principal do Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi.
2. Selecione o perfil na lista.
3. Clique em Remover. Você receberá a informação de que Os perfis selecionados serão removidos definitivamente. Quer continuar?
4. Clique em Sim. Você receberá a informação de que O <nome do perfil> está ativo e será removido definitivamente. Quer continuar?
5. Clique em Sim. O perfil é removido da Lista de perfis.

NOTA: Se o perfil estiver protegido por senha, você não poderá remover ou editar as configurações do perfil sem inserir a senha. Se o administrador ou você não souber a senha, não há qualquer processo disponível para redefini-la.

## Definir a senha de um perfil

Para proteger com senha um perfil já existente:

1. Clique em Perfis... na janela principal do Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi.
2. Selecione o perfil na lista.
3. Clique em Propriedades para abrir as Configurações gerais das Propriedades de perfil de WiFi.
4. Clique em Avançado para abrir as Configurações avançadas.
5. Clique em Proteção por senha para abrir as configurações da Proteção por senha.
6. Clique em Proteger este perfil com senha (máximo 10 caracteres).
7. Senha: Digite a senha.
8. Confirme a senha: Redigite a senha.
9. Clique em OK para salvar a configuração e voltar à página de configurações gerais.
10. Clique em OK para voltar à janela principal.

## Importar ou exportar perfis

Permite importar e exportar perfis baseados no usuário para e a partir da Lista de perfis. Os perfis de rede sem fio podem ser automaticamente importados para a Lista de perfis.

Um administrador pode definir os perfis a serem importados automaticamente para a Lista de perfis. O Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi monitora a presença de novos arquivos de perfil na pasta de importação do disco rígido. Somente os perfis ativados por meio da opção Habilitar a importação automática em Configurações avançadas podem ser automaticamente importados. Se um perfil com o mesmo nome já existir na Lista de perfis, você será instruído a recusar o perfil importado ou aceitá-lo. Se você o aceitar, o perfil existente será substituído. Todos os perfis importados baseados no usuário são posicionados no final da Lista de perfis.

NOTA: Para exportar perfis do administrador, consulte Pacotes do administrador.

### Importar perfis para a Lista de perfis

Para importar perfis manualmente:

1. Clique em Importar na página Perfis.
2. Selecione os arquivos de perfil a serem importados.
3. Clique em Importar.
4. Você receberá um aviso de que o perfil foi importado com êxito.

### Exportar perfis da Lista de perfis

1. Selecione um ou vários perfis da lista.
2. Selecione Exportar para exportar um ou mais perfis da Lista de perfis.
3. Selecione a pasta de destino. Clique em Procurar para procurar o diretório de destino no disco rígido. O diretório padrão é a unidade C:\.
4. Clique em OK para exportar o perfil selecionado. Você será solicitado a responder à seguinte pergunta: Exportação bem-sucedida dos perfis selecionados para a pasta de destino: C:\.

Para selecionar vários perfis:

1. Use o mouse para destacar um perfil.
2. Pressione Ctrl.
3. Clique em cada perfil selecionado. Siga as instruções da Etapa 2 acima para exportar vários perfis.

### Perfis protegidos por senha

Importe e exporte automaticamente os perfis baseados no usuário protegidos por senha para sistemas remotos. Se um perfil estiver protegido por senha, é necessário digitar a senha atribuída para editá-lo. Consulte Definir a senha de um perfil para obter mais informações.

Voltar ao início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade