חזרה לתוכן העניינים

# מציג אירועי אלחוט

תוכנית מציג אירועי האלחוט משמשת למעקב אחר אירועי אלחוט ולהצגתם. רשימת אירועים זו כוללת אירועים רגילים, ואם קיימת בעיה, אירועי שגיאה. רישומי שגיאות מאוחסנים בקובץ יומן, שאותו ניתן לשלוח לתמיכת הלקוחות.

## כיצד לגשת

כדי להפעיל את מציג אירועי האלחוט:

1. בתפריט כלים, לחץ על פותר בעיות האלחוט של Intel®‎‏.
2. בחלונית הימנית של החלון, לחץ על משקף אירוע אלחוטי.

## פקודות תפריט קובץ

הערה: מנהל המערכת יכול לנטרל את היכולת שלך כמשתמש לקוח לגשת להגדרות משקף אירוע אלחוטי ולשנות אותן. במקרה זה, הגדרות מסוימות יהיו מואפרות.

### הפקודה הגדרות

הפקודה הגדרות מאפשרת לגשת להגדרות שונות הקובעות את רישום האירועים האלחוטיים. פקודה זו פותחת חלון עם שלוש כרטיסיות:

- הכרטיסייה כללי
- הכרטיסייה מחיקה של קובץ יומן רישום
- הכרטיסייה יומן רישום של מנהל התקן

#### הכרטיסייה כללי

הכרטיסייה כללי מאפשרת לגשת להגדרות הבאות:

הגדרה | תיאור
--- | ---
אפשר רישום של אירועי אלחוט. | לחץ (הפעל) כדי לאפשר רישום של אירועי אלחוט. אפשרות זו חייבת להיות מסומנת כדי שיתבצע רישום של אירועי אלחוט. אם אפשרות זו כבויה, כל שאר הגדרות אירועי האלחוט בחלון זה יהיו מנוטרלות.
ציין את התיקייה שאליה ייכתב קובץ יומן רישום האלחוט: | ציין מיקום מוחלט במחשב שאליו ייכתב קובץ היומן. אורך הנתיב יכול להיות עד 150 תווים.
קידומת שם קובץ יומן רישום: | זהו שם קובץ היומן. שם ברירת המחדל הוא: <ComputerName_UserDomain> (שם מחשב_שם משתמש). באפשרותך להגדיר זאת.
גודל מרבי של קובץ יומן רישום: | כדי למנוע קובצי יומן רישום גדולים מדי, קובצי יומן רישום חדשים נוצרים כאשר קובץ יומן הרישום הפעיל חורג מהגודל המצוין ב- MB‏: גודל ברירת המחדל לקובץ הוא 1 מגה-בייט. באפשרותך לבחור גודל קובץ של עד עשרה מגה-בייט, במרווחים של מגה-בייט אחד.
ברירות מחדל | לחץ על ברירות מחדל כדי להחזיר את כל ההגדרות בכרטיסייה זו לערכי ברירת המחדל שלהן. פעולה זו מגדירה את ברירות המחדל רק עבור הכרטיסייה הפתוחה.
אישור | שמירת השינויים וסגירת חלון זה.

#### הכרטיסייה מחיקה של קובץ יומן רישום

הכרטיסייה מחיקה של קובץ יומן רישום מאפשרת לגשת להגדרות הבאות:

הגדרה | תיאור
--- | ---
בחר מבין האפשרויות הבאות מתי למחוק קובצי יומן רישום. |

- לעולם לא למחוק קובצי יומן רישום ישנים.
- מחק קובצי יומן רישום ישנים כאשר מתקיים אחד מהתנאים הנבחרים הבאים:
  - מחק קובצי יומן רישום ישנים כל מספר הימים המצוין: מספר זה יכול לנוע מ- 1 עד 30.
  - מחק קובצי יומן רישום ישנים כאשר הגודל הכולל של קובצי יומן הרישום עולה על: מספר זה יכול לנוע מ- 1 עד 10 מגה-בתים (MB) במרווחים של מגה-בית אחד.

ברירות מחדל | לחץ על ברירות מחדל כדי להחזיר את כל ההגדרות בכרטיסייה זו לערכי ברירת המחדל שלהן. פעולה זו מגדירה את ברירות המחדל רק עבור הכרטיסייה הפתוחה.
אישור | שמירת השינויים וסגירת חלון זה.

#### הכרטיסייה יומן רישום של מנהל התקן

רישום אירועי מנהל התקן רושם אירועים ספציפיים של מנהל התקן. כאן באפשרותך לגשת להגדרות הבאות:

הגדרה | תיאור
--- | ---
אפשר רישום של אירועי מנהל התקן | הרישום של אירועי מנהל ההתקן לוכד ורושם אירועים שספציפיים למנהל ההתקן. ניתן להציג אירועים אלה במשקף אירוע אלחוטי. כאן ניתן לבחור לאפשר רישום רגיל או רישום לצורך פתרון בעיות.

- רישום רגיל: אלו הם אירועים רגילים של מנהל ההתקן.
- רישום לפתרון בעיות: אלו הם אירועים המזוהים כשגיאות. הם יכולים להיות שימושיים בפתרון בעיות במנהל ההתקן.

ברירות מחדל | לחץ על ברירות מחדל כדי להחזיר את כל ההגדרות בכרטיסייה זו לערכי ברירת המחדל שלהן. פעולה זו מגדירה את ברירות המחדל רק עבור הכרטיסייה הפתוחה.
אישור | שמירת השינויים וסגירת חלון זה.

### פקודת יציאה

פקודה זו, תחת התפריט קובץ, גורמת ליציאה ממשקף אירוע אלחוטי.

## פקודות תפריט מצב

### תצוגת אירוע בזמן-אמת

פקודה זו מציגה אירועי שגיאות עם התרחשותן בזמן אמת.

- בחלון זה, באפשרותך ללחוץ על ניקוי כדי לנקות רשימת אירועים זו ולאפשר שוב איסוף והצגה של אירועים.
- באפשורתך ללחוץ גם על שמירה בשם... כדי לשמור רשימה זו בקובץ יומן. בטופס שמירה בשם..., עליך לבחור לשמור את הרשימה כקובץ בינארי (bin) כדי שתוכל להציג שוב את הקובץ במציג אירועי האלחוט. נוסף על כך, באפשרותך לשמור את הרשימה כקובץ ערכים מופרדים בפסיק (csv.), אם ברצונך להציג את הקובץ מחוץ למשקף אירוע אלחוטי.

### תצוגת קובץ יומן רישום

פקודה זו מנקה את מציג אירועי האלחוט ומאפשרת לפתוח קובץ יומן שנשמר קודם לכן.

- לחץ על פתיחה כדי לפתוח קובץ יומן קיים. קובץ היומן צריך להיות בתבנית בינארית (bin) כדי שניתן יהיה להציג אותו במציג אירועי האלחוט.
- לחץ על שמירה בשם... כדי לשמור את הקובץ בשם אחר. בטופס שמירה בשם..., עליך לבחור לשמור את הרשימה כקובץ בינארי (bin) כדי שתוכל להציג שוב את הקובץ במציג אירועי האלחוט. נוסף על כך, באפשרותך לשמור את הרשימה כקובץ ערכים מופרדים בפסיק (csv.), אם ברצונך להציג את הקובץ מחוץ למשקף אירוע אלחוטי.
- לחיצה על ניקוי מנקה רשימת אירועים זו.

## פקודות תפריט עזרה

תפריט זה מספק את הפקודות הבאות:

- עזרה של משקף אירועים אלחוטיים: גישה למידע עזרה זה
- אודות...: מידע על הגרסה של מהדורת התוכנה, תוספי התוכנה, זכויות יוצרים ותמיכה.

חזרה לראש הדף

חזרה לתוכן העניינים

סימנים מסחריים וכתבי ויתור