目次へ戻る

# インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続 ユーティリティーの概要

インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティーの主な機能
ソフトウェアのインストール
カスタム インストール
ソフトウェアの削除
Microsoft Windows* でのアダプターの設定の表示
Windows を使用して WiFi を管理する

## インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティーの主な機能

- ネットワークのパフォーマンス管理
- プロファイル管理
- 電源管理
- ユーザーが設定できるネットワークの設定
- 802.11a、802.11b、802.11g、および 802.11n アクセス ポイントを完全サポート。
- IEEE 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n 仕様に準拠。オープンなアーキテクチャーにより、WiFi アダプターは他社の IEEE 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n 規格のワイヤレス機器と通信できます。
- 128 ビットと 64 ビットの WEP (Wired Equivalent Privacy) データのセキュリティーと VPN の互換性。
- アクセス ポイントのセキュリティー認証
- 802.1X 認証
- アダプターの電波圏内にあるワイヤレス ネットワークを検出し、自動設定と接続を提供します。
- 接続するネットワーク SSID とセキュリティー設定含む、 各ワイヤレス ネットワーク プロファイルを作成します。
- ワイヤレス ネットワークを自動的に検出し、アダプターの接続設定と使用可能なサービスに基づいてネットワークに接続。

## インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティーのインストール

### 標準インストール

次のコンポーネントは [標準] インストールでインストールされます。

- Intel(R) WiFi Link ドライバー。希望する場合は、ドライバーだけのインストールを選択できます。これは最小インストールです。
- インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェア 。 標準インストールでは、これには次も含まれます。
  - Wi-Fi Protected Setup
  - インテル(R) ワイヤレス･トラブルシューター

### カスタム インストール

[カスタム] インストールでは、次の機能をインストールできます。次のうちの Wi-Fi Protected Setup* とインテル(R) ワイヤレス・トラブルシューターは、標準インストールでもインストールされます。

- 管理者ツール
- WMI サポート
- シングル サイン オン
  - ログオン前接続
- インテル(R) ワイヤレス･トラブルシューター

管理者ツール： ［ツール］ メニューに ［管理者ツール］ をインストールします。共通の（共有）プロファイルを設定するにはこのツールを使用します。管理者ツールは、IT 部門で、WiFi 接続ユーティリティー内の機能をオン/オフにするためにも使用します。

WMI サポート： Windows マネジメント インストゥルメンテーション機能を使用すると、WiFi 接続ユーティリティーがインストールされていないシステムから管理者が WiFi 接続ユーティリティーがインストールされているクライアントをリモート管理できるようになります。

シングル サインオン： シングル サインオン ログオン前接続機能をインストールします。共通の（共有）プロファイルを設定するにはこのツールを管理者ツールと共に使用します。シングル サインオンは、ユーザーがコンピューターにユーザー名、パスワード、そして一般にドメインを入力してログオンするエンタープライズ環境を想定して設計されています。ユーザーの簡易切り替えではドメインのログオンはサポートしません。シングル サインオン サポートをインストールすると、ユーザーの簡易切り替えと Windows* XP の「ようこそ」画面が無効となります。

ログオン前接続： ユーザーがコンピューターにログオンすると、ログオン前/共通プロファイルがアクティブになります。ログオン前接続は、Windows へのユーザー ログオン前にワイヤレス接続を確立します。この機能はシングル サイン オンと共にインストールされます。

インテル(R) ワイヤレス･トラブルシューター： ワイヤレス WiFi 接続の問題を解決するための貴重な支援を行います。

これらの機能をインストールするには、インストール中に [カスタム] オプションを選択してください。以下の手順に従って、機能をインストールします。WiFi 接続ユーティリティーが既にインストールされている場合は、インストール後の手順を参照してください。

## インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続 ユーティリティーのインストール

1. インストール CD を CD ドライブに挿入します。
2. インストーラーに次のメッセージが表示されます。
   インテル(R) PROSet/Wireless ツール インストール ウィザードにようこそ。[次へ] をクリックします。
3. 次のメッセージが表示されます。
   インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェア用の InstallShield ウィザードにようこそ。[次へ] をクリックします。
4. 使用許諾契約書を読みます。
5. [使用許諾契約書の条件に合意する] をクリックします。使用許諾契約書を印刷するには、[印刷] をクリックします。[次へ] をクリックします。
6. [次へ] をクリックして、デフォルトのインストール先のフォルダーを受け入れます。または、[変更] をクリックして、別の場所を指定します。[OK] をクリックして [次へ] をクリックします。
7. [標準] または [カスタム] をクリックします。[標準] をクリックする場合は、ステップ 9 に進みます。
8. [カスタム] インストールを実行するには、機能のリストからインストールする機能を選択します。使用可能な機能については、カスタム インストールを参照してください。各機能で次を選択できます。

- この機能をローカル ハードドライブにインストールする
- この機能とすべてのサブ機能をローカル ハードドライブにインストールする
- 機能を使用可能にしない

9. [次へ] をクリックします。
10. これには数分かかる場合があります。インストールが完了すると、「InstallShield ウィザードを完了しました」というメッセージが表示されます。[完了] をクリックします。
11. コンピューターを再起動するように指示されることがあります。その場合は、直ちにコンピューターを再起動してください。今すぐ再起動するには [はい] をクリックし、後で再起動するには [いいえ] をクリックします。

## 追加のソフトウェア機能のインストール

WiFi 接続ユーティリティーが既にインストールされている場合は、以下の手順に従って管理者ツールとログオン前接続を追加してください。

1. [スタート] > [コントロール パネル] > [プログラムの追加と削除] > [インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェア] をクリックします。
2. ［変更］ をクリックします。
3. 次のメッセージが表示されます。
   インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェア用の InstallShield ウィザードにようこそ。[次へ] をクリックします。
4. [変更] をクリックします。[次へ] をクリックします。
5. インストールしたい現在インストールされていない機能の横にある赤い X をクリックします。
6. インストールしたい各機能に対して、次の選択肢のいずれかをクリックします。
   - この機能をローカル ハードドライブにインストールする
   - この機能とすべてのサブ機能をローカル ハードドライブにインストールする
7. [次へ] をクリックします。
8. インストールには数分かかる場合があります。インストールが完了すると、「InstallShield ウィザードを完了しました」というメッセージが表示されます。[完了] をクリックします。
9. コンピューターを再起動するように指示されることがあります。その場合は、直ちにコンピューターを再起動してください。今すぐ再起動するには [はい] をクリックし、後で再起動するには [いいえ] をクリックします。

## インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続 ユーティリティーの削除

WiFi 接続ユーティリティーを削除するには、次の手順に従います。

1. [スタート] > [コントロール パネル] > [プログラムの追加と削除] をクリックします。
2. [インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェア] をクリックします。
3. ［変更］ をクリックします。
4. 次のメッセージが表示されます。
   インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェア用の InstallShield ウィザードにようこそ。[次へ] をクリックします。
5. [削除] をクリックします。
6. [次へ] をクリックします。
7. 次のメッセージが表示されます。リストから選択して、[次へ] をクリックします。
   ユーザー定義の設定の保存： 現在のアプリケーション設定に対して実行するものを選択します。
   - 保存： アプリケーションの現在のバージョンに適用可能な設定とファイルを保存します。
   - 変換して保存： 設定とファイルをインテル(R) PROSet/Wireless バージョン 10 と 11 と互換性のあるフォーマットで保存します。
   - 削除： アプリケーションの設定を保存しません。

8. アンインストールには数分かかる場合があります。ソフトウェアのアンインストールが完了すると、「InstallShield ウィザードを完了しました」というメッセージが表示されます。[完了] をクリックします。
9. コンピューターを再起動するように指示されることがあります。その場合は、直ちにコンピューターを再起動してください。今すぐ再起動するには [はい] をクリックし、後で再起動するには [いいえ] をクリックします。

## Windows でのアダプターの設定の表示

アダプターの詳細設定は、Windows の [デバイス マネージャー] および [アダプターの設定] オプションからアクセスできます。

## Windows を使用して WiFi を管理する

Microsoft Windows* XP ワイヤレス ゼロ構成には、ワイヤレス設定ユーティリティーが組み込まれており、 この機能は、Microsoft Windows* XP で有効/無効にするか、[詳細設定] メニューで [Windows を使用して WiFi を管理する] をクリックして、有効/無効を切り替えます。Microsoft Windows* XP ワイヤレス ゼロ構成が有効になっていると、WiFi 接続ユーティリティーの機能は無効になります。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報