返回內容頁

# 應用程式設定 (工具功能表)

「應用程式設定」控制 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式的行為。

## 如何存取

在主視窗的「工具功能表」按一下「應用程式設定」。

## 應用程式設定說明

名稱 | 說明
--- | ---
介面卡 | 視窗的頂端列出 WiFi 介面卡。它可以是以下任何一種：

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945_BG Network Connection

進階設定： 下列設定控制 WiFi 連線公用程式的行為和顯示資訊。
工作列 | 在工作列中顯示圖示： 選取以顯示「工作列」狀態圖示。這個圖示常駐在 Windows 的「工作列」中 (通知區域)。此圖示提供您無線連線的狀態。清除以不顯示「工作列」狀態圖示。 「工作列狀態圖示」會提供幾個功能：

- 連線狀態以及無線網路之無線活動的視覺顯示。在不同的無線活動中，圖示會變更色彩和動畫。請參閱工作列圖示以取得更多資訊。
- 功能表： 當您在圖示上按一下滑鼠右鍵時，功能表會顯示出來。從這個功能表，您可以執行數種作業，例如開啟或關閉無線電，或啟動 WiFi 連線公用程式。請參閱： 工作列功能表選項以取得更多資訊。
- 工具提示與桌面警示。請參閱： 工具提示與桌面警示以取得更多資訊。

通知 | 顯示警報通知： 選取以在工作列圖示旁顯示桌面警示。需要您的動作時，會顯示訊息。僅高重要性的事件會觸發桌面警示。如果選取桌面警示的話，就會採取適當的動作。清除以不顯示桌面警示。請參閱工具提示與桌面警示以獲取更多資訊。 選取以下其中一個選項： 資訊通知： 這些桌面警示屬於較低重要性。這些提醒不需要您的互動，但是如果採取行動的話，可以大幅改善無線經驗。

- 顯示資訊通知： 依預設已選取。所有的資訊桌面警示都會顯示在工作列狀態圖示旁邊。當可用的無線網路在範圍內時，這些桌面警示能以通知來改善您的無線經驗。當無線連線建立或失去時，也會通知您。請參閱工具提示與桌面警示以獲取更多資訊。
- 沒有連線時，顯示可用的網路清單： 當清除「顯示資訊通知」後，您可以選取這個項目。當桌面警示停用時，這個選項可讓您在 WiFi 介面卡未連線時，還是繼續獲得通知可用的網路。

當其他應用程式使用 WiFi 介面卡時，請通知我： 選取時，如果有其他應用程式嘗試管理您的 WiFi 介面卡，則會顯示訊息。如果您使用的軟體是由某個作用點 (咖啡廳或機場大廳) 所提供，這個功能會很有幫助。若要利用 WiFi 連線公用程式的功能，當您離開熱點時，請停用這個軟體。

自動連線 | 只使用設定檔連線到可用網路： (預設) 從設定檔清單使用相符的設定檔將 WiFi 介面卡連接到某個可用的網路。如果找不到相符的設定檔，您就會收到通知 (請參閱通知 )。無線裝置會一直保持離線狀態直到找到相符的設定檔，或您設定新的相符設定檔為止。 在找不到相符的設定檔時連線到可用網路： 如果您沒有設定設定檔，並且您所在的位置為開放、非保全的無線網路，選取以自動連線到網路。 注意： 開放性網路沒有保全性。您需要為該無線連線提供您自己的保全性。保護某個開放性無線連線的方法是使用虛擬私人網路 (VPN) 軟體。

僅根據設定檔連線到任何網路 (Cisco 模式)： 以偏好的順序選取來嘗試每個設定檔。這表明您在存取點的鄰近範圍內，而這個存取點有一個以上的 SSID，但是僅通告一個。

不會自動連接， 使用者將會手動連接： 選取以關閉自動連線。

管理排除 | 啟用自動排除清單功能： 選取以啟用自動排除清單功能。這個功能提供方法，讓您能從自動連線排除存取點。請參閱管理排除以取得更多資訊。 啟用手動排除清單功能： 選取以啟用手動排除清單功能。這個功能提供方法，讓您能從自動連線排除網路。請參閱管理排除以取得更多資訊。
WiFi 網路清單 | 顯示欄排序標題： 選取以便在「WiFi 網路清單」中顯示欄名稱。按一下欄標題以漸增或漸減順序來進行排序。
共用資料夾通知 | 檔案與印表機共用可啟用網路中的其他電腦，以存取您電腦上的資源。在使用啟用了檔案與印表機共用的無線筆記型電腦時，您應謹慎使用。 當您連線到具有符合以下情況之一的共用資料夾之無線網路時，可以使用此功能接收通知：

- 停用了 Microsoft Windows 防火牆
- 啟用「檔案與印表機共用」為 Microsoft Windows 防火牆設定的例外。

在連線至不安全網路時，自動取消共用資料夾 。
選擇在連線至不安全網路時，自動取消共用資料夾。這項功能提供了一些額外的保全性。

停用此通知
選擇每次連線至開放的不安全網路時，保持您目前的共用資料夾設定。

在連線至不安全的網路時通知。
選擇在您每次連線至開放、不安全網路時進行通知。

點對點 (Ad hoc) 網路通知 | 在連線到點對點 (ad hoc) 網路時，依據以下設定來接收警示。您每 2 分鐘就獲得一次警示，最多獲得 5 次警示。 在沒有對等網路加入 Ad Hoc 網路時通知 如果沒有對等網路加入點對點網路，請選擇接收通知。 在所有的對等網路都已離開 Ad Hoc 網路時通知 在所有對等網路都已離開點對點網路時，請選擇接收警示。
網路名稱 (SSID) 通知 | 在使用預設網路名稱 (SSID) 連線到網路時進行通知。常見的預先定義和預設網路名稱範例為： 無線、WLAN、linksys、預設。 連線至具有預設網路名稱（SSID）的存取點可能是個安全問題。此存取點經常會使用所有的預設安全和管理設定（例如，開放驗證﹔預設的 IP 位址、使用者名稱或密碼）。如果此為個人網路，可更改網路名稱和安全設定以提高網路的安全性。 在連線至具有預設 SSID 名稱的網路時通知 選擇接收警示，在連線至具有預設網路名稱的網路時。
WiFi 設定 | 關聯時停用 WiFi 掃描： 在介面卡連線至存取點 (網路) 後，這個設定會停用對其他 WiFi 存取點的掃描。已經連線時停用掃描，可以改善連線的效能。
Wi-Fi Protected Setup* | Wi-Fi Protected Setup 存取點在範圍之內時通知 開啟以便在備有 Wi-Fi Protected Setup* 的存取點在您電腦範圍之內時通知您。若您想將此電腦註冊 (連線) 至存取點或將此電腦建立為存取點的登錄者，這項為必要。預設狀態為「開啟」。
確定 | 儲存設定並返回上一頁。
取消 | 關閉並取消變更。
說明？ | 提供本頁的說明資訊。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明