Terug naar inhoud

# Beheer van lijst met uitsluitingen

De lijst met uitsluitingen is een lijst met WiFi-netwerken waarmee niet automatisch verbinding wordt gemaakt. Met deze functie kunt u automatische toegang tot een bepaald netwerk of toegangspunt uitsluiten, zelfs als u een profiel hebt gemaakt voor dat WiFi-netwerk. Gebruik Beheer van lijst met uitsluitingen om WiFi-netwerken (SSID's) in hun geheel uit te sluiten.

## Het scherm openen

Er zijn twee manieren om het scherm Beheer van lijst met uitsluitingen te openen:

- Klik op Uitsluitingen beheren... in het menu Profielen, of
- Selecteer een netwerk in het hoofdvenster en klik op de knop Eigenschappen. Klik vervolgens op Uitsluitingen beheren....

Opmerking: Als een beheerder een netwerk heeft geselecteerd voor uitsluiting, kan het netwerk alleen uit de lijst met uitsluitingen worden verwijderd door een beheerder in het Hulpprogramma voor beheerders . Beheerders kunnen profielen uitsluiten in het Hulpprogramma voor beheerders. Zie Hulpprogramma voor beheerders.

Dit pictogram in de lijst WiFi-netwerken geeft aan dat een netwerk is uitgesloten.

## Details van Beheer van lijst met uitsluitingen

Naam | Omschrijving
Netwerknaam | Naam (SSID) van het draadloze netwerk.
Radio | Hier wordt de band weergegeven als zich een DHCP-fout heeft voorgedaan.
MAC-adres | Het MAC-adres van het toegangspunt of alle toegangspunten of stations in het netwerk.
Reden | De bron van de uitsluiting, de gebruiker.
Details | Klik op Details voor specifieke informatie over de manier waarop het toegangspunt is uitgesloten en de manier waarop u de uitsluiting kunt opheffen. Hier volgt een voorbeeld: Dit netwerk is om de volgende redenen uitgesloten van automatische verbindingen:

- Gebruiker heeft dit netwerk handmatig uitgesloten.

Als u dit netwerk (of toegangspunt) weer beschikbaar wilt maken voor automatische verbinding, selecteert u het en klikt u op de knop Verwijderen.

Opmerkingen:

- Met de knop Lijst herstellen worden alle vermeldingen uit de lijst verwijderd, behalve die voor bedrieglijke of door de beheerder uitgesloten toegangspunten.
- Bedrieglijke toegangspunten worden verwijderd uit de lijst wanneer met geldige referenties een verbinding met het toegangspunt wordt gemaakt.
- Alle uitgesloten toegangspunten in een netwerk (behalve de bedrieglijke of door de beheerder uitgesloten toegangspunten) worden verwijderd uit de lijst wanneer een profiel voor het desbetreffende netwerk handmatig wordt toegepast.

Items die grijs worden weergegeven, hebben betrekking op bedrieglijke of door de beheerder uitgesloten toegangspunten. Bedrieglijke of door de beheerder uitgesloten toegangspunten kunnen niet handmatig uit de lijst worden verwijderd.

Toevoegen | Klik op Toevoegen en geef de netwerknaam (SSID) op die u wilt toevoegen aan de lijst van uitsluitingen.

1. Netwerknaam: Geef de netwerknaam op.
2. Klik op OK.

Verwijderen | Hiermee kunt u een vermelding verwijderen uit de lijst.

1. Selecteer het item in de lijst.
2. Klik op Verwijderen.
3. U wordt gevraagd: Wilt u het geselecteerde item verwijderen uit de lijst van uitsluitingen?
4. Klik op Ja om het profiel uit de lijst te verwijderen.

Lijst herstellen | Hiermee worden alle netwerken en toegangspunten verwijderd uit de lijst van uitsluitingen.
Sluiten | Hiermee worden instellingen opgeslagen en wordt de pagina gesloten.
Help? | Hiermee kunt u de helpinformatie voor deze pagina bekijken.

Terug naar boven

Terug naar inhoud

Handelsmerken en disclaimers