العودة إلى المحتويات

# استعراض أداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة

الميزات الرئيسية لأداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة
تثبيت البرنامج
تثبيت خاص
إزالة البرنامج
عرض إعدادات المحول في *Microsoft Windows
استخدام Windows لإدارة WiFi

## الميزات الرئيسية لأداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة

- إدارة الأداء الشبكي
- إدارة التوصيفات
- إدارة الطاقة
- إعدادات شبكة قابلة للتشكيل بمعرفة المستخدم
- دعم كامل لنقاط وصول 802.11a و802.11b و802.11g و802.11n.
- مطابقة مواصفات IEEE 802.11a و802.11b و802.11g و802.11n. تسمح هذه الهندسة المفتوحة باتصال محول WiFi بأجهزة لاسلكية من صانعين آخرين مطابقة لمقياس IEEE 802.11a و802.11b و802.11g و802.11n.
- تأمين بيانات خصوصية مكافئة للتوصيل السلكي (WEP)‏ 128-بت و64-بت وتوافق مع الشبكات الخاصة الاعتبارية (VPN).
- مصادقة تأمين نقاط الوصول.
- مصادقة 802.1X
- لاستشعار وجود أي شبكات لاسلكية ضمن مدى المحول مع توفير التشكيل والتوصيل تلقائياً.
- إنشاء توصيفات لكل شبكة لاسلكية للتوصيل. يتضمن التوصيف اسم الشبكة (SSID) وإعدادات التأمين.
- استشعار الشبكة اللاسلكية المطلوب التوصيل بها تلقائياً بناءً على تفضيلات المحول والخدمات المتاحة.

## تثبيت أداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة

### تثبيت تقليدي

تثبت المكونات التالية خلال عملية تثبيت تقليدي:

- برنامج تشغيل Intel® WiFi Link. يمكنك اختيار تثبيت برنامج التشغيل فقط إن أردت. هذا هو الحد الأدنى للتثبيت.
- برنامج Intel® PROSet/Wireless WiFi . في حالة التثبيت التقليدي، يتضمن هذا أيضًا التالي:
  - Wi-Fi Protected Setup
  - محلل ®Intel لمشاكل اللاسلكي

### تثبيت خاص

تتاح الميزات التالية للتثبيت خلال عملية تثبيت خاص: ومن بين هذه، يثبت أيضًا *Wi-Fi Protected Setup ومحلل ®Intel لمشاكل اللاسلكي في تثبيت تقليدي.

- أداة الإدارة
- دعم WMI
- الدخول الموحد
  - توصيل الدخول المسبق
- محلل ®Intel لمشاكل اللاسلكي

أداة الإدارة: لتثبيت أداة الإدارة في قائمة أدوات. تستخدم هذه الأداة لتشكيل التوصيفات المشتركة. تُستخدم أداة الإدارة كذلك في إدارات تكنولوجيا المعلومات لتمكين وظائف ضمن أداة توصيل WiFi المساعدة أو تعطيلها.

دعم WMI: تتيح وظيفة معدات Windows للإدارة للمسئولين الذين ليس لديهم أداة توصيل WiFi المساعدة مثبتة إدارة عن بعد لعملاء لديهم أداة توصيل WiFi المساعدة مثبتة.

الدخول الموحد: لتثبيت ميزة توصيل الدخول المسبق للدخول الموحد. تستخدم هذه الأداة لتشكيل التوصيفات المشتركة بأداة الإدارة. يستهدف الدخول الموحد البيئات المؤسسية التي يدخل المستخدمون فيها على الكمبيوتر باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور إضافة إلى نطاق في العادة، ولا يدعم تبديل المستخدم السريع الدخول بالنطاق. يؤدي تثبيت دعم الدخول الموحد إلى تعطيل تبديل المستخدم السريع وشاشة ترحيب Windows* XP.

توصيل الدخول المسبق: ينشط توصيف الدخول المسبق/المشترك فور دخول أي مستخدم على الكمبيوتر. يجري توصيل الدخول المسبق توصيل لاسلكي قبل دخول المستخدم إلى Windows. تثبت هذه الميزة مع الدخول الموحد.

محلل ®Intel لمشاكل اللاسلكي: يتيح مساعدة قيمة في حل مشاكل توصيل WiFi اللاسلكي.

لتثبيت هذه الميزات حدد خاص أثناء التثبيت. اتبع التعليمات التالية لتثبيت ميزات. إذا كانت أداة توصيل WiFi المساعدة مثبتة بالفعل فانظر تعليمات ما بعد التثبيت.

## تثبيت أداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة

1. أدخل قرص التثبيت المضغوط في محرك الأقراص المضغوطة.
2. يعرض المثبت الرسالة:
   مرحبًا بكم مع معالج تثبيت أدوات Intel® PROSet Wireles. انقر على التالي.
3. تظهر الرسالة التالية:
   مرحبًا بكم مع معالج InstallShield لبرنامج Intel® PROSet/Wireless WiFi. انقر على التالي.
4. اقرأ اتفاقية الترخيص.
5. انقر على أقبل الشروط الواردة في اتفاقية الترخيص. يمكنك النقر على طباعة إن أردت نسخة مطبوعة من الاتفاقية. انقر لعد ذلك على التالي.
6. انقر على التالي لقبول مجلد وجهة التثبيت الافتراضي، وإلا فانقر على تغيير لتعيين موضع آخر. انقر بعد ذلك على موافق ثم التالي.
7. انقر على تقليدي أو خاص. إذا نقرت على تقليدي فانتقل إلى الخطوة 9.
8. في حالة إجراء تثبيت خاص، حدد المطلوب تثبيته من لائحة الميزات. انظر التثبيت الخاص للاطلاع على توضيح للميزات المتاحة. لكل ميزة يمكنك تحديد

- ‏‏سيتم تثبيت هذه الميزة على محرك الأقراص الثابت المحلي.
- ‏‏سيتم تثبيت هذه الميزة، وكل الميزات الفرعية، على محرك الأقراص الثابت المحلي.
- لن تكون الميزة متاحة.

9. انقر على التالي.
10. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق. عند اكتمال التثبيت، تظهر رسالة اكتمل معالج InstallShield انقر على نهاية.
11. ربما يطلب منك إعادة تشغيل الكمبيوتر. إذا حدث ذلك، فينبغي إعادة تشغيل الكمبيوتر الآن. انقر على نعم للقيام بذلك أو على لا لإعادة التشغيل في وقت لاحق.

## تثبيت ميزات البرنامج الإضافية

إذا كانت أداة توصيل WiFi المساعدة مثبتة بالفعل، اتبع التعليمات التالية لإضافة أداة الإدارة وتوصيل الدخول المسبق:

1. انقر على ابدأ > لوحة التحكم > إضافة أو إزالة برامج > برنامج Intel® PROSet/Wireless WiFi.
2. انقر على تغيير.
3. تظهر الرسالة التالية:
   مرحبًا بكم مع معالج InstallShield لبرنامج Intel® PROSet/Wireless WiFi. انقر على التالي.
4. انقر على تعديل. انقر لعد ذلك على التالي.
5. انقر على علامة X الحمراء بجوار أي ميزات لم تثبت بعد وتريد تثبيتها.
6. لكل ميزة تريد تثبيتها، انقر على أحد الاختيارات التالية حسب الملائم:
   - ‏‏سيتم تثبيت هذه الميزة على محرك الأقراص الثابت المحلي.
   - ‏‏سيتم تثبيت هذه الميزة، وكل الميزات الفرعية، على محرك الأقراص الثابت المحلي.
7. انقر على التالي.
8. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق. عند اكتمال التثبيت، تظهر رسالة اكتمل معالج InstallShield انقر على نهاية.
9. ربما يطلب منك إعادة تشغيل الكمبيوتر. إذا حدث ذلك، فينبغي إعادة تشغيل الكمبيوتر الآن. انقر على نعم للقيام بذلك أو على لا لإعادة التشغيل في وقت لاحق.

## إزالة أداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة

لإزالة أداة توصيل WiFi المساعدة:

1. انقر على ابدأ > لوحة التحكم > إضافة أو إزالة برامج.
2. انقر على برنامج Intel PROSet/Wireless WiFi.
3. انقر على تغيير.
4. تظهر الرسالة التالية:
   مرحبًا بكم مع معالج InstallShield لبرنامج Intel® PROSet/Wireless WiFi. انقر على التالي.
5. انقر على إزالة.
6. انقر على التالي.
7. تظهر الرسالة التالية. حدد اختيارك من اللائحة ثم انقر على التالي.
   حفظ الإعدادات المعرفة من قبل المستخدم. اختر ما تريد القيام به لإعدادات التطبيق الحالية:
   - حفظ. حفظ الإعدادات والملفات المنطبقة على الإصدار الحالي من التطبيق.
   - تحويل وحفظ. حفظ الإعدادات والملفات بالتنسيق المتوافق مع الإصدارين 10 و11 من Intel® PROSet/Wireless.
   - إزالة. لا تحفظ إعدادات التطبيق.

8. قد تستغرق الإزالة بضع دقائق. بعد إزالة البرنامج، تظهر رسالة اكتمل معالج InstallShield. انقر على نهاية.
9. ربما يطلب منك إعادة تشغيل الكمبيوتر. إذا حدث ذلك، فينبغي إعادة تشغيل الكمبيوتر الآن. انقر على نعم للقيام بذلك أو على لا لإعادة التشغيل في وقت لاحق.

## عرض إعدادات المحول في Windows

يمكن الوصول إلى إعدادات المحول المتقدمة إما عبر إدارة الأجهزة في نظام Windows أوً من خيار إعدادات المحول في قائمة متقدمة.

## استخدام Windows لإدارة WiFi

تتيح ميزة Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration أداة مساعدة داخلية لتشكيل اللاسلكي، يمكن تمكين هذه الميزة وتعطيلها في Microsoft Windows* XP أو بالنقر على استخدام Windows لإدارة WiFi في قائمة متقدمة. يؤدي تمكين Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration إلى تعطيل ما في أداة توصيل WiFi المساعدة من ميزات.

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية