К содержанию

# Дополнительная статистика (меню "Дополнительно")

Дополнительная статистика представляет собой текущую информацию о подключении адаптера. Это информация о том, как адаптер взаимодействует с точкой доступа.

## Доступ

В меню дополнительных параметров выберите Дополнительная статистика.

## Описание дополнительной статистики

Имя | Описание
--- | ---
Вкладка "Статистика" | Дополнительная статистика: Это информация о том, как адаптер взаимодействует с точкой доступа. Подключение: Выполняется, если адаптер обнаруживает точку доступа для подключения в диапазоне своего действия. В противном случае, значение параметра: вне диапазона.

- MAC-адрес ТД: Двенадцатиразрядный аппаратный MAC-адрес (00:40:96:31:1C:05) точки доступа.
- Число подключений: Количество раз, когда адаптер находит точку доступа.
- Число ТД: Число доступных точек доступа в диапазоне работы адаптера WiFi.
- Количество полных сканирований: Число раз, когда адаптер сканировал все каналы для сбора информации.
- Количество частичных сканирований: Число прерванных сканирований.

Роуминг: Информация счетчиков, относящихся к причинам роуминга адаптера. Роуминг происходит при взаимодействии адаптера с одной точкой доступа, а затем с другой, имеющей большую силу сигнала.

- Число роумингов: Количество событий роуминга.
- ТД без передачи: Адаптер не получает радиосигнал от точки доступа. Возможно, нужно переустановить точку доступа.
- Маркеры низкого качества: Качество сигнала слишком низко для поддержания взаимодействия с точкой доступа. Вы переместили адаптер за зону действия точки доступа или изменился адрес устройства точки доступа.
- Баланс загрузки ТД: Точка доступа завершает свое соединение с подключенным адаптером по причине ее неспособности обслуживать взаимодействие со всеми, подключенными к ней адаптерами. Слишком много адаптеров пытаются подключиться к одной точке доступа.
- Слишком малый RSSI для ТД: Индикатор силы сигналов приема (RSSI) слишком мал для обслуживания соединения с адаптером. Возможно, вы переместились из зоны действия точки доступа или точка доступа увеличила скорость передачи данных.
- Каналы низкого качества: Качество канала слишком низко, что приводит к поиску адаптером другой точки доступа.
- Потери ТД мобильных единиц: Точка доступа исключает компьютер из списка распознаваемых мобильных устройств. Компьютер должен повторно подключиться к точке доступа.

Разное: Используйте эту информацию для определения возможности увеличения производительности при соединении с другой точкой доступа и повышения скорости передачи данных.

- Принято маркеров: Количество маркеров, принятых адаптером.
- % потерянных маркеров: Процентное выражение потерянных маркеров.
- % ошибок передачи: Процентное выражение ошибок передачи данных.
- Сила сигнала: Сила сигнала точки доступа, с которой взаимодействует адаптер (отображается в децибелах - dBm).

Вкладка "Статистика передачи/приема (Tx/Rx)" | Отображает процентное значение пакетов с адресом и без адреса. Всего пакетов хоста: Общее число пакетов без адреса и пакетов с адресом.

- Передача - (Мб/сек.)
- Прием - (Мб/сек.)

- Пакетов без адреса: Число принятых широковещательных пакетов, отправленных в сеть.
- Пакетов с адресом: Число принятых пакетов, отправленных специально для адаптера WiFi.
- Всего байт: Общее число байтов в пакетах, принятых и отправленных адаптером WiFi.

Вкладка "Ведение журнала" | Установите время, которое необходимо записывать статистические данные для адаптера WiFi. Конфигурация настроек адаптера: Выберите Настройки для установки частоты протоколирования статистики. Можно выбрать число секунд и часов, которые необходимо вести сбор статистики.

Для изменения местоположения файла журнала.

1. Щелкните кнопку Обзор для указания нового местоположения файла журнала. Отображается текущий выбранный путь. Местоположение по умолчанию - каталог C:\Program Files\Intel\WiFi.
2. Щелкните Открыть для закрытия диалога и применения новых изменений.
3. Выберите Закрыть для выхода из диалога дополнительной статистики.

Начать/остановить запись журнала: Нажмите эту кнопку для запуска и останова записи в журнал. После начала записи в журнале будет записываться статистическая информация (описано выше). После нажатия кнопки останова записи занесение информации прекратится, а журнал будет сохранен в файл, который можно открыть для просмотра.

Просмотр журнала...: Нажмите эту кнопку для открытия папки WiFi в местоположении Program Files\Intel (по умолчанию). В имена файлов журнала включено название месяца, дня и года, а также номер созданного в данный день журнала. Например: 03122007_001.htm. В файл журнала включено:

- Дата и время
- Информация об адаптере
- Информация о подключении
- Статистика передачи/приема

ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор может отключить работу этой функции.

Сброс статистики | Эта кнопка сбрасывает значения счетчиков статистики в значение равное 0 и начинает новый подсчет.
Закрыть | Закрывает диалог и выполняет возврат в главное окно.
Справка | Отображает справочную информацию для этой страницы.

Для получения дополнительной информации об импорте или экспорте созданных пользователем профилей см. раздел Импорт или экспорт профилей.

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств