Επιστροφή στα Περιεχόμενα

# Γενικές ρυθμίσεις:

Η σελίδα Γενικές ρυθμίσεις είναι η πρώτη σελίδα στον Οδηγό δημιουργίας προφίλ WiFi.

Για περιγραφή σχετικά με το πότε γίνεται η εκκίνηση του Γενικές ρυθμίσεις του Δημιουργία προφίλ WiFi, βλ. Διαχείριση προφίλ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε κάθε αναφορά που γίνεται σε αυτή τη Βοήθεια, οι όροι «ασύρματο» και «WiFi» είναι εναλλάξιμοι.

## Τρόπος πρόσβασης

1. Αν δημιουργείτε ή επεξεργάζεστε ένα προφίλ διαχειριστή, ανοίξτε το εργαλείο διαχειριστή. Ή, αν δημιουργείτε ή επεξεργάζεστε ένα προσωπικό προφίλ, στο κύριο παράθυρο, κάντε κλικ στο Προφίλ.
2. Στο παράθυρο ή στην καρτέλα Προφίλ, για ένα υπάρχον προφίλ, κάντε κλικ στο Ιδιότητες. Για ένα νέο προφίλ, κάντε κλικ στο Προσθήκη.

Ενώ ρυθμίζετε τις παραμέτρους του προφίλ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αριστερό τμήμα για να περιηγηθείτε στις σελίδες Γενικά και Ρυθμίσεις ασφάλειας. Τα κουμπιά Πίσω και Επόμενο που βρίσκονται στο κάτω μέρος του Οδηγού προφίλ μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τις ίδιες λειτουργίες.

## Περιγραφή σελίδας γενικών ρυθμίσεων

Όνομα | Περιγραφή
--- | ---
Όνομα προφίλ: | Όνομα του προφίλ ασύρματου δικτύου. Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους ενός ασύρματου δικτύου που επιλέχτηκε από τη λίστα δικτύων WiFi, το όνομα προφίλ είναι το ίδιο με το Όνομα δικτύου WiFi (SSID). Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα αυτό ώστε να είναι πιο περιγραφικό ή να το προσαρμόσετε για προσωπική σας χρήση.

Παραδείγματα: My Office Network, Bob's Home Network, ABC Company Network

Όνομα δικτύου WiFi (SSID) | Όνομα του σημείου πρόσβασης ασύρματου δικτύου που χρησιμοποιείται από τον προσαρμογέα WiFi για σύνδεση. Το όνομα δικτύου πρέπει να ταιριάζει επακριβώς με το όνομα του σημείου πρόσβασης ασύρματου δικτύου. Γίνεται διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων.

Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους ενός ασύρματου δικτύου που έχει επιλεγεί από τη λίστα δικτύων WiFi, το όνομα δικτύου λαμβάνεται από τη λίστα ασύρματων δικτύων. Δεν μπορείτε και δεν πρέπει να το αλλάζετε.

<Δεν μεταδόθηκε το SSID>: Εάν ένα σημείο πρόσβασης δεν μεταδίδει το όνομα δικτύου του (SSID) ή ο προσαρμογέας WiFi λαμβάνει κρυφό όνομα δικτύου από κρυφό σημείο πρόσβασης, εμφανίζεται στη λίστα δικτύων WiFi. Για να συσχετίσετε με μια καταχώρηση δικτύου <Δεν μεταδόθηκε το SSID>, πρέπει να δημιουργηθεί καινούργιο προφίλ πριν από τη σύνδεση. Δώστε το πραγματικό SSID για το σημείο πρόσβασης. Μετά τη σύνδεση, το <Δεν μεταδόθηκε το SSID> ακόμη εμφανίζεται στη λίστα δικτύων WiFi. Το συσχετισμένο προφίλ SSID προβάλλετε στη λίστα Προφίλ.

Λειτουργία | Δίκτυο (υποδομή): Συνδέεστε σε σημείο πρόσβασης. Ένα δίκτυο υποδομής αποτελείται από ένα ή περισσότερα σημεία πρόσβασης και έναν ή περισσότερους υπολογιστές με προσαρμογείς WiFi. Η σύνδεση αυτή είναι ο τύπος που χρησιμοποιείται σε οικιακά δίκτυα, εταιρικά δίκτυα, ξενοδοχεία και σε άλλα μέρη για να παρέχει πρόσβαση στο δίκτυο ή/και στο Διαδίκτυο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διατίθεται μόνο Δίκτυο (Υποδομή) για προφίλ διαχειριστή (προφίλ προεισόδου/κοινό προφίλ και μόνιμο προφίλ). Βλ. Εργαλείο διαχειριστήl για περισσότερες πληροφορίες.

Συσκευή προς συσκευή (ad hoc): Απευθείας σύνδεση σε άλλους υπολογιστές σε ασύρματο δίκτυο ad hoc. Αυτός ο τύπος σύνδεσης είναι χρήσιμος για συνδέσεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υπολογιστών μόνο. Δεν παρέχει πρόσβαση σε πόρους δικτύου ή στο Διαδίκτυο.

Τύπος προφίλ διαχειριστή (Ορατό μόνο στο Εργαλείο διαχειριστή) | Μόνιμο: Τα μόνιμα προφίλ εφαρμόζονται κατά την εκκίνηση του υπολογιστή ή όποτε δεν είναι κανείς συνδεδεμένος στον υπολογιστή. Μετά τον τερματισμό της σύνδεσης του χρήστη, ένα μόνιμο προφίλ διατηρεί μια ασύρματη σύνδεση είτε έως ότου σβήσει ο υπολογιστής ή συνδεθεί ένας διαφορετικός χρήστης.

Προεισόδου/Κοινό: Αυτά τα προφίλ διατίθενται μόνο με τη χρήση του Εργαλείου διαχειριστή. Τα προφίλ προεισόδου/κοινά εφαρμόζονται μόλις συνδεθεί ένας χρήστης. Η σύνδεση πραγματοποιείται ως μέρος της ακολουθίας σύνδεσης στα Windows (Προεισόδου/Κοινό). Το προφίλ αυτό μοιράζεται από όλους τους χρήστες.

Για προχωρημένους | Κάντε κλικ στο Για προχωρημένους για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Ρυθμίσεις για προχωρημένους. Χρησιμοποιήστε τις Ρυθμίσεις για προχωρημένους για να ρυθμίσετε τις επιλογές διατήρησης σύνδεσης, μορφής ονόματος χρήστη, αυτόματης σύνδεσης ή αυτόματης εισαγωγής, να εκκινήσετε μια εφαρμογή (έναρξη εφαρμογής), να ορίσετε κωδικό πρόσβασης προφίλ (προστασία με κωδικό πρόσβασης), να καθορίσετε συγκεκριμένη διεύθυνση σημείου πρόσβασης για σύνδεση προσαρμογέα (υποχρεωτικό σημείο πρόσβασης) και να ορίσετε την Σύνδεση προεισόδου.
Επόμενο | Συνεχίζετε στη σελίδα Ρυθμίσεις ασφάλειας.
OK | Ολοκληρώνει τη δημιουργία ενός νέου προφίλ με τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
Άκυρο | Κλείνει τον Οδηγό δημιουργίας προφίλ WiFi και ακυρώνει τυχόν αλλαγές που έγιναν.
Βοήθεια; | Παρέχει πληροφορίες βοήθειας για τη σελίδα αυτή.

Επιστροφή στην αρχή

Επιστροφή στα Περιεχόμενα

Εμπορικά σήματα και αποποιήσεις