Voltar ao índice

# Utilizar o Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless

Utilizar o Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless como o Gestor sem fios
Iniciar Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless
Iniciar o Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless a partir da Barra de tarefas

- Ícones da Barra de tarefas
- Descrições e alertas

Janela principal do Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless

- Primeira ligação
- Lista de redes WiFi
- Ícones dos estados de ligação
- Propriedades da rede
- Detalhes da ligação

Menus do Software Intel® PROSet/Wireless WiFi

- Menu Ferramentas
  - Definições da aplicação
  - Intel® Wireless Troubleshooter
  - Ferramenta de diagnóstico manual
  - Ferramenta do Administrador
- Menu Avançadas
  - Definições do adaptador
  - Estatísticas avançadas
  - Utilizar Windows para gerir o WiFi
- Menu Perfis
  - Gerir perfis
  - Gerir exclusões

Utilizar as funcionalidades de perfil do Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless
Ligar/desligar rádio sem fios
Instalar Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless
Instalar as funcionalidades de software adicionais
Remover Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless

## Utilizar o Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless como o Gestor sem fios

O software Intel(R) PROSet/Wireless WiFi é utilizado para configurar, editar e gerir perfis de rede WiFi para estabelecer ligação com redes WiFi. Também inclui definições avançadas, como, por exemplo, a gestão de energia e a selecção do canal para configurar redes WiFI ad hoc.

Se utilizar a Configuração Nula Sem Fios do Microsoft* Windows XP como o gestor sem fios, pode desactivá-la no separador Rede Sem Fios do Microsoft Windows.

Para desactivar a Configuração Nula Sem Fios do Microsoft Windows* XP como seu gestor sem fios:

1. Clique em Iniciar > Painel de Controlo.
2. Faça duplo clique em Ligações de Rede.
3. Clique com o botão direito do rato em Ligação de rede sem fios.
4. Clique em Propriedades.
5. Clique em Redes WiFi.
6. Certifique-se de que Utilizar o Windows para configurar as definições de rede sem fios não está seleccionado. Se estiver, anule a selecção dessa opção.
7. Clique em OK. Isto confirma que o Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless está configurado para gerir os seus perfis de rede.

> NOTA: Certifique-se de que a opção das Definições da aplicação Notificar quando outra aplicação utiliza o adaptador WiFi está seleccionada. Quando a Configuração Nula Sem Fios do Microsoft Windows* XP se inicia, esta opção pergunta-lhe se quer gerir os seus perfis de rede.

## Iniciar Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless

Para iniciar o utilitário de ligação WiFi, utilize um dos seguintes métodos:

- Clique em Iniciar > Programas > Intel PROSet Wireless > Utilitário de Ligação WiFi.
- Clique com o botão direito do rato no ícone da barra de tarefas localizado no canto inferior direito do ambiente de trabalho do Windows, para abrir o menu da barra de tarefas. Clique em Configurar WiFi.
- Faça duplo clique no ícone da Barra de tarefas.

Para fechar o utilitário de ligação WiFi a partir da janela principal, utilize uma das seguintes opções:

- Seleccione Ficheiro > Sair na janela principal.
- Clique em Fechar.
- Clique no botão Fechar (X) no canto superior direito da janela.

## Janela principal do Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless

A janela principal do Utilitário de Ligação WiFi permite:

- Veja os detalhes da ligação actuais (qualidade do sinal, velocidade e nome da rede actual).
- Analisar as redes WiFi disponíveis.
- Gerir perfis.
- Ligar perfis automaticamente a redes disponíveis numa ordem específica definida na lista de perfis.
- Ligar a redes de infra-estrutura e (ad hoc) de dispositivo para dispositivo.
- Configurar definições do adaptador.
- Resolver problemas da ligação sem fios.

### Detalhes da ligação

Na janela principal, clique em Detalhes para ver os parâmetros detalhados do ponto de acesso e do adaptador de rede. A janela Detalhes da ligação mostra as informações da ligação de rede actual. Consulte Detalhes da ligação para obter uma descrição completa.

O ícone da Barra de tarefas indica também o estado da ligação actual. Consulte Ícones da barra de tarefas.

### Ícones do estado da ligação da janela principal

Os ícones dos estados de ligação indicam o estado de ligação actual do adaptador WiFi. O ícone do estado da ligação aparece na janela principal do utilitário de ligação WiFi. Consulte Ícones do estado da ligação.

### Gestão de perfis

Na janela principal do Utilitário de Ligação WiFi, clique no botão Ligar numa rede WiFi. Uma vez ligado, é criado um perfil na lista de perfis. A lista de perfis apresenta os perfis actuais do utilizador pela ordem em que deverão ser aplicados. Utilize as setas para cima e para baixo para dispor os perfis numa ordem específica para estabelecer uma ligação automática com uma rede WiFi.

Pode também adicionar, editar e remover perfis da Lista de perfis. Clique em Perfis na janela principal do utilitário de ligação WiFi.

Pode configurar perfis diferentes para cada rede sem fios. As definições dos perfis podem incluir o nome da rede (SSID), o modo de funcionamento e definições de segurança. Consulte Gestão de perfis para obter mais informações.

## Menus

Utilize os menus Ficheiro, Ferramentas, Avançadas, Perfis e Ajuda para configurar as definições de rede.

Nome | Descrição
Ficheiro | Sair: Fecha a janela principal do utilitário de ligação WiFi.
Ferramentas | Definições da aplicação: Utilize para definir preferências de ligação em todo o sistema. Consulte Definições da aplicação para obter mais informações. Intel® Wireless Troubleshooter: Utilize para resolver problemas de ligação à rede sem fios. Consulte Intel® Wireless Troubleshooter para obter mais informações.

Ferramenta de Diagnóstico Manual: A Ferramenta de diagnóstico manual permite-lhe executar um conjunto de testes de diagnóstico que verificam a funcionalidade do adaptador WiFi. Consulte Ferramenta de Diagnóstico Manual para obter mais informações.

Ferramenta do Administrador: Utilizado pelos administradores ou pela pessoa que tem privilégios de administrador neste computador para configurar perfis partilhados (pré-início de sessão/comum, persistente e Voice over IP [VoIP]). A Ferramenta do Administrador pode ser utilizada por um Departamento de Tecnologias de Informação para configurar definições dos utilizadores no utilitário de ligação WiFi e criar pacotes de instalação personalizados para exportar para outros sistemas. Consulte Ferramenta do Administrador para obter mais informações.

NOTA: A Ferramenta do Administrador só está disponível se for instalada durante uma instalação personalizada do software Intel® PROSet/Wireless WiFi. Consulte Instalar as funcionalidades de software adicionais para obter mais informações sobre a instalação personalizada.

Avançadas | Definições do adaptador: Apresenta as definições do adaptador que são equivalentes às definições efectuadas nas definições avançadas do Microsoft Windows. Consulte Definições do adaptador para obter mais informações. Para aceder às definições do adaptador a partir do Microsoft Windows:

- Faça duplo clique em Ligações de rede no Painel de Controlo do Windows.
- Clique com o botão direito do rato na ligação de rede sem fios.
- Seleccione Propriedades no menu.
- Clique em Configurar para visualizar as definições avançadas do adaptador.

Estatística avançada: Seleccione esta opção para ver informações detalhadas sobre o adaptador e ligação WiFi. Consulte Estatística avançada para obter mais informações.

Utilizar Windows para gerir o WiFi: Seleccione esta opção para activar o Microsoft Windows* XP como o gestor sem fios. Consulte Configuração Nula Sem Fios do Microsoft Windows* XP para obter mais informações.

Perfis | Gerir perfis: Seleccione para criar ou editar perfis. Gerir exclusões: Seleccione para excluir redes da ligação automática. Consulte Gerir exclusões para obter mais informações.
Ajuda | Ajuda: Inicia a ajuda online. Acerca de: apresenta informações sobre a versão para os componentes de aplicação actualmente instalados.

## Ferramenta do Administrador (Menu Ferramentas)

A Ferramenta do Administrador destina-se aos administradores ou pessoas com privilégios de administrador neste computador. Esta ferramenta permite ao administrador restringir o nível de controlo que os utilizadores deste computador têm sobre as suas ligações sem fios. Esta ferramenta é utilizada na configuração de perfis comuns (partilhados).

Os utilizadores só podem modificar as configurações ou os perfis de Administrador se tiverem a palavra-passe para esta ferramenta. Deve escolher uma palavra-passe que seja segura e não seja facilmente adivinhada.

Pode exportar estas definições e perfis como um só pacote para outros computadores da rede. Consulte a secção Ferramenta do Administrador para obter mais informações.

Nome | Descrição
--- | ---
Pacotes de administrador | Os pacotes de administrador são utilizados para guardar perfis administrativos e outras definições. Para o Windows* XP, pode copiar ou enviar este ficheiro executável aos clientes na rede. Quando o executável for executado, o conteúdo é instalado e configurado no computador de destino. Consulte Pacotes da Ferramenta do Administrador.
Definições da aplicação | Um administrador pode configurar as definições da aplicação do utilitário de ligação WiFi para controlar o comportamento da aplicação no computador do utilizador e seleccionar o nível de controlo detido pelos utilizadores sobre os vários aspectos das ligações sem fios. Consulte Definições da aplicação da Ferramenta do Administrador.
Perfis de administrador | Active ou desactive perfis persistentes ou de pré-início de sessão/comuns e configure as definições de Voice over IP (VoIP) no computador. Consulte Perfis da Ferramenta do Administrador.
Definições do adaptador | Um administrador pode escolher o nível de controlo que os utilizadores têm sobre as suas ligações de rede sem fios. Consulte Definições do adaptador da Ferramenta do Administrador.
Grupos de ID-A EAP-FAST | Um administrador pode seleccionar o servidor RADIUS Identificador de Autoridade (ID-A) que irá fornecer Credenciais de Acesso Protegido (PACs) para perfis que utilizem a autenticação EAP-FAST. Os grupos ID-A são partilhados por todos os utilizadores do computador e permite que perfis EAP-FAST suportem múltiplas PACs de múltiplos ID-As. Consulte Grupos de ID-A EAP-FAST da Ferramenta do Administrador.
Alterar palavra-passe | Altere a palavra-passe para a Ferramenta do Administrador. Consulte Alterar palavra-passe para obter mais informações.
Fechar | Fecha a página.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

## Utilizar Windows para gerir o WiFi (Menu Avançadas)

A funcionalidade Configuração Nula Sem Fios do Microsoft Windows* XP proporciona um utilitário integrado de configuração sem fios. Esta funcionalidade pode ser activada ou desactivada no utilitário de ligação WiFi. Clique Utilizar Windows para gerir o WiFi no menu Avançadas. Se a Configuração Nula Sem Fios do Windows* XP estiver activada, as funcionalidades do utilitário de ligação WiFi são desactivadas. Para permitir que o utilitário de ligação WiFi administre as ligações WiFi, clique em Activar Controlo WiFi na janela principal.

## Instalar Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless

### Instalação típica

Os componentes seguintes são instalados numa instalação Típica.

- Controlador do utilitário de ligação WiFi. Pode instalar o controlador apenas se quiser. Esta é a instalação mínima.
- Utilitário de ligação WiFi. Uma instalação Típica inclui:
  - Wi-Fi Protected Setup*
  - Intel® Wireless Troubleshooter

> NOTA: Se pensar utilizar o Novell Client* for Windows, deve ser instalado antes da instalação do utilitário de ligação WiFi. Se o utilitário de ligação WiFi já estiver instalado, deve removê-lo antes da instalação do Novell Client for Windows.

### Instalação personalizada

As funcionalidades seguintes estão disponíveis para instalar durante uma instalação Personalizada. Destas, a Wi-Fi Protected Setup* e o Intel® Wireless Troubleshooter são também instalados numa instalação típica.

- Ferramenta do Administrador
- Suporte de WMI
- Início de sessão único
  - Ligação de pré-início de sessão
- WiFi Protected Setup
- Intel® Wireless Troubleshooter

Ferramenta do Administrador: Instala a Ferramenta do Administrador no menu Ferramentas. Esta ferramenta é utilizada na configuração de perfis comuns (partilhados). A Ferramenta do Administrador também é utilizado pelos departamentos de tecnologias de informação para activar ou desactivar as funcionalidades no utilitário de ligação WiFi.

Suporte de WMI: A funcionalidade Windows Management Instrumentation permite aos administradores que não tenham o utilitário de ligação WiFi instalado gerir remotamente clientes que tenham o utilitário de ligação WiFi instalado.

Início de sessão único: Instala a ligação de pré-início de sessão 'Início de sessão único'. Esta ferramenta é utilizada na configuração de perfis comuns (partilhados) com a Ferramenta do Administrador. O início de sessão único destina-se aos ambientes empresariais nos quais os utilizadores iniciam sessão nos respectivos computadores com um nome de utilizador, uma palavra-passe e, normalmente, um domínio. A mudança rápida de utilizador não suporta o início de sessão com domínio. A mudança rápida de utilizador e o ecrã de boas-vindas do Windows* XP são desactivados quando o suporte de início de sessão único é instalado.

> NOTA: A mudança rápida de utilizador do Windows está activa por predefinição quando utiliza o Windows* XP Home Edition. Destina-se ao utilizador doméstico. A mudança rápida de utilizador está disponível no Windows* XP Professional quando este é instalado num computador autónomo ou ligado a um grupo de trabalho. Se um computador com o Windows* XP Professional for adicionado a um domínio, a opção Mudança rápida de utilizador não fica disponível.

Ligação de pré-início de sessão: Um perfil de pré-início de sessão/comum fica activo assim que um utilizador iniciar a sessão no computador. A ligação de pré-início de sessão estabelece uma ligação sem fios antes do início de sessão do utilizador no Windows. Esta funcionalidade é instalada com início de sessão único.

WiFi Protected Setup: Instalada como parte de uma instalação Típica, esta funcionalidade detecta quando um router sem fios compactível está presente e fornece fácil ligação a esse router.

Intel® Wireless Troubleshooter: Fornece uma assistência valiosa na resolução de problemas de ligação WiFi sem fios.

Para instalar estas funcionalidades, seleccione Personalizada durante a instalação. Siga as instruções abaixo para instalar as funcionalidades. Se o utilitário de ligação WiFi já estiver instalado, consulte as instruções pós-instalação.

## Instalar Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless

1. Insira o CD de instalação na unidade de CDs.
2. O programa de instalação apresenta a mensagem:
   Bem-vindo ao Assistente de Instalação de Ferramentas Intel® PROSet Wireless. Clique em Seguinte.
3. Aparece a mensagem seguinte:
   Bem-vindo ao Assistente InstallShield para Software WiFi Intel® PROSet/Wireless. Clique em Seguinte.
4. Leia o contrato de licença.
5. Clique em Aceito os termos do contrato de licença. Pode clicar em Imprimir se quiser uma cópia impressa do acordo. Em seguida, clique em Seguinte.
6. Clique em Seguinte para aceitar a pasta de destino da instalação predefinida. Caso contrário, clique em Alterar para especificar uma localização diferente. Em seguida, clique em OK e em Seguinte.
7. Clique em Típica ou Personalizada. Se clicar em Típica, vá para o passo 9.
8. Se efectuar uma instalação Personalizada, seleccione as funcionalidades pretendidas na lista. Consulte Instalação personalizada para obter uma explicação das funcionalidades disponíveis. Para cada funcionalidade, pode seleccionar:

- Esta funcionalidade será instalada no disco rígido local.
- Esta funcionalidade e todas as subfuncionalidades serão instaladas no disco rígido local.
- Esta funcionalidade não estará disponível.

9. Clique em Seguinte.
10. A instalação pode demorar vários minutos. Quando a instalação terminar, aparece a mensagem Assistente InstallShield concluído. Clique em Concluir.
11. Pode ser solicitado para reiniciar o computador. Se lhe for solicitado, deve reiniciar o computador agora. Clique em Sim para o fazer ou em Não para reiniciar posteriormente.

## Instalar as funcionalidades de software adicionais

Se já tiver o utilitário de ligação WiFi instalado, siga as instruções apresentadas abaixo para adicionar a Ferramenta do Administrador e a Ligação de pré-início de sessão:

1. Clique em Iniciar > Painel de Controlo > Adicionar ou Remover Programas > Software Intel PROSet/Wireless WiFi.
2. Clique em Alterar.
3. Aparece a mensagem seguinte:
   Bem-vindo ao Assistente InstallShield para Software WiFi Intel® PROSet/Wireless. Clique em Seguinte.
4. Clique em Modificar. Em seguida, clique em Seguinte.
5. Clique no X vermelho junto às funcionalidades que não estão instaladas que pretende instalar.
6. Para cada funcionalidade que pretenda instalar, clique numa das escolhas seguinte conforme adequado:
   - Esta funcionalidade será instalada no disco rígido local.
   - Esta funcionalidade e todas as subfuncionalidades serão instaladas no disco rígido local.
7. Clique em Seguinte.
8. A instalação pode demorar vários minutos. Quando a instalação terminar, aparece a mensagem Assistente InstallShield concluído. Clique em Concluir.
9. Pode ser solicitado para reiniciar o computador. Se lhe for solicitado, deve reiniciar o computador agora. Clique em Sim para o fazer ou em Não para reiniciar posteriormente.

## Remover Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless

Para remover o utilitário de ligação WiFi:

1. Clique em Iniciar > Painel de Controlo > Adicionar ou Remover Programas.
2. Clique em Software Intel PROSet/Wireless WiFi.
3. Clique em Alterar.
4. Aparece a mensagem seguinte:
   Bem-vindo ao Assistente InstallShield para Software WiFi Intel® PROSet/Wireless. Clique em Seguinte.
5. Clique em Remover.
6. Clique em Seguinte.
7. Aparece a mensagem seguinte: Efectue a selecção a partir da lista e clique em Seguinte.
   Guardar definições definidas pelo utilizador. Escolha o que quer fazer com as definições da aplicação actual:
   - Guardar. Guarde as definições e os ficheiros aplicáveis à versão actual da aplicação.
   - Converter e Guardar. Guarde as definições e os ficheiros no formato compatível com o Intel® PROSet/Wireless versões 10 e 11.
   - Remover. Não guarde as definições da aplicação.

8. A remoção pode demorar vários minutos. Após a remoção do software, aparece a mensagem Assistente InstallShield concluído. Clique em Concluir.
9. Pode ser solicitado para reiniciar o computador. Se lhe for solicitado, deve reiniciar o computador agora. Clique em Sim para o fazer ou em Não para reiniciar posteriormente.

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade