Tilbage til indhold

# Egenskaber for netværk

Egenskaber for netværk
Administration af udelukkelser

Dette vindue, Egenskaber for netværk, giver detaljerede oplysninger om det valgte netværk.

## Sådan får du adgang til

Klik på Egenskaber i hovedvinduet i Intel® PROSet/Wireless WiFi tilslutningsværktøj for at se detaljerede oplysninger om det valgte netværk og dets adgangspunkter. Dette skærmbillede viser dig oplysninger om dette netværk, oplysninger om adgangspunkterne og giver dig mulighed for at åbne skærmbilledet Administration af udelukkelsesliste. Du kan også tilføje profiler til skærmbilledet Administration af udelukkelsesliste, der skal afvikles ved automatisk tilslutning.

### Oplysninger om Egenskaber for netværk

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Netværksnavn | Viser navnet på det trådløse netværk.
Bånd | Aktuelt bånd og frekvens, der bruges. Viser Uden for område, hvis der ikke vises noget bånd og frekvens. Følgende bånd vises:

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Driftstilstand | Viser den aktuelle driftstilstand:

- Netværk (infrastruktur)

> Et trådløst netværk, der er centreret omkring et adgangspunkt. I dette miljø giver adgangspunktet ikke blot mulighed for at kommunikere med det kabelførte netværk, men bærer også den trådløse netværkstrafik i den umiddelbare omegn.

- Enhed til enhed (Ad-hoc)

> En kommunikationskonfiguration, hvor hver computer har de samme funktioner, og enhver computer kan starte en kommunikationssession. Kaldes også peer-to-peer netværk eller computer-til-computer netværk.

Godkendelsesniveau | Viser den aktuelle godkendelsessikkerhedsstatus for det anvendte netværk. Følgende netværks-godkendelsesniveauer vises:

- Åben
- Delt
- WPA koncern
- WPA2-Koncern
- WPA-Personal
- WPA2-Personal

Viser den godkendelse, der bruges af det aktuelt anvendte netværk. Se Sikkerhedsindstillinger for yderligere oplysninger.

Datakryptering: | Følgende datakrypteringsindstillinger vises:

- Ingen
- WEP
- TKIP
- CKIP
- AES-CCMP

Se Sikkerhedsindstillinger for yderligere oplysninger.

Adgangspunkt for dette netværk <0-50> |

- Signaltest: Ikonet Signaltest angiver styrken af de overførte og modtagne signaler mellem din trådløse adapter og det nærmeste adgangspunkt.
- Viser et af følgende ikoner: . Angiver det bånd, der bruges (802.11a, 802.11b, 802.11g eller 802.11n).
- Kanal: Viser den aktuelle anvendte sende- og modtagekanal for et bestemt trådløst netværk.
- BSSID (Infrastruktur-driftstilstand): Viser den tolv-cifrede MAC-adresse for adgangspunkterne i det valgte netværk.

Administration af udelukkelser | Se Administration af udelukkelser for yderligere information. Hvis netværksudelukkelse er aktiveret (se Applikationsindstillinger), indikerer netværksegenskaberne også, om netværket er udelukket fra automatisk tilslutning.
Luk | Lukker netværksegenskaberne.
Hjælp? | Giver hjælpeoplysninger om denne side.

Tilbage til toppen

Tilbage til indhold

Varemærker og ansvarsfralæggelser