목차로 돌아가기

# 작업 표시줄 아이콘

- 작업 표시줄 메뉴 옵션
- 작업 표시줄 아이콘
- 도구 팁 및 바탕 화면 경고
- 작업 표시줄에서 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 시작

# 작업 표시줄 메뉴 옵션

Windows 바탕 화면의 오른쪽 아래 모서리에 있는 작업 표시줄에 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 상태 아이콘이 표시됩니다. 아이콘은 다음과 같이 나타납니다.

상태 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하면 메뉴 옵션이 표시됩니다.

WiFi 연결 유틸리티를 사용하여 WiFi 연결을 관리하는 경우 다음과 같은 메뉴 옵션이 나타납니다.

이름 | 설명
--- | ---
WiFi 구성 | 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티를 열어 WiFi 연결을 구성하려면 클릭합니다.
WiFi 켜기 | 인텔 WiFi 어댑터를 켜려면 클릭합니다. 이 어댑터는 네트워크 검색을 수행하며 응용 프로그램 설정에 따라 특정 네트워크에 연결될 수 있습니다.
WiFi 켜기, 802.11a 끄기 | 이 선택적 메뉴 항목은 컴퓨터 제조업체와 WiFi 어댑터가 802.11a 밴드를 지원하는지 여부에 따라 나타날 수 있습니다. 이 메뉴 항목이 나타나면 WiFi 라디오를 켜고(밴드 b 또는 g) 802.11a 밴드를 끌 수 있습니다. 자세한 내용은 라디오 켜기 또는 끄기를 참조하십시오.
WiFi 끄기 | 인텔 WiFi 어댑터를 끄려면 클릭합니다. WiFi 네트워크에 연결되어 있는 상태에서 WiFi 오프를 클릭하면 WiFi 네트워크 연결이 끊깁니다.
프로파일에 연결 | 프로파일 목록에 있는 현재 프로파일을 표시합니다. 연결할 프로파일을 클릭합니다.
새 장치 추가 | 이 명령을 이용하면 Wi-Fi Protected Setup*을 사용해 새 장치(예: 랩탑)를 추가할 수 있습니다. 컴퓨터에서 이 명령을 사용할 수 있다는 것은 컴퓨터가 이미 WiFi 연결 유틸리티를 사용하여 Wi-Fi Protected Setup 레지스트라로 구성되어 있다는 의미입니다. 새 장치 추가를 참조하십시오.

Windows Zero Configuration 관리자를 사용하여 WiFi 연결을 관리하는 경우 다음과 같은 메뉴 옵션이 나타납니다.

이름 | 설명
--- | ---
Wireless Zero Configuration 열기 | Windows*가 제공하는 무선 연결 관리자인 Windows Zero Configuration을 열려면 클릭합니다. 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티의 고급 메뉴에서 Windows를 사용하여 WiFi 관리를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
WiFi 켜기 | 인텔 WiFi 어댑터를 켜려면 클릭합니다. 이 어댑터는 네트워크 검색을 수행하며 응용 프로그램 설정에 따라 특정 네트워크에 연결될 수 있습니다.
WiFi 끄기 | 인텔 WiFi 어댑터를 끄려면 클릭합니다. WiFi 네트워크에 연결되어 있는 상태에서 WiFi 오프를 클릭하면 WiFi 네트워크 연결이 끊깁니다.
프로파일에 연결 | 프로파일 목록에 있는 현재 프로파일을 표시합니다. 연결할 프로파일을 클릭합니다.
새 장치 추가 | 이 명령을 이용하면 Wi-Fi Protected Setup*을 사용해 새 장치(예: 랩탑)를 추가할 수 있습니다. 컴퓨터에서 이 명령을 사용할 수 있다는 것은 컴퓨터가 이미 WiFi 연결 유틸리티를 사용하여 Wi-Fi Protected Setup 레지스트라로 구성되어 있다는 의미입니다. 새 장치 추가를 참조하십시오.
WiFi 컨트롤 사용 | WiFi 연결 관리를 WiFi 연결 유틸리티에 할당하려면 클릭합니다. 더 이상 Wireless Zero Configuration 관리자가 연결을 관리하지 않습니다. WiFi 연결 관리 권한을 다시 Wireless Zero Configuration 관리자에게 할당하려면 인텔® PROSet/무선 WiFi 소프트웨어를 열고 고급 메뉴에서 Windows를 사용하여 WiFi 관리를 클릭합니다.

# 작업 표시줄 아이콘

작업 표시줄 아이콘 은 현재 WiFi 연결 상태를 시각적으로 보여줍니다. 연결 상태 아이콘은 Windows 바탕 화면 오른쪽 아래 모서리에 있습니다. 작업 표시줄 아이콘은 도구 메뉴의 응용 프로그램 설정에서 표시되거나 숨겨지도록 설정할 수 있습니다.

이름 | 설명
--- | ---
| WiFi 끄기: 현재 WiFi 어댑터가 꺼져 있습니다. 무선이 꺼져 있는 동안에는 WiFi 어댑터가 전송하거나 수신할 수 없습니다. WiFi 켜기를 클릭하여 어댑터를 활성화합니다. 아이콘은 흰색이며 움직이지 않습니다.
| WiFi 네트워크를 검색하는 중입니다. WiFi 어댑터가 사용 가능한 WiFi 네트워크를 검색합니다. 아이콘은 흰색이며 움직입니다.
| WiFi 네트워크가 없습니다. 사용 가능한 WiFi 네트워크를 찾을 수 없습니다. 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티가 주기적으로 사용 가능한 네트워크를 검색합니다. 네트워크 검색을 강행하려면 아이콘을 두 번 클릭하여 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티를 시작한 다음 새로 고침을 클릭합니다. 아이콘은 빨간색입니다.
| WiFi 네트워크를 찾았습니다. 사용 가능한 WiFi 네트워크를 찾았습니다. 아이콘을 두 번 클릭하면 WiFi 네트워크 목록이 표시됩니다. 그러면 네트워크를 선택하고 연결을 클릭합니다. 아이콘은 노란색입니다.
| 인증 실패: WiFi 네트워크를 인증할 수 없습니다. 아이콘은 녹색이며 노란색의 경고 삼각형이 있습니다.
| WiFi 네트워크에 연결 중: IP 주소를 가져오는 동안 또는 오류가 발생하면 깜박입니다.
| WiFi 네트워크에 연결됨: WiFi 네트워크에 연결되었습니다. 도구 팁에 네트워크 이름, 속도, 신호 품질 및 IP 주소가 표시됩니다. 아이콘은 녹색이며 신호 품질을 나타내는 물결 무늬가 함께 표시됩니다. 물결이 많을수록 신호 품질이 좋은 것입니다.

# 도구 팁 및 바탕 화면 경고

도구 팁 및 바탕 화면 경고는 피드백과 상호 작용 정보를 제공합니다. 도구 팁을 표시하려면 아이콘 위로 마우스 포인터를 가져가십시오. WiFi 네트워크 상태가 바뀌면 바탕 화면 경고가 표시됩니다. 예를 들어, WiFi 네트워크 범위 밖에 있다가 범위 안으로 들어오면 바탕 화면 경고가 표시됩니다.

응용 프로그램 설정에서 정보 알림 표시를 선택하여 바탕 화면 경고를 활성화합니다.

## 도구 팁

아이콘 위로 마우스 포인터를 가져가면 도구 팁이 표시됩니다. 도구 팁은 각 연결 상태에 대한 정보를 표시합니다.

## 바탕 화면 경고

사용자 작업이 필요한 경우 바탕 화면 경고가 표시됩니다. 경고를 클릭하면 해당 작업에 대한 조치가 수행됩니다. 예를 들어, WiFi 네트워크가 발견되면 다음 경고가 표시됩니다.

조치: 바탕 화면 경고를 클릭하여 WiFi 네트워크 목록에 있는 네트워크에 연결합니다.

연결된 후에는 연결된 WiFi 네트워크, 연결 속도, 신호 품질 및 IP 주소가 경고에 표시됩니다.

연결 문제가 있다는 것을 나타내는 데에도 바탕 화면 경고가 사용됩니다. 경고를 클릭하여 인텔® 무선 문제 해결 도우미를 엽니다.

# 작업 표시줄에서 인텔® PROSet/무선 WiFi 소프트웨어 시작

인텔® PROSet/무선 WiFi 소프트웨어를 시작하려면:

- Windows 바탕 화면 오른쪽 아래 모서리에 있는 작업 표시줄 아이콘 을 두 번 클릭합니다.
- 작업 표시줄 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 WiFi 구성을 선택합니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보