Zpět na obsah

# Nástroj pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi

Hlavní okno Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi
Přehled Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi
Nápověda k Nástroji pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi
Spuštění Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi
Ikony stavu připojení
Seznam sítí WiFi
Vlastnosti sítě
Podrobnosti připojení
Použití profilů
Nabídky
Ukončení Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi

Správa WiFi pomocí systému Microsoft Windows* XP
Zakázání služby Automatická konfigurace systému Windows* XP jako správce WiFi

## Hlavní okno

Hlavní okno nástroje pro připojení WiFi umožňuje:

- zobrazení aktuálního stavu připojení (kvalita signálu, rychlost a název aktuální sítě),
- Hledání dostupných WiFi sítí.
- správa profilů,
- automatické připojení profilů k dostupným sítím WiFi v určitém pořadí nastaveném v seznamu profilů,
- připojení k sítím WiFi typu Síť (infrastruktura) a Zařízení-zařízení (ad hoc),
- konfigurace nastavení adaptéru,
- odstraňování problémů s připojením WiFi.

## Nápověda k Nástroji pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi

- Nápovědu můžete zobrazit stisknutím klávesy F1 nebo klepnutím na nabídku Nápověda v hlavním okně.
- Stisknutím klávesy F6 můžete přepínat mezi levým a pravým podoknem. K pohybu v podokně nahoru a dolů můžete alternativně používat klávesy se šipkami nahoru a dolů.
- Chcete-li zobrazit informace, klepněte na tlačítko Obsah v levém podokně.
- Poklepáním na ikonu knihy otevřete téma obsahu. Dílčí témata také můžete otevřít výběrem pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů a stisknutím klávesy Enter.
- Chcete-li vyhledat konkrétní termín, klepněte na tlačítko Vyhledávat.

## Spuštění Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi

Nástroj pro připojení WiFi můžete spustit některým z následujících postupů:

- Klepněte na položky Start > Všechny programy > Intel PROSet/Wireless > Nástroj pro připojení WiFi.
- Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu hlavního panelu v pravém dolním rohu pracovní plochy systému Windows. Klepněte na tlačítko Konfigurovat WiFi.
- Poklepáním na ikonu na hlavním panelu spusťte Nástroj pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi.

# Správa profilů

V hlavním okně nástroje pro připojení WiFi klepněte na tlačítko Připojit u bezdrátové sítě. Po připojení bude vytvořen profil v seznamu profilů. V seznamu profilů jsou uvedeny profily aktuálního uživatele v pořadí, v jakém mají být použity. Pomocí šipek nahoru a dolů můžete uspořádat profily do konkrétního pořadí pro automatické připojování k bezdrátové síti.

V seznamu profilů můžete rovněž profily přidávat, upravovat a odebírat. V hlavním okně nástroje pro připojení WiFi klepněte na tlačítko Profily....

Pro každou bezdrátovou síť lze nakonfigurovat jiné profily. Nastavení profilu může obsahovat síťový název (SSID), provozní režim a nastavení zabezpečení. Další informace najdete v části Správa profilů a Seznam profilů.

# Nabídky

Pomocí nabídek Soubor, Nástroje, Upřesnit, Profily a Nápověda můžete nakonfigurovat nastavení sítě.

Popisy nabídek

Název | Popis
Nabídka Soubor | Konec: Zavře hlavní okno nástroje pro připojení WiFi. Nástroj pro připojení WiFi můžete spustit některým z následujících způsobů:

- Klepněte na položky Start > Všechny programy > Intel PROSet/Wireless > Nástroj pro připojení WiFi.
- Klepněte na ikonu na hlavním panelu v pravém dolním rohu plochy systému Windows a potom klepněte na příkaz nabídky Konfigurovat WiFi.
- Spusťte nástroj pro připojení WiFi poklepáním na ikonu na hlavním panelu.

Nabídka Nástroje | Nastavení aplikace: Umožňuje nastavit předvolby připojení platné v rámci celého systému. Poradce při potížích Intel® Wireless Troubleshooter: Použijte při odstraňování problémů s připojením k bezdrátové síti. Nástroj Ruční diagnostika: Pomocí nástroje Ruční diagnostika je možné spustit sadu diagnostických testů, které ověří funkčnost WiFi adaptéru.

Nástroj správce: Umožňuje správci nebo osobě s oprávněním správce v počítači konfigurovat sdílené profily (typu Před přihlášením/Běžný, Trvalý a VoIP [Voice over IP]) a balíčky.

Nabídka Upřesnit | Nastavení adaptéru: Zobrazuje nastavení adaptéru, která odpovídají upřesňujícím nastavením v systému Windows. Přístup k nastavení adaptéru ze systému Microsoft Windows:

1. Přejděte na ovládací panel Síťová připojení.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Bezdrátové připojení k síti.
3. V nabídce vyberte příkaz Vlastnosti.
4. Klepnutím na tlačítko Konfigurovat zobrazte rozšířené nastavení adaptéru.

Upřesněná statistika: Umožňuje zjistit, jak adaptér komunikuje s přístupovým bodem.

Spravovat WiFi systémem Windows: Výběrem této možnosti povolíte správu bezdrátového připojení systémem Windows* XP. Tuto funkci lze také vyvolat stisknutím klávesy F10. Další informace najdete v části Správa WiFi pomocí systému Microsoft Windows* XP.

Nabídka Profily | Spravovat profily: Výběrem této možnosti můžete vytvářet nebo upravovat profily. Správa výjimek: Výběrem této možnosti můžete vyloučit sítě z automatického připojení.
Nabídka Nápověda | Nápověda: Spustí nápovědu online (F1). O aplikaci: Slouží k zobrazení informace o verzích aktuálně nainstalovaných součástí aplikace.

## Ukončení Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi

Chcete-li nástroj pro připojení WiFi ukončit z hlavního okna, použijte některý z následujících postupů:

- V hlavním okně vyberte příkaz Soubor > Konec.
- Zavřete hlavní okno klepnutím na tlačítko Zavřít.

## Správa WiFi pomocí systému Microsoft Windows* XP

Připojení Wi-Fi* můžete spravovat pomocí systému Windows* XP.

1. V hlavním okně Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi v nabídce Upřesnit vyberte příkaz Spravovat WiFi systémem Windows.
2. Při výzvě se zobrazí upozornění: Chcete, aby síťová připojení WiFi spravoval systém Windows? Klepněte na tlačítko Ano.
3. Klepnutím na tlačítko Zavřít ukončete Nástroj pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi.
4. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu hlavního panelu a vyberte příkaz Spustit Automatickou konfiguraci bezdrátových zařízení.

POZNÁMKA: Je-li jako správce bezdrátové komunikace nastavena služba Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Windows* XP, nástroj pro připojení WiFi je zakázán.

Chcete-li umožnit správu připojení WiFi pomocí Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu tohoto nástroje v oznamovací oblasti a vyberte příkaz Povolit řízení WiFi.

## Zakázání služby Automatická konfigurace systému Windows* XP jako správce WiFi

Jestliže ke správě WiFi používáte službu Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Microsoft* Windows* XP, můžete ji zakázat na kartě Bezdrátové sítě systému Microsoft Windows.

Postup zakázání služby Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Microsoft Windows* XP jako správce WiFi:

1. Klepněte na položky Start > Ovládací panely.
2. Poklepejte na položku Síťová připojení.
3. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Bezdrátové připojení k síti.
4. Klepněte na položku Vlastnosti.
5. Klepněte na položku WiFi sítě.
6. Ověřte, že není vybrána možnost Konfigurovat nastavení bezdrátové sítě pomocí systému Windows. Jestliže je vybrána, zrušte výběr.
7. Klepněte na tlačítko OK. Tím potvrdíte, že ke správě síťových profilů je nakonfigurován Nástroj pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi.

> POZNÁMKA: Ověřte, že je v okně Nastavení aplikace vybrána možnost Upozornit, pokud je tento WiFi adaptér používán jinou aplikací. Aplikace tak zobrazí upozornění, začne-li správu síťových profilů provádět služba Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Microsoft Windows* XP.

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky