目次へ戻る

# インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティーの使用

インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティーをワイヤレス マネージャーとして使用する
インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティーの起動
タスクバーからインテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティーを起動する

- タスクバー アイコン
- ツールのヒントとデスクトップ アラート

インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティーのメイン ウィンドウ

- 初めて接続する
- WiFi ネットワーク リスト
- 接続状態アイコン
- ネットワーク プロパティー
- 接続の詳細

インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェア メニュー

- [ツール] メニュー
  - アプリケーションの設定
  - インテル(R) ワイヤレス･トラブルシューター
  - 手動診断ツール
  - 管理者ツール
- [詳細設定] メニュー
  - アダプターの設定
  - 詳細統計
  - Windows を使用して WiFi を管理する
- [プロファイル] メニュー
  - プロファイルの管理(R)
  - 除外リストの管理

インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティーのプロファイル機能を使用する
ワイヤレスのオフ/オン
インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティーのインストール
追加のソフトウェア機能のインストール
インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続 ユーティリティーの削除

## インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティーをワイヤレス マネージャーとして使用する

インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェアは、WiFi ネットワークに接続するための WiFi ネットワーク プロファイルのセットアップ、編集、管理に使用します。これには、電源管理やアドホック WiFi ネットワークを設定するためのチャネル選択などの詳細設定もあります。

Microsoft* Windows* XP ワイヤレス ゼロ構成をワイヤレス マネージャーとして使用している場合には、Microsoft Windows の [ワイヤレス ネットワーク] タブから無効にできます。

ワイヤレス マネージャーとして Microsoft Windows* XP ワイヤレス ゼロ構成を無効にするには次の手順に従います。

1. [スタート] > [コントロール パネル] をクリックします。
2. [ネットワーク接続] をダブルクリックします。
3. [ワイヤレス ネットワーク接続] を右クリックします。
4. [プロパティー] をクリックします。
5. [WiFi ネットワーク] をクリックします。
6. [Windows でワイヤレス ネットワークの設定を構成する] が選択されていないことを確認します。選択されている場合は、選択を解除してください。
7. [OK] をクリックします。これによって、インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティーがネットワーク プロファイルを管理するように設定されます。

> 注： [アプリケーションの設定] オプションの [他のアプリケーションが WiFi アダプターを使用しているときに通知します] が選択されていることを確認してください。このオプションは、Microsoft Windows* XP ワイヤレス ゼロ構成がネットワーク プロファイルの管理を開始した場合に通知します。

## インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティーの起動

WiFi 接続ユーティリティーを起動するには、次の手順のいずれかに従います。

- [スタート] > [プログラム] > [インテル(R) PROSet/Wireless] > [WiFi 接続ユーティリティー] をクリックします。
- Windows デスクトップの右下隅にあるタスクバー アイコンを右クリックして、タスクバー メニューを開きます。 [WiFi を設定する] をクリックします。
- タスクバーのアイコンをダブルクリックします。

メイン ウィンドウから WiFi 接続ユーティリティーを終了するには、次のいずれかを選択します。

- メイン ウィンドウから [ファイル] > [終了] を選択します。
- [閉じる] をクリックします。
- ウィンドウの右上にある [閉じる] ボタンをクリックします。

## インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティーのメイン ウィンドウ

WiFi 接続ユーティリティーのメイン ウィンドウでは、次の操作を行えます。

- 現在の接続の詳細 （信号の品質、速度および現在のネットワーク名）を表示。
- 使用可能な WiFi ネットワークのスキャン。
- プロファイル管理。
- プロファイル リストで定義された順番に従って、使用可能なネットワークにプロファイルを自動接続。
- インフラストラクチャーとデバイスからデバイス (アドホック通信) ネットワークに接続。
- アダプターの設定。
- ワイヤレス接続問題のトラブルシューティング。

### 接続の詳細

アクセス ポイントとネットワーク アダプターの詳細なパラメーターを表示するには、メイン ウィンドウで [詳細] をクリックします。[接続の詳細] ウィンドウに現在のネットワーク接続情報が表示されます。完全な説明は接続の詳細を参照してください。

現在の接続状態はタスクバー アイコンにも表示されます。タスクバー アイコンを参照してください。

### メイン ウィンドウの接続状態アイコン

接続状態アイコンは、WiFi アダプターの現在の接続状態を示します。接続状態アイコンは、WiFi 接続ユーティリティーのメイン ウィンドウに表示されます。接続状態アイコンを参照してください。

### プロファイル管理

WiFi 接続ユーティリティーのメイン ウィンドウで WiFi ネットワークの [接続] ボタンをクリックします。接続されたら、プロファイル リストにプロファイルが作成されます。プロファイル リストは現在のユーザー プロファイルを適用する順に表示します。上向き矢印と下向き矢印を使用して WiFi ネットワークに自動接続するプロファイルの優先順位を指定します。

プロファイル リストでプロファイルの追加、編集、削除を行えます。WiFi 接続ユーティリティーのメイン ウィンドウで[プロファイル] をクリックします。

ワイヤレス ネットワークごとに異なるプロファイルを設定できます。プロファイルの設定には、ネットワーク名（SSID）、操作モード、セキュリティー設定が含まれます。詳細は、プロファイルの管理を参照してください。

## メニュー

ネットワークを設定するには、[ファイル]、[ツール]、[詳細設定]、[プロファイル]、[ヘルプ] メニューを使用します。

名前 | 説明
ファイル | 終了： WiFi 接続ユーティリティーのメイン ウィンドウを閉じます。
ツール | アプリケーションの設定： システム全体の接続設定を行うために使用します。詳細は、アプリケーションの設定を参照してください。 インテル(R) ワイヤレス･トラブルシューター： ワイヤレス ネットワーク接続問題を解決するために使用します。詳細は、インテル(R) ワイヤレス･トラブルシューターを参照してください。 手動診断ツール： 手動診断ツールでは、WiFi アダプターの機能を検証する一連の診断テストを実行できます。詳細については、手動診断ツールを参照してください。 管理者ツール： このコンピューターの管理者または管理者権限を持つユーザーが、共有プロファイル (ログオン前/共通、持続、ボイス オーバー IP [VoIP]) を設定するために使用します。管理者ツールは、IT 部門で WiFi 接続ユーティリティー内のユーザー設定を行い、カスタム インストール パッケージを作成して他のシステムにエクスポートするためにも使用できます。詳細については、管理者ツールを参照してください。

注： 管理者ツールは、インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェアのカスタム インストールを実行中に管理者ツールをインストールした場合のみ使用できます。カスタム インストールの詳細は、追加のソフトウェア機能のインストールを参照してください。

詳細設定 | アダプターの設定： Microsoft Windows の [詳細設定] で行った設定に対応するアダプターの設定を表示します。詳細は、アダプターの設定を参照してください。 Microsoft Windows で [アダプターの設定] にアクセスするには：

- Windows の [コントロール パネル] で [ネットワーク接続] をダブルクリックします。
- [ワイヤレス ネットワーク接続] を右クリックします。
- メニューから [プロパティー] を選択します。
- [構成] をクリックして、アダプターの詳細設定を表示します。

詳細統計： WiFi アダプターと接続に関する詳細情報を表示するために選択します。詳細は、詳細統計を参照してください。

Windows を使用して WiFi を管理する： Microsoft Windows* XP をワイヤレス マネージャーとして有効にする場合に選択します。詳細は、Microsoft Windows* XP ワイヤレス ゼロ構成を参照してください。

プロファイル | プロファイルの管理： プロファイルを作成または編集する場合に選択します。 除外リストの管理： ネットワークを自動接続から除外する場合に選択します。詳細は、除外リストの管理を参照してください。
ヘルプ | ヘルプ： オンライン ヘルプを開きます。 バージョン情報： 現在インストールされているアプリケーション コンポーネントのバージョン情報を表示します。

## 管理者ツール（［ツール］ メニュー）

管理者ツールは、管理者またはこのコンピューターで管理者特権を持つユーザー用のツールです。このツールによって、管理者はこのコンピューターのユーザーが持つワイヤレス接続コントロールのレベルを制限できます。共通の（共有）プロファイルを設定するのにもこのツールを使用します。

各ユーザーは、このツールを使用するためのパスワードを入力しない限り、管理者設定やプロファイルを変更することはできません。安全で推測されにくいパスワードを選択してください。

これらの設定とプロファイルは、1 つのパッケージとしてネットワークの他のコンピューターにエクスポートできます。詳細については、管理者ツールセクションを参照してください。

名前 | 説明
--- | ---
管理者パッケージ | 管理者パッケージは、管理者プロファイルおよびその他の設定を保存するのに使用します。Windows XP* では、この自己抽出実行ファイルをネットワーク上のクライアントにコピーまたは送信できます。実行すると、その内容がターゲット コンピューターにインストール・設定されます。管理者ツール パッケージを参照してください。
アプリケーションの設定 | 管理者は WiFi 接続ユーティリティー アプリケーションの設定を指定して、ユーザーのコンピューターでの WiFi 接続ユーティリティー アプリケーションの動作を制御したり、ユーザーのワイヤレス接続のさまざまな面でユーザーに与える制御のレベルを選択できます。管理者ツールのアプリケーションの設定を参照してください。
管理者プロファイル | 持続プロファイルやログオン前/共通プロファイルの有効/無効を切り替えたり、コンピューターのボイスオーバー IP (VoIP) 設定を設定したりします。管理者ツールのプロファイルを参照してください。
アダプターの設定 | 管理者は、ワイヤレス ネットワーク接続でユーザーが持つ制御レベルを選択できます。管理者ツールのアダプターの設定を参照してください。
EAP-FAST A-ID グループ | 管理者は、EAP-FAST 認証を使用するプロファイルに Protected Access Credential (PAC) A-ID グループを RADIUS サーバーが提供するための認証 ID (A-ID) を選択できます。A-ID グループは、コンピューターのすべてのユーザーにより共有され、EAP-FAST プロファイルが複数の A-ID から複数の PAC をサポートできるようにします。管理者ツールの EAP-FAST A-ID グループを参照してください。
パスワードの変更 | 管理者ツール用のパスワードを変更します。詳細は、パスワードの変更を参照してください。
閉じる | ページを閉じます。
ヘルプ | このページのヘルプ情報を表示します。

## Windows を使用して WiFi を管理する ([詳細設定] メニュー)

Microsoft Windows* XP ワイヤレス ゼロ構成には、ワイヤレス設定ユーティリティーが組み込まれており、 この機能は WiFi 接続ユーティリティー内で有効/無効にできます。[詳細設定] メニューで [Windows を使用して WiFi を管理する] をクリックします。Microsoft Windows* XP ワイヤレス ゼロ構成が有効になっていると、WiFi 接続ユーティリティーの機能は無効になります。WiFi 接続ユーティリティーで WiFi 接続を管理するには、メイン ウィンドウで [WiFi コントロールを有効にする] をクリックします。

## インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティーのインストール

### 標準インストール

次のコンポーネントは [標準] インストールでインストールされます。

- WiFi 接続ユーティリティー ドライバー。希望する場合は、ドライバーだけのインストールを選択できます。これは最小インストールです。
- WiFi 接続ユーティリティー。標準インストールでは、次が含まれます。
  - Wi-Fi Protected Setup*
  - インテル(R) ワイヤレス･トラブルシューター

> 注： Novell Client for Windows を使用する予定の場合、WiFi 接続ユーティリティー ソフトウェアをインストールする前に Novell Client for Windows をインストールしてください。WiFi 接続ユーティリティーが既にインストールされている場合はインテル(R) PROSet/Wireless をアンインストールしてから Novell Client for Windows をインストールしてください。

### カスタム インストール

[カスタム] インストールでは、次の機能をインストールできます。次のうちの Wi-Fi Protected Setup* とインテル(R) ワイヤレス・トラブルシューターは、標準インストールでもインストールされます。

- 管理者ツール
- WMI サポート
- シングル サイン オン
  - ログオン前接続
- WiFi Protected Setup
- インテル(R) ワイヤレス･トラブルシューター

管理者ツール： ［ツール］ メニューに ［管理者ツール］ をインストールします。共通の（共有）プロファイルを設定するにはこのツールを使用します。管理者ツールは、IT 部門で、WiFi 接続ユーティリティー内の機能をオン/オフにするためにも使用します。

WMI サポート： Windows マネジメント インストゥルメンテーション機能を使用すると、WiFi 接続ユーティリティーがインストールされていない管理者が WiFi 接続ユーティリティーがインストールされているクライアントをリモート管理できるようになります。

シングル サインオン： シングル サインオン ログオン前接続機能をインストールします。共通の（共有）プロファイルを設定するにはこのツールを管理者ツールと共に使用します。シングル サインオンは、ユーザーがコンピューターにユーザー名、パスワード、そして一般にドメインを入力してログオンするエンタープライズ環境を想定して設計されています。ユーザーの簡易切り替えではドメインのログオンはサポートしません。シングル サインオン サポートをインストールすると、ユーザーの簡易切り替えと Windows* XP の「ようこそ」画面が無効となります。

> 注： Windows* XP Home Edition を使用している場合、デフォルトでは Windows のユーザーの簡易切り替えが有効になっています。これはホーム ユーザーを対象としています。また、Windows* XP Professional でも、Windows がスタンドアロンやワークグループで接続されたコンピューターにインストールされている場合は、この機能を使用できます。Windows* XP Professional を実行中のコンピューターがドメインに追加された場合、ユーザーの簡易切り替え機能は使用できません。

ログオン前接続： ユーザーがコンピューターにログオンすると、ログオン前/共通プロファイルがアクティブになります。ログオン前接続は、Windows へのユーザー ログオン前にワイヤレス接続を確立します。この機能はシングル サイン オンと共にインストールされます。

WiFi Protected Setup： 標準インストールの一部としてインストールされるこの機能は、互換性のあるワイヤレス ルーターがある場合にそれを検出して、簡単に接続を行えます。

インテル(R) ワイヤレス･トラブルシューター： ワイヤレス WiFi 接続の問題を解決するための貴重な支援を行います。

これらの機能をインストールするには、インストール中に [カスタム] オプションを選択してください。以下の手順に従って、機能をインストールします。WiFi 接続ユーティリティーが既にインストールされている場合は、インストール後の手順を参照してください。

## インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続 ユーティリティーのインストール

1. インストール CD を CD ドライブに挿入します。
2. インストーラーに次のメッセージが表示されます。
   インテル(R) PROSet/Wireless ツール インストール ウィザードにようこそ。[次へ] をクリックします。
3. 次のメッセージが表示されます。
   インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェア用の InstallShield ウィザードにようこそ。[次へ] をクリックします。
4. 使用許諾契約書を読みます。
5. [使用許諾契約書の条件に合意する] をクリックします。使用許諾契約書を印刷するには、[印刷] をクリックします。[次へ] をクリックします。
6. [次へ] をクリックして、デフォルトのインストール先のフォルダーを受け入れます。または、[変更] をクリックして、別の場所を指定します。[OK] をクリックして [次へ] をクリックします。
7. [標準] または [カスタム] をクリックします。[標準] をクリックする場合は、ステップ 9 に進みます。
8. [カスタム] インストールを実行するには、機能のリストからインストールする機能を選択します。使用可能な機能については、カスタム インストールを参照してください。各機能で次を選択できます。

- この機能をローカル ハードドライブにインストールする
- この機能とすべてのサブ機能をローカル ハードドライブにインストールする
- 機能を使用可能にしない

9. [次へ] をクリックします。
10. これには数分かかる場合があります。インストールが完了すると、「InstallShield ウィザードを完了しました」というメッセージが表示されます。[完了] をクリックします。
11. コンピューターを再起動するように指示されることがあります。その場合は、直ちにコンピューターを再起動してください。今すぐ再起動するには [はい] をクリックし、後で再起動するには [いいえ] をクリックします。

## 追加のソフトウェア機能のインストール

WiFi 接続ユーティリティーが既にインストールされている場合は、以下の手順に従って管理者ツールとログオン前接続を追加してください。

1. [スタート] > [コントロール パネル] > [プログラムの追加と削除] > [インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェア] をクリックします。
2. ［変更］ をクリックします。
3. 次のメッセージが表示されます。
   インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェア用の InstallShield ウィザードにようこそ。[次へ] をクリックします。
4. [変更] をクリックします。[次へ] をクリックします。
5. インストールしたい現在インストールされていない機能の横にある赤い X をクリックします。
6. インストールしたい各機能に対して、次の選択肢のいずれかをクリックします。
   - この機能をローカル ハードドライブにインストールする
   - この機能とすべてのサブ機能をローカル ハードドライブにインストールする
7. [次へ] をクリックします。
8. これには数分かかる場合があります。インストールが完了すると、「InstallShield ウィザードを完了しました」というメッセージが表示されます。[完了] をクリックします。
9. コンピューターを再起動するように指示されることがあります。その場合は、直ちにコンピューターを再起動してください。今すぐ再起動するには [はい] をクリックし、後で再起動するには [いいえ] をクリックします。

## インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続 ユーティリティーの削除

WiFi 接続ユーティリティーをアンインストールするには、次の手順に従います。

1. [スタート] > [コントロール パネル] > [プログラムの追加と削除] をクリックします。
2. [インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェア] をクリックします。
3. ［変更］ をクリックします。
4. 次のメッセージが表示されます。
   インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェア用の InstallShield ウィザードにようこそ。[次へ] をクリックします。
5. [削除] をクリックします。
6. [次へ] をクリックします。
7. 次のメッセージが表示されます。リストから選択して、[次へ] をクリックします。
   ユーザー定義の設定の保存： 現在のアプリケーション設定に対して実行するものを選択します。
   - 保存： アプリケーションの現在のバージョンに適用可能な設定とファイルを保存します。
   - 変換して保存： 設定とファイルをインテル(R) PROSet/Wireless バージョン 10 と 11 と互換性のあるフォーマットで保存します。
   - 削除： アプリケーションの設定を保存しません。

8. アンインストールには数分かかる場合があります。ソフトウェアのアンインストールが完了すると、「InstallShield ウィザードを完了しました」というメッセージが表示されます。[完了] をクリックします。
9. コンピューターを再起動するように指示されることがあります。その場合は、直ちにコンピューターを再起動してください。今すぐ再起動するには [はい] をクリックし、後で再起動するには [いいえ] をクリックします。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報