返回目录页面

# 英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序概述

英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序主要功能
安装该软件
自定义安装
移除该软件
在 Microsoft Windows* 中查看适配器设置。
使用 Windows 来管理 WiFi

## 英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序主要功能

- 网络性能管理
- 配置式管理
- 电源管理
- 用户可配置网络设置
- 完全支持 802.11a、802.11b 和 802.11g、802.11n 接入点。
- IEEE 802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n 规范兼容性。这种开放型体系架构允许 WiFi 适配器与其他厂商生产的符合 IEEE 802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n 标准的无线设备通讯。
- 128 位和 64 位有线等同隐私 (WEP) 数据安全性和 VPN 兼容性。
- 接入点安全性验证
- 802.1X 验证
- 可检测在适配器范围内存在的任何无线网络，提供自动配置和连接。
- 为每个连接的无线网络创建配置式。一个配置式包括网络 SSID 和安全性设置。
- 自动检测无线网络，并按照首选项和可用服务与其连接。

## 安装英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序

### 典型安装

以下组件在典型安装过程中安装。

- 英特尔® WiFi Link 驱动程序。您可仅在需要的时候选择安装驱动程序。这是基本安装。
- 英特尔® PROSet/无线 WiFi 软件 。对典型安装，此软件还包括以下各项：
  - Wi-Fi Protected Setup
  - 英特尔® 无线故障诊断程序

### 自定义安装

自定义安装过程中将有以下功能可供安装。其中，Wi-Fi Protected Setup* 和英特尔® 无线故障诊断程序在典型安装中也予以安装。

- 管理员工具
- WMI 支持
- Single Sign On（单一签入）
  - 登录前连接
- 英特尔® 无线故障诊断程序

管理员工具： 将“管理员工具”安装到“工具”菜单。该工具用于配置常用（共享）配置式。“管理员工具”还可以被信息技术部门用来启用或禁用 WiFi 连接实用程序中的功能。

WMI 支持： Windows Management Instrumentation 功能允许尚未安装 WiFi 连接实用程序的管理员远程管理业已安装了 WiFi 连接实用程序的客户端。

单一签入： 安装“单一签入”“登录前连接”功能： 该工具用于以管理员工具来配置常用（共享）配置式。“单一签入”的目标是用户使用用户名、密码、通常还用域登录到计算机的企业环境。“快速用户切换”不支持域登录。安装了“单一签入”支持后，“快速用户切换”和 Windows* XP“欢迎”屏幕被禁用。

登录前连接： “登录前/常用”配置式在一旦有用户登录到计算机时就活动。登录前连接在用户登录到 Windows 之前建立无线连接。此功能与“单一签入”同时安装。

英特尔® 无线故障诊断程序： 在解决 WiFi 连接实用问题过程中提供不可多得的协助。

要安装这些功能，安装时选择自定义选项。遵照以下指示安装各功能。如果 WiFi 连接实用程序已经安装，参见安装后指示。

## 安装英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序

1. 将安装光盘放入光盘驱动器中。
2. 安装程序显示以下消息：
   欢迎使用英特尔® PROSet/无线工具安装向导。单击下一步。
3. 下一个消息显示：
   欢迎使用英特尔® PROSet/无线 WiFi 软件 InstallShield Wizard。单击下一步。
4. 阅读许可证协议。
5. 单击我接受此许可证协议中的条款。如果您需要此协议的打印副本，可以选择打印。然后单击下一步。
6. 单击下一步以接受默认安装目的地文件夹。否则，单击更改以指定一个不同的位置。然后单击确定和下一步。
7. 单击典型或自定义。如果您单击“典型”，进到步骤 9。
8. 如果进行“自定义”安装，从列表中选择要安装的功能。参阅自定义安装以查看对可用功能的说明。对每项功能，您可以选择：

- 此功能将安装在本地硬盘驱动器上。
- 此功能及所有子功能将安装在本地硬盘驱动器上。
- 此功能将不可用。

9. 单击下一步。
10. 安装过程可能需要几分钟的时间。安装完成时，将显示 InstallShield Wizard 完成这一消息。单击完成。
11. 可能会要求您重新引导计算机。如果被要求，您应该当时就重新引导计算机。单击是现在就重新引导；或者否以后再重新引导。

## 安装额外软件功能

如果 WiFi 连接实用程序已经安装，则遵照以下指示添加管理员工具和“登录前连接”：

1. 单击开始 > 控制面板 > 添加/删除程序 > 英特尔® PROSet/无线 WiFi 软件。
2. 单击更改。
3. 下一个消息显示：
   欢迎使用英特尔® PROSet/无线 WiFi 软件 InstallShield Wizard。单击下一步。
4. 单击修改。然后单击下一步。
5. 单击当前您想要安装，但尚未安装的功能旁的红色 X。
6. 对每个要安装的功能，单击以下选项之一（如果适用）。
   - 此功能将安装在本地硬盘驱动器上。
   - 此功能及所有子功能将安装在本地硬盘驱动器上。
7. 单击下一步。
8. 安装过程可能需要几分钟的时间。安装完成时，将显示 InstallShield Wizard 完成这一消息。单击完成。
9. 可能会要求您重新引导计算机。如果被要求，您应该当时就重新引导计算机。单击是现在就重新引导；或者否以后再重新引导。

## 删除英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序

要删除 WiFi 连接实用程序：

1. 单击开始 > 控制面板 > 添加或删除程序。
2. 单击英特尔 PROSet/无线 WiFi 软件。
3. 单击更改。
4. 下一个消息显示：
   欢迎使用英特尔® PROSet/无线 WiFi 软件 InstallShield Wizard。单击下一步。
5. 单击删除。
6. 单击下一步。
7. 下一个消息显示： 在列表中作出选择，并单击下一步。
   保存用户定义的设置。选择对您当前应用程序在设置的处理方法：
   - 保存。保存对应用程序当前版本适用的设置。
   - 转换并保存。用与英特尔® PROSet/无线版本 10 和 11 兼容的格式保存设置和文件。
   - 删除。不保存应用程序设置。

8. 卸载过程可能需要几分钟的时间。软件删除后，将显示 InstallShield Wizard 完成这一消息。单击完成。
9. 可能会要求您重新引导计算机。如果被要求，您应该当时就重新引导计算机。单击是现在就重新引导；或者否以后再重新引导。

## 在 Windows 中查看适配器设置

适配器的高级设置可从 Windows“设备管理器”或者适配器设置选项访问。

## 使用 Windows 来管理 WiFi

Microsoft Windows* XP 无线零配置功能提供一种内置无线配置实用程序。此功能可在 Microsoft Windows* XP 中启用或禁用，也可通过单击“高级”菜单中的使用 Windows 来管理 WiFi 启用或禁用。Microsoft Windows* XP 零配置启用后，WiFi 连接实用程序功能被禁用。

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明