Zpět na obsah

# Použití Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi

Použití Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi jako správce bezdrátové komunikace
Spuštění Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi
Spuštění Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi z hlavního panelu

- Ikony hlavního panelu
- Popisy tlačítek a upozornění na ploše

Hlavní okno Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi

- První připojení
- Seznam sítí WiFi
- Ikony stavu připojení
- Vlastnosti sítě
- Podrobnosti připojení

Nabídky aplikace Intel® PROSet/Wireless WiFi

- Nabídka Nástroje
  - Nastavení aplikace
  - Poradce při potížích Intel® Wireless Troubleshooter
  - Nástroj Ruční diagnostika
  - Nástroj správce
- Nabídka Upřesnit
  - Nastavení adaptéru
  - Upřesněná statistika
  - Spravovat WiFi systémem Windows
- Nabídka Profily
  - Správa profilů
  - Správa výjimek

Použití funkcí profilů Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi
Zapnutí a vypnutí bezdrátového rádia
Instalace Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi
Instalace dalších funkcí softwaru
Odebrání Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi

## Použití Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi jako správce bezdrátové komunikace

Pomocí aplikace Intel® PROSet/Wireless WiFi lze vytvářet, upravovat a spravovat profily sítí WiFi pro připojení k sítím WiFi. Aplikace také zahrnuje rozšířená nastavení jako správu napájení a výběr kanálu při nastavování sítí WiFi ad hoc.

Jestliže ke správě bezdrátové komunikace používáte službu Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Microsoft* Windows* XP, můžete ji zakázat na kartě Bezdrátové sítě systému Microsoft Windows.

Postup zakázání služby Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Microsoft Windows* XP jako správce bezdrátové komunikace:

1. Klepněte na položky Start > Ovládací panely.
2. Poklepejte na položku Síťová připojení.
3. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Bezdrátové připojení k síti.
4. Klepněte na položku Vlastnosti.
5. Klepněte na položku WiFi sítě.
6. Ověřte, že není vybrána možnost Konfigurovat nastavení bezdrátové sítě pomocí systému Windows. Jestliže je vybrána, zrušte výběr.
7. Klepněte na tlačítko OK. Tím potvrdíte, že ke správě síťových profilů je nakonfigurován Nástroj pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi.

> POZNÁMKA: Ověřte, že je v okně Nastavení aplikace vybrána možnost Upozornit, pokud je tento WiFi adaptér používán jinou aplikací. Aplikace tak zobrazí upozornění, začne-li správu síťových profilů provádět služba Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Microsoft Windows* XP.

## Spuštění Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi

Nástroj pro připojení WiFi můžete spustit některým z následujících postupů:

- Klepněte na položky Start > Programy > Intel PROSet Wireless > Nástroj pro připojení WiFi.
- Klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu hlavního panelu v pravém dolním rohu pracovní plochy systému Windows otevřete nabídku hlavního panelu. Klepněte na tlačítko Konfigurovat WiFi.
- Poklepejte na ikonu na hlavním panelu.

Chcete-li nástroj pro připojení WiFi ukončit z hlavního okna, použijte některý z následujících postupů:

- V hlavním okně vyberte příkaz Soubor > Konec.
- Klepněte na tlačítko Zavřít.
- Klepněte na tlačítko Zavřít (X) v pravém horním rohu okna.

## Hlavní okno Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi

Hlavní okno nástroje pro připojení WiFi umožňuje:

- zobrazení aktuálních podrobností připojení (kvalita signálu, rychlost a název aktuální sítě),
- Hledání dostupných WiFi sítí.
- správa profilů,
- automatické připojení profilů k dostupným sítím v určitém pořadí nastaveném v seznamu profilů,
- připojení k sítím typu Infrastruktura a Zařízení-zařízení (ad hoc),
- konfigurace nastavení adaptéru,
- odstraňování problémů s bezdrátovým připojením.

### Podrobnosti připojení

Klepnutím na tlačítko Podrobnosti v hlavním okně zobrazíte podrobné parametry přístupového bodu a síťového adaptéru. V okně Podrobnosti připojení se zobrazí informace o aktuálním připojení k síti. Úplný popis naleznete v části Podrobnosti připojení.

Aktuální stav připojení rovněž ukazuje ikona na hlavním panelu. Viz Ikony hlavního panelu.

### Ikony stavu připojení v hlavním okně

Ikony stavu připojení ukazují aktuální stav připojení WiFi adaptéru. Stavové ikony jsou zobrazeny v hlavním okně nástroje pro připojení WiFi. Viz Ikony stavu připojení.

### Správa profilů

V hlavním okně nástroje pro připojení WiFi klepněte na tlačítko Připojit u WiFi sítě. Po připojení bude vytvořen profil v seznamu profilů. V seznamu profilů jsou uvedeny profily aktuálního uživatele v pořadí, v jakém mají být použity. Pomocí šipek nahoru a dolů můžete uspořádat profily do konkrétního pořadí pro automatické připojování k WiFi síti.

V seznamu profilů můžete rovněž profily přidávat, upravovat a odebírat. V hlavním okně nástroje pro připojení WiFi klepněte na tlačítko Profily.

Pro každou bezdrátovou síť lze nakonfigurovat jiné profily. Nastavení profilu může obsahovat síťový název (SSID), provozní režim a nastavení zabezpečení. Další informace najdete v části Správa profilů.

## Nabídky

Pomocí nabídek Soubor, Nástroje, Upřesnit, Profily a Nápověda můžete nakonfigurovat nastavení sítě.

Název | Popis
Soubor | Konec: Zavře hlavní okno nástroje pro připojení WiFi.
Nástroje | Nastavení aplikace: Umožňuje nastavit předvolby připojení platné v rámci celého systému. Další informace najdete v části Nastavení aplikace. Poradce při potížích Intel® Wireless Troubleshooter: Umožňuje odstraňovat potíže s připojením k bezdrátové síti. Další informace najdete v části Poradce při potížích Intel® Wireless Troubleshooter.

Nástroj Ruční diagnostika: Pomocí nástroje Ruční diagnostika je možné spustit sadu diagnostických testů, které ověří funkčnost WiFi adaptéru. Další informace najdete v části Nástroj Ruční diagnostika.

Nástroj správce: Umožňuje správci nebo osobě s oprávněním správce v počítači konfigurovat sdílené profily (typu Před přihlášením/Běžný, Trvalý a VoIP [Voice over IP]). Nástroj správce může také použít oddělení informačních technologií ke konfiguraci uživatelského nastavení v nástroji pro připojení WiFi a k vytváření vlastních instalačních balíčků určených k exportu do jiných systémů. Další informace najdete v části Nástroj správce.

POZNÁMKA: Nástroj správce je k dispozici, pouze pokud byl nainstalován v rámci vlastní instalace aplikace Intel® PROSet/Wireless WiFi. Další informace o vlastní instalaci najdete v části Instalace dalších funkcí softwaru.

Upřesnit | Nastavení adaptéru: Zobrazuje nastavení adaptéru, které odpovídá upřesňujícímu nastavení adaptéru v systému Windows. Další informace najdete v části Nastavení adaptéru. Přístup k nastavení adaptéru ze systému Microsoft Windows:

- V Ovládacích panelech systému Windows poklepejte na položku Síťová připojení.
- Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Bezdrátové připojení k síti.
- Vyberte v nabídce příkaz Vlastnosti.
- Klepnutím na tlačítko Konfigurovat zobrazte rozšířené nastavení adaptéru.

Upřesněná statistika: Výběrem této možnosti zobrazíte podrobné informace o bezdrátovém adaptéru a připojení. Další informace najdete v části Upřesněná statistika.

Spravovat WiFi systémem Windows: Výběrem této možnosti povolíte správu bezdrátového připojení systémem Microsoft Windows* XP. Další informace najdete v části Automatická konfigurace bezdrátových zařízení v systému Microsoft Windows* XP.

Profily | Spravovat profily: Výběrem této možnosti můžete vytvářet nebo upravovat profily. Správa výjimek: Výběrem této možnosti můžete vyloučit sítě z automatického připojení. Další informace najdete v části Správa výjimek.
Nápověda | Nápověda: Spustí nápovědu online. O aplikaci: Slouží k zobrazení informace o verzích aktuálně nainstalovaných součástí aplikace.

## Nástroj správce (nabídka Nástroje)

Nástroj správce je určen pro správce nebo pro osobu s oprávněním správce k tomuto počítači. Umožňuje správci omezit úroveň kontroly, kterou mají uživatelé počítače nad připojením k bezdrátové síti. Tento nástroj také slouží ke konfiguraci běžných (sdílených) profilů.

Uživatelé nemohou měnit nastavení a profily správce, pokud neznají heslo k tomuto nástroji. Je třeba zvolit heslo, které je bezpečné a nelze jej snadno uhodnout.

Tato nastavení a profily můžete exportovat jako jeden balíček do dalších počítačů v síti. Další informace najdete v části Nástroj správce.

Název | Popis
--- | ---
Balíčky správce | Balíčky správce se používají k uložení profilů správy a dalšího nastavení. V případě systému Windows* XP můžete tyto samorozbalovací spustitelné soubory zkopírovat nebo odeslat do klientských počítačů v síti. Po spuštění souboru bude jeho obsah nainstalován a nakonfigurován v cílovém počítači. Viz <Z3>Nástroj správce – Balíčky.
Nastavení aplikace | Správce může nakonfigurováním položek v okně Nastavení aplikace nástroje pro připojení WiFi řídit chování této aplikace v počítači uživatele a vybrat úroveň kontroly, kterou mají uživatelé nad různými vlastnostmi připojení k bezdrátové síti. Viz <Z3>Nástroj správce – Nastavení aplikace.
Profily správce | Umožňuje v počítači povolit nebo zakázat profily typu Trvalý nebo Před přihlášením/Běžný a nakonfigurovat nastavení VoIP (Voice over IP). Viz <Z3>Nástroj správce – Profily.
Nastavení adaptéru | Správce může nastavit úroveň kontroly, kterou mají uživatelé nad připojením k bezdrátové síti. Viz <Z3>Nástroj správce – Nastavení adaptéru.
Skupiny identifikátorů A-ID ověřování EAP-FAST | Správce může vybrat, který server RADIUS jako Identifikátor certifikačního úřadu (A-ID) má zajišťovat certifikáty PAC (Protected Access Credentials) profilům, které používají ověřování EAP-FAST. Skupiny identifikátorů A-ID jsou sdíleny všemi uživateli počítače a umožňují profilům EAP-FAST podporovat více certifikátů PAC z více identifikátorů A-ID. Viz <Z3>Nástroj správce – Skupiny identifikátorů A-ID ověřování EAP-FAST.
Změnit heslo | Umožňuje změnit heslo Nástroje správce. Další informace najdete v části Změna hesla.
Zavřít | Zavře stránku.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

## Spravovat WiFi systémem Windows (nabídka Upřesnit)

Služba Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Microsoft Windows* XP představuje integrovaný nástroj pro konfiguraci bezdrátových zařízení. Tuto funkci lze povolit a zakázat v nástroji pro připojení WiFi. Klepněte na příkaz Spravovat WiFi systémem Windows v nabídce Upřesnit. Pokud je povolena služba Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Windows* XP, funkce nástroje pro připojení WiFi nejsou k dispozici. Chcete-li spravovat připojení WiFi nástrojem pro připojení WiFi, klepněte v hlavním okně na tlačítko Povolit řízení WiFi.

## Instalace Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi

### Typická instalace

V rámci typické instalace jsou nainstalovány následující součásti:

- Ovladač nástroje pro připojení WiFi. V případě potřeby je možné nainstalovat jen tento ovladač. Jedná se o minimální instalaci.
- Nástroj pro připojení WiFi. V rámci typické instalace zahrnuje následující:
  - Wi-Fi Protected Setup*
  - Poradce při potížích Intel® Wireless Troubleshooter

> POZNÁMKA: Máte-li v úmyslu používat aplikaci Novell Client* for Windows, je třeba ji nainstalovat před instalací nástroje pro připojení WiFi. Pokud je nástroj pro připojení WiFi již nainstalován, je třeba jej před instalací aplikace Novell Client for Windows odinstalovat.

### Vlastní instalace

V rámci vlastní instalace lze nainstalovat následující součásti. Součásti Wi-Fi Protected Setup* a Poradce při potížích Intel® Wireless Troubleshooter, které k nim patří, jsou rovněž instalovány v rámci typické instalace.

- Nástroj správce
- Podpora služby WMI
- Jednotné přihlášení
  - Připojení před přihlášením
- WiFi Protected Setup
- Poradce při potížích Intel® Wireless Troubleshooter

Nástroj správce: Nainstaluje položku Nástroj správce do nabídky Nástroje. Tento nástroj slouží ke konfiguraci běžných (sdílených) profilů. Nástroj správce může také použít oddělení informačních technologií k povolení nebo zakázání funkcí nástroje pro připojení WiFi.

Podpora služby WMI: Služba WMI (Windows Management Instrumentation) umožňuje správcům, kteří nemají nainstalován nástroj pro připojení WiFi, vzdáleně spravovat klienty, ve kterých je tento nástroj nainstalován.

Jednotné přihlášení: Nainstaluje funkce Jednotné přihlášení a Připojení před přihlášením. Tento nástroj slouží ke konfiguraci běžných (sdílených) profilů pomocí Nástroje správce. Funkce Jednotné přihlášení je určena pro podnikové prostředí, ve kterém se uživatelé přihlašují ke svým počítačům pomocí uživatelského jména, hesla a obvykle domény. Rychlé přepínání uživatelů nepodporuje doménové přihlašování. Pokud je nainstalována podpora funkce Jednotné přihlášení, nejsou k dispozici funkce Rychlé přepínání uživatelů a Úvodní obrazovka systému Windows* XP.

> POZNÁMKA: V operačním systému Windows* XP Home Edition je funkce Rychlého přepínání uživatelů ve výchozím nastavení povolena. Tato verze operačního systému je určena pro domácí uživatele. Rychlé přepínání uživatelů je rovněž k dispozici v operačním systému Windows* XP Professional, pokud jej nainstalujete do samostatného počítače nebo do počítače připojeného k pracovní skupině. Pokud přidáte počítač s operačním systémem Windows* XP Professional do domény, funkce Rychlé přepínání uživatelů není k dispozici.

Připojení před přihlášením: Profil Před přihlášením/Běžný je aktivní ihned po přihlášení uživatele k počítači. Připojení profilem Před přihlášením naváže bezdrátové připojení před přihlášením uživatele do systému Windows. Tato funkce je instalována s funkcí Jednotné přihlášení.

WiFi Protected Setup: Tato funkce, která je instalována v rámci typické instalace, rozpozná přítomnost kompatibilního bezdrátového směrovače a zajistí snadné připojení k tomuto směrovači.

Poradce při potížích Intel® Wireless Troubleshooter: Poskytuje cennou pomoc při odstraňování problémů s připojením k bezdrátové síti WiFi.

Chcete-li tyto funkce nainstalovat, vyberte během instalace variantu Vlastní. Nainstalujte funkce podle následujících pokynů. Je-li již nástroj pro připojení WiFi nainstalován, postupujte podle pokynů po instalaci.

## Instalace Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi

1. Vložte instalační disk CD do jednotky CD.
2. Instalační program zobrazí zprávu:
   Vítá vás Průvodce instalací nástrojů Intel® PROSet Wireless. Klepněte na tlačítko Další.
3. Zobrazí se další zpráva:
   Vítá vás průvodce InstallShield Wizard pro produkt Intel® PROSet/Wireless WiFi. Klepněte na tlačítko Další.
4. Přečtěte si licenční smlouvu.
5. Klepněte na možnost S podmínkami licenční smlouvy souhlasím. Klepnutím na tlačítko Tisk můžete smlouvu vytisknout. Potom klepněte na tlačítko Další.
6. Chcete-li potvrdit výchozí cílovou složku instalace, klepněte na tlačítko Další. V opačném případě klepněte na tlačítko Změnit a zadejte jiné umístění. Potom klepněte na tlačítko OK a na tlačítko Další.
7. Klepněte na položku Typická nebo Vlastní. Pokud jste vybrali možnost Typická, přejděte na krok 9.
8. Jestliže provádíte vlastní instalaci, vyberte v seznamu součásti, které chcete nainstalovat. Popis dostupných součástí naleznete v části Vlastní instalace. U každé součásti můžete vybrat:

- Tato součást bude instalována na lokální pevný disk.
- Tato součást a všechny dílčí položky budou instalovány na lokální pevný disk.
- Tato součást nebude k dispozici.

9. Klepněte na tlačítko Další.
10. Instalace může trvat několik minut. Po dokončení instalace se zobrazí zpráva Průvodce InstallShield Wizard byl dokončen. Klepněte na tlačítko Dokončit.
11. Je možné, že budete vyzváni k restartování počítače. V tom případě byste měli počítač restartovat ihned. Klepnutím na tlačítko Ano počítač restartujete ihned, klepnutím na tlačítko Ne počítač restartujete později.

## Instalace dalších funkcí softwaru

Pokud je již nástroj pro připojení WiFi nainstalován, nainstalujte Nástroj správce a funkci Připojení před přihlášením podle následujících pokynů:

1. Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy > Software Intel PROSet/Wireless WiFi.
2. Klepněte na tlačítko Změnit.
3. Zobrazí se další zpráva:
   Vítá vás průvodce InstallShield Wizard pro produkt Intel® PROSet/Wireless WiFi. Klepněte na tlačítko Další.
4. Klepněte na tlačítko Změnit. Potom klepněte na tlačítko Další.
5. Klepněte na červený symbol X vedle součástí, které nejsou nainstalovány a které chcete nainstalovat.
6. U každé součásti, kterou chcete nainstalovat, klepněte na některou z následujících možností:
   - Tato součást bude instalována na lokální pevný disk.
   - Tato součást a všechny dílčí položky budou instalovány na lokální pevný disk.
7. Klepněte na tlačítko Další.
8. Instalace může trvat několik minut. Po dokončení instalace se zobrazí zpráva Průvodce InstallShield Wizard byl dokončen. Klepněte na tlačítko Dokončit.
9. Je možné, že budete vyzváni k restartování počítače. V tom případě byste měli počítač restartovat ihned. Klepnutím na tlačítko Ano počítač restartujete ihned, klepnutím na tlačítko Ne počítač restartujete později.

## Odebrání Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi

Odinstalace nástroje pro připojení WiFi:

1. Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy.
2. Klepněte na položku Software Intel PROSet/Wireless WiFi.
3. Klepněte na tlačítko Změnit.
4. Zobrazí se další zpráva:
   Vítá vás průvodce InstallShield Wizard pro produkt Intel® PROSet/Wireless WiFi. Klepněte na tlačítko Další.
5. Klepněte na tlačítko Odebrat.
6. Klepněte na tlačítko Další.
7. Zobrazí se další zpráva. Vyberte v seznamu požadovanou možnost a klepněte na tlačítko Další.
   Uložit nastavení definované uživatelem. Zvolte akci, která má být provedena s aktuálním nastavením aplikace:
   - Uložit. Uložit nastavení a soubory použitelné v aktuální verzi aplikace.
   - Převést a uložit. Uložit nastavení a soubory ve formátu kompatibilním s aplikací Intel® PROSet/Wireless verze 10 a 11.
   - Odebrat. Neukládat nastavení aplikace.

8. Odebrání může trvat několik minut. Po odebrání aplikace se zobrazí zpráva Průvodce InstallShield Wizard byl dokončen. Klepněte na tlačítko Dokončit.
9. Je možné, že budete vyzváni k restartování počítače. V tom případě byste měli počítač restartovat ihned. Klepnutím na tlačítko Ano počítač restartujete ihned, klepnutím na tlačítko Ne počítač restartujete později.

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky