Takaisin Sisällys-sivulle

# Yhteystilan kuvakkeet

Yhteystilan kuvakkeet ilmaisevat WiFi-sovittimesi nykyisen yhteystilan. Yhteystilan kuvake näkyy Intel® PROSet/Wireless WiFi –yhteysapuohjelman pääikkunassa. Tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvake osoittaa myös nykyisen yhteystilan. Lisätietoja on kohdassa Tehtäväpalkin kuvakkeet.

Kuvake | Kuvaus
--- | ---
| WiFi pois päältä: WiFi-sovittimen radio on poissa päältä. Ota radio käyttöön valitsemalla WiFi päälle -painike.
| Ilmaisee yhteysongelmat, laillisuustarkistusvirheet mukaan lukien.
| Etsitään WiFi-verkkoja: Langaton sovitin etsii käytettävissä olevia WiFi-verkkoja. Animoidut kuvakkeet:
| WiFi-verkkoja ei löytynyt: Sovitin ei löydä yhtään käytettävissä olevaa WiFi-verkkoa.
| Löydetty WiFi-verkko: Käytettävissä oleva WiFi-verkko löytyi. Voit valita yhteyden käytettävissä oleviin verkkoihin, jotka näkyvät WiFi-verkot-luettelossa.
| Yhdistetään WiFi-verkkoon: WiFi-verkkoon muodostetaan yhteyttä. Kuunsirppimäiset kuvakkeet muuttuvat vihreäksi ja valkoiseksi, kunnes IP-osoite saadaan tai jos ilmenee yhteysvirhe.
| Yhdistetty WiFi-verkkoon: WiFi-verkkoon on muodostettu yhteys. Verkon nimi, nopeus, signaalin laatu ja IP-osoite näkyvät nykyisen yhteyden tilassa. Saat lisätietoja nykyisestä verkkoyhteydestä napsauttamalla Tiedot-painiketta.
Verkkonimi | Nimi (Profiilinimi tai SSID): Sen verkon nimi, johon sovittimella on yhteys. Nimi-sarakkeessa näkyy SSID-tunnus tai profiilinimi, jos verkon profiili on käytettävissä.
Signaalin laatu | Signaalivoimakkuuden kuvakepalkit ilmaisevat lähetys- ja vastaanottosignaalin laadun WiFi-sovittimen ja tukiaseman tai tietokoneen välillä, kun käytetään Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -tilaa. Vihreiden pystypalkkien määrä osoittaa lähetys- ja vastaanottosignaalien voimakkuuden.

HUOMAUTUS: Jos verkoissa on useita tukiasemia, näytetään lähimmän tukiaseman signaalin voimakkuus.

Signaalin voimakkuuden arvo vaihtelee välillä erinomainen ja alueen ulkopuolella. Seuraavat tekijät vaikuttavat signaalin voimakkuuteen:

- Signaalin laatu heikkenee etäisyyden kasvaessa. Lisäksi metalli- ja betonirakenteet heikentävät sitä.
- Metalliesineet voivat heijastaa signaaleja ja aiheuttaa häiriöitä.
- Muut sähkölaitteet voivat aiheuttaa häiriöitä.

Ominaisuudet | Sovittimen yhteyden tilatiedot. Lisätietoja on kohdassa Verkon ominaisuudet.
WiFi päällä/ WiFi pois päältä/WiFi päälle, 802.11a pois päältä | Osoittaa WiFi-radion tilan, päällä tai pois päältä. Voit kytkeä radion päälle tai pois päältä myös tästä avatuvasta valikosta. Riippuen WiFi-sovittimesta ja OEM-tietokoneen valmistajasta tässä valikossa voi olla kolmaskin vaihtoehto: WiFi päällä, 802.11a pois päältä. Jos esillä, voit sen avulla kytkeä WiFi-radion päälle (kaista b tai g), mutta 802.11a-kaistan pois päältä. Lisätietoja on kohdassa Radion kytkeminen päälle ja pois päältä.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.
Sulje | Sulkee pääikkunan.

Takaisin alkuun

Takaisin Sisällys-sivulle

Tavaramerkit ja vastuuvapautuslausekkeet