返回內容頁

# 使用 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式

使用 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式作為您的無線管理員
啟動 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式
從工作列啟動 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式

- 工作列圖示
- 工具提示與桌面警示

Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式主視窗

- 首次連線
- WiFi 網路清單
- 連線狀態圖示
- 網路內容
- 連線詳細資料

Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體功能表

- 工具功能表
  - 應用程式設定
  - Intel® Wireless Troubleshooter
  - 手動診斷工具
  - 管理員工具
- 進階功能表
  - 介面卡設定
  - 進階統計
  - 使用 Windows 管理 WiFi
- 設定檔功能表
  - 管理設定檔
  - 管理排除

使用 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式設定檔功能
開啟或關閉無線電
正在安裝 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式
安裝其他軟體功能
移除 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式

## 使用 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式作為您的無線管理員

Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體用來設定、編輯和管理 WiFi 網路設定檔以連線到 WiFi 網路。它還包括進階設定，例如電源管理以及設定 ad-hoc WiFi 網路的通道選擇。

如果您使用 Microsoft* Windows XP* Wireless Zero Configuration 作為您的無線管理員，可以從 Microsoft Windows「無線網路」標籤將其停用。

若要停用 Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration 作為您的無線管理員：

1. 按一下「開始」>「控制台」。
2. 連按兩下「網路連線」。
3. 用滑鼠右鍵按一下「無線網路連線」。
4. 按一下「內容」。
5. 按一下「無線網路」 。
6. 確認沒有選取「使用 Windows 來設定我的無線網路設定」。如果被選取的話，請將其清除。
7. 請按一下「確定」。這樣可確認已設定 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式來管理您的網路設定檔。

> 注意： 確定選取應用程式設定的選項「當其他應用程式使用 WiFi 介面卡時，請通知我。」。這個選項會在 Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration 啟動時提示您管理您的網路設定檔。

## 啟動 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式

若要啟動 WiFi 連線公用程式，可使用以下方法之一：

- 按一下「開始」>「所有程式」> Intel PROSet 無線 > WiFi 連線公用程式 。
- 在位於 Windows 桌面右下角的工作列圖示上按一下滑鼠右鍵，以開啟「工作列」功能表。 按一下「設定 WiFi」。
- 連續按兩下「工作列」圖示。

若要從主視窗關閉 WiFi 連線公用程式，請使用下列之一：

- 從主視窗選取「檔案」>「結束」。
- 按一下「關閉」。
- 按一下視窗右上角的「關閉」按鈕 (X)。

## Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式主視窗

WiFi 連線公用程式主視窗可讓您：

- 檢視目前的連線詳細資料 (訊號品質、速度和目前的網路名稱)。
- 掃瞄可供使用的 WiFi 網路。
- 管理設定檔。
- 依照「設定檔清單」中定義的特定順序，自動連線設定檔到可用的網路。
- 連線到「基礎架構」與「點對點 (ad hoc)」網路。
- 設定介面卡設定。
- 疑難排解無線連線問題。

### 連線詳細資料

在主視窗按一下「詳細資料」以檢視存取點及網路介面卡的詳細參數。「連線詳細資料」視窗會顯示目前網路的連線資訊。如需完整說明請參閱「連線詳細資料」。

工作列圖示也會顯示目前的連線狀態。請參閱工作列圖示。

### 主視窗連線狀態圖示

連線狀態圖示會顯示 WiFi 介面卡目前的連線狀態。連線狀態圖示會顯示在 WiFi 連線公用程式主視窗中。請參閱連線狀態圖示。

### 設定檔管理

在 WiFi 連線公用程式主視窗，按一下 WiFi 網路的「連線」。一旦已連線，設定檔就會建立於「設定檔清單」中。「設定檔清單」會以要套用這些設定檔的順序顯示目前的使用者設定檔。使用向上和向下方向鍵來依照特定順序整理設定檔，以自動連線到 WiFi 網路。

您也可以從「設定檔清單」新增、編輯、和移除設定檔。按一下 WiFi 連線公用程式主視窗中的「設定檔」。

可以根據每一個無線網路，設定不同的設定檔。設定檔設定可包括網路名稱 (SSID)、操作模式、和保全性設定。請參閱設定檔管理以取得更多資訊。

## 功能表

使用「檔案」、「工具」、「進階」、「設定檔」和「說明」功能表來設定您的網路設定。

名稱 | 說明
檔案 | 結束： 關閉 WiFi 連線公用程式主視窗。
工具 | 應用程式設定： 用來設定全系統的連線偏好設定。請參閱應用程式設定以獲取資訊。 Intel® Wireless Troubleshooter： 用來解決無線網路連線的問題。請參閱 Intel® Wireless Troubleshooter 以取得更多資訊。 手動診斷工具： 手動診斷工具可讓您執行一套診斷測試，來驗證您的 WiFi 介面卡功能。請參閱手動診斷工具以獲取更多資訊。 管理員工具： 由管理員或這台電腦上具有管理員權限的人，用來設定共用的設定檔 (「預先登入/一般」、「持續」、與「網路電話 [VoIP])。「管理員工具」也可以由「資訊技術」部門用來設定 WiFi 連線公用程式中的使用者設定，並建立自訂安裝套件以匯出至其他系統。請參閱管理員工具以獲取更多資訊。

注意： 「管理員工具」只有在 Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體的自訂安裝期間已安裝才可使用。有關自訂安裝的更多資訊，請參閱安裝其他軟體功能。

進階 | 介面卡設定： 顯示與 Microsoft Windows 進階設定中所做之設定相符的「介面卡設定」。請參閱介面卡設定以獲取資訊。 從 Microsoft Windows 存取「介面卡設定」：

- 從 Windows 控制台連按兩下「網路連線」。
- 用滑鼠右鍵按一下「無線網路連線」。
- 從功能表選取「內容」 。
- 按一下「設定」來顯示介面卡的「進階設定」。

進階統計： 選擇以檢視關於 WiFi 介面卡和連線的詳細資訊。請參閱進階統計以獲取更多資訊。

使用 Windows 管理 WiFi： 選取以啟用 Microsoft Windows* XP 為無線管理員。請參閱 Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration 以獲取更多資訊。

設定檔 | 管理設定檔： 選取以建立或編輯設定檔。 管理排除項目： 選取以將網路排除在自動連線之外。請參閱管理排除以取得更多資訊。
說明 | 說明： 啟動線上說明。 關於： 顯示目前安裝之應用程式元件的版本資訊。

## 管理員工具 (工具功能表)

管理員工具用於管理員或在這部電腦上有管理員權限的人士。這個工具可以允許管理員限制這部電腦的使用者對他們的無線連線的控制程度。這個工具還用來設定一般 (共用) 設定檔使用。

除非使用者有這個工具的密碼，否則，他們就無法修改管理員設定值或設定檔。應該選擇安全的密碼並且不易被猜到。

您可以將這些設定值和設定檔當成一個封包匯出到您的網路上的其它電腦。若須更多資訊，請參閱管理員工具部分。

名稱 | 說明
--- | ---
管理員套件 | 「管理員套件」是用來儲存管理設定檔與其他設定。對於 Windows XP*，您可以將這個自我解壓縮的可執行檔複製或傳送到您網路的用戶端。當可執行檔執行時，將會在目的地電腦上安裝並設定內容。請參閱管理員工具套件。
應用程式設定 | 管理員可以設定 WiFi 連線公用程式的應用程式設定，來控制應用程式在使用者電腦上的操作方式，並可選擇使用者對於各種無線連線的控制等級。請參閱管理員工具應用程式設定。
管理員設定檔 | 啟用或停用電腦上的「持續」或「預先登入/一般」設定檔和設定「網路電話 (VoIP)」設定。請參閱管理員工具設定檔。
介面卡設定 | 管理員可以選取使用者對其無線網路連線具有的控制等級。請參閱管理員工具介面卡設定。
EAP-FAST A-ID 群組 | 管理員可選擇哪一個授權識別碼 (A-ID) RADIUS 伺服器，為使用 EAP-FAST 驗證的設定檔提供規範的「受保護的存取身分證明 (PAC)」。A-ID 群組由所有電腦使用者共用，並允許 EAP-FAST 設定檔支援多個 A-ID 的多個 PAC。請參閱管理員工具 EAP-FAST A-ID 群組。
變更密碼 | 變更管理員工具的密碼。詳細資訊請參閱變更密碼。
關閉 | 關閉此頁。
說明？ | 提供本頁的說明資訊。

## 使用 Windows 管理 Wi-Fi (進階功能表)

Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration 功能提供內建的無線組態公用程式。此功能可在 WiFi 連線公用程式中啟用和停用。按一下「進階」功能表上的「使用 Windows 管理 Wi-Fi」。如果 Windows* XP Wireless Zero Configuration 啟用，則 WiFi 連線公用程式中的功能就會停用。若要讓 WiFi 連線公用程式管理您的 WiFi 連線，在主視窗按一下「啟用 WiFi 控制」。

## 正在安裝 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式

### 典型安裝

下列元件會安裝在「典型」安裝中。

- WiFi 連線公用程式驅動程式。如有需要您可選擇安裝驅動程式。此為最小安裝。
- WiFi 連線公用程式。對於「典型」安裝，其中包括下列：
  - Wi-Fi Protected Setup*
  - Intel® Wireless Troubleshooter

> 注意： 如果您想使用適用 Windows 的 Novell Client*，應在安裝 WiFi 連線公用程式之前安裝。如果已經安裝 WiFi 連線公用程式，應在安裝適用 Windows 的 Novell Client 之前移除。

### 自訂安裝

下列功能可在「自訂」安裝期間進行安裝。Wi-Fi Protected Setup* 與 Intel® Wireless Troubleshooter 都可在典型安裝中安裝。

- 管理員工具
- WMI 支援
- 單一登入
  - 預先登入連線
- WiFi Protected Setup
- Intel® Wireless Troubleshooter

管理員工具： 將「管理員工具」安裝到「工具」功能表。這個工具是用來設定一般 (共用) 設定檔使用的。「管理員工具」也是由資訊技術部門用來在 WiFi 連線公用程式中啟用或停用這些功能。

WMI 支援︰ Windows Management Instrumentation 功能讓未安裝 WiFi 連線公用程式的管理員，能遠端管理已安裝 WiFi 連線公用程式的用戶端。

單一登入： 安裝「單一登入」或「預先登入連線」功能。這個工具是用管理員工具來設定一般 (共用) 設定檔使用的。「單一登入」的對象是使用者以使用者名稱、密碼、和網域登入他們電腦的企業環境。「快速切換使用者」不支援網域登入。安裝了「單一登入」支援後，「快速切換使用者」和 Windows* XP 的「歡迎畫面」都會停用。

> 注意： 如果您使用 Windows* XP Home Edition，依照預設，Windows 的「快速切換使用者」會啟用。其對象是家庭使用者。如果您在獨立式或工作群組連線的電腦安裝 Windows* XP Professional，「快速切換使用者」也可提供使用。如果把執行 Windows* XP Professional 的電腦新增到網域的話，「快速切換使用者」選項就不會提供使用。

預先登入連線： 一旦使用者登入電腦，就會啟用「預先登入/一般」設定檔。「預先登入連線」在使用者登入 Windows 之前建立無線連線。該功能安裝有「單一登入」。

WiFi Protected Setup： 可作為「典型」安裝的一部分來進行安裝，此功能會在相容的無線路由器出現時偵測到並提供方便的連線。

Intel® Wireless Troubleshooter： 對解決 WiFi 連線問題方面提供有用的協助。

若要安裝這些功能，請在安裝期間選取「自訂」選項。遵照以下指示來安裝這些功能。如果已經安裝 WiFi 連線公用程式，請參閱後安裝步驟說明。

## 安裝 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式

1. 將「安裝 CD」光碟片插入您的光碟機中。
2. 安裝程式會出現訊息：
   歡迎使用 Intel(R) PROSet Wireless Tools 安裝精靈。請按一下「下一步」。
3. 下個訊息會顯示：
   歡迎使用 Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體的 InstallShield Wizard。請按一下「下一步」。
4. 閱讀授權合約。
5. 按一下「我接受授權合約中的條款」。若您要一份合約的列印副本，可以按一下「列印」。然後按一下「下一步」。
6. 按一下「下一步」以接受預設的安裝目的地資料夾。否則按一下「變更」以指定不同的位置。然後按一下「確定」及「下一步」。
7. 按一下「典型」或「自訂」。如果您按「典型」，請繼續到步驟 9。
8. 若執行「自訂」安裝，請從清單選擇要安裝的功能。如需可用功能的說明，請參閱自訂安裝。對於每項功能，您可選擇：

- 此功能將安裝在本地硬碟上。
- 此功能及所有子功能將安裝在本地硬碟上。
- 此功能將不能使用。

9. 請按一下「下一步」。
10. 安裝可能需要幾分鐘。安裝完成時，會顯示訊息完成 InstallShield Wizard。請按一下「完成」。
11. 可能要求您將電腦重新開機。若是這樣，您應立即將電腦重新開機。按一下「是」以重新開機，或按一下「否」稍後重新開機。

## 安裝其他軟體功能

如果 WiFi 連線公用程式已經安裝，按照下列指示來新增「管理員工具」和「預先登入連線」：

1. 按一下「開始」>「控制台」>「新增或移除程式」>「Intel PROSet/無線 WiFi 軟體」。
2. 按一下「變更」。
3. 下個訊息會顯示：
   歡迎使用 Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體的 InstallShield Wizard。請按一下「下一步」。
4. 按一下「修改」。然後按一下「下一步」。
5. 在目前沒有安裝而您想安裝的任何功能旁的紅色 X上按一下。
6. 對於您想安裝的每項功能，依適當情形按下列選項之一：
   - 此功能將安裝在本地硬碟上。
   - 此功能及所有子功能將安裝在本地硬碟上。
7. 請按一下「下一步」。
8. 安裝可能需要幾分鐘。安裝完成時，會顯示訊息完成 InstallShield Wizard。請按一下「完成」。
9. 可能要求您將電腦重新開機。若是這樣，您應立即將電腦重新開機。按一下「是」以重新開機，或按一下「否」稍後重新開機。

## 移除 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式

若要解除安裝 WiFi 連線公用程式：

1. 請按一下「開始」>「控制台」>「新增或移除程式」。
2. 按一下「Intel PROSet/無線 WiFi 軟體」。
3. 按一下「變更」。
4. 下個訊息會顯示：
   歡迎使用 Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體的 InstallShield Wizard。請按一下「下一步」。
5. 請按一下「移除」。
6. 請按一下「下一步」。
7. 下個訊息會出現。從清單選擇並按一下「下一步」。
   儲存使用者定義的設定。選擇您要對目前應用程式設定進行：
   - 儲存。儲存適用於目前應用程式版本的設定與檔案。
   - 轉換並儲存。以相容於 Intel® PROSet/無線版本 10 與 11 的格式來儲存設定與檔案。
   - 移除。不儲存應用程式設定。

8. 移除可能需要幾分鐘。移除軟體後，會顯示「完成 InstallShield Wizard」訊息。請按一下「完成」。
9. 可能要求您將電腦重新開機。若是這樣，您應立即將電腦重新開機。按一下「是」以重新開機，或按一下「否」稍後重新開機。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明