Retour à la table des matières

# Mise en correspondance de profil TLS

Les profils d'administration SSO utilisant l'authentification TLS sont mis en correspondance avec les clients Windows* XP, Windows Vista* et Windows* 7 de la manière suivante.

Références | SE du client | Profil permanent | Profil de connexion avant ouverture/commun (PLC) | Permanent et connexion avant ouverture de session/commun
--- | --- | --- | --- | ---
Certificat utilisateur | Windows* XP | Non pris en charge. | Pendant le PLC et la durée de la connexion : Utilise le certificat utilisateur. | Non pris en charge.
Windows Vista* et Windows* 7 | Non pris en charge. | Pendant le PLC : Non pris en charge. Pendant la durée de la connexion : Utilise le certificat utilisateur. | Non pris en charge.
Certificat machine | Windows* XP | Après déconnexion/redémarrage : Utilise le certificat machine. | Pendant le PLC et la durée de la connexion : Utilise le certificat machine. | Pendant le PLC, la durée de la connexion et après déconnexion/redémarrage : Utilise le certificat machine.
Windows Vista* et Windows* 7 | Le profil du module IT n'est pas appliqué au client. | Pendant le PLC : Non pris en charge. Pendant la durée de la connexion : Utilise le certificat utilisateur. | Pendant le PLC : Non pris en charge. Pendant la durée de la connexion : Utilise le certificat utilisateur. Après déconnexion/redémarrage : Utilise le certificat machine.
Carte à puce | Windows* XP | Non pris en charge. | Pendant le PLC et la durée de la connexion : Utilise le certificat de la carte à puce. | Non pris en charge.
Windows Vista* et Windows* 7 | Non pris en charge. | Pendant le PLC et la durée de la connexion : Utilise le certificat de la carte à puce. | Non pris en charge.

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité