Επιστροφή στα Περιεχόμενα

# Ρυθμίσεις εφαρμογής (μενού Εργαλεία)

Οι Ρυθμίσεις εφαρμογής ελέγχουν τη συμπεριφορά του βοηθητικού προγράμματος Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection.

## Τρόπος πρόσβασης

Στο κύριο παράθυρο του μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις εφαρμογής.

## Περιγραφή ρυθμίσεων εφαρμογής

Όνομα | Περιγραφή
--- | ---
Προσαρμογέας | Εμφανίζεται στο επάνω μέρος του παραθύρου και αναφέρει τον προσαρμογέα WiFi. Μπορεί να είναι ένας από τους ακόλουθους:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945_BG Network Connection

Ρυθμίσεις για προχωρημένους: Οι ακόλουθες ρυθμίσεις ελέγχουν πως συμπεριφέρεται το βοηθητικό πρόγραμμα σύνδεσης WiFi και πως εμφανίζει πληροφορίες.
Γραμμή εργασιών | Εμφάνιση εικονιδίου στη γραμμή εργασιών: Επιλογή εμφάνισης του εικονιδίου κατάστασης της γραμμής εργασιών. Αυτό το εικονίδιο βρίσκεται στη γραμμή εργασιών των Windows (περιοχή ειδοποιήσεων) Αυτό το εικονίδιο δείχνει την κατάσταση της ασύρματης σύνδεσής σας. Απαλείψτε το για να μην εμφανίσετε το εικονίδιο κατάστασης της γραμμής εργασιών.

Το εικονίδιο της κατάστασης της γραμμής εργασιών παρέχει αρκετές λειτουργίες:

- Οπτική ανατροφοδότηση για την κατάσταση σύνδεσης και την ασύρματη δραστηριότητα του ασύρματου δικτύου σας. Το εικονίδιο αλλάζει χρώμα και κίνηση για διαφορετική ασύρματη δραστηριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Εικονίδια στη γραμμή εργασιών .
- Μενού: Εμφανίζεται ένα μενού όταν κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο. Από το μενού αυτό εκτελείτε εργασίες όπως η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ραδιοπρόσβασης ή η εκκίνηση του βοηθητικού προγράμματος σύνδεσης WiFi. Βλ.: Επιλογές μενού γραμμής εργασιών για περισσότερες πληροφορίες.
- Συμβουλές εργαλείων και προειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας. Βλ.: Συμβουλές εργαλείων και ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας για περισσότερες πληροφορίες.

Ειδοποιήσεις | Εμφάνιση ειδοποιήσεων: Επιλέξτε να εμφανίσετε ειδοποιήσεις στην επιφάνεια εργασίας δίπλα από το εικονίδιο στη γραμμή εργασιών. Όταν απαιτείται από εσάς τυχόν ενέργεια, εμφανίζεται ένα μήνυμα. Μόνο συμβάντα υψηλής σημασίας ενεργοποιούν την ειδοποίηση στην επιφάνεια εργασίας. Αν επιλέξετε την ειδοποίηση στην επιφάνεια εργασίας, πραγματοποιείται η κατάλληλη ενέργεια. Καταργήστε την επιλογή για να μην εμφανίζονται ειδοποιήσεις στην επιφάνεια εργασίας. Βλ. Συμβουλές εργαλείων και ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας για περισσότερες πληροφορίες.

Κάντε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ειδοποιήσεις πληροφοριών: Αυτές οι ειδοποιήσεις στην επιφάνεια εργασίας είναι μικρότερης σημασίας. Δεν απαιτείται η συμμετοχή σας αλλά είναι δυνατό να βελτιώσουν αισθητά την ασύρματη εμπειρία σας.

- Εμφάνιση ειδοποιήσεων πληροφοριών: Είναι επιλεγμένο ως προεπιλογή. Όλες οι ειδοποιήσεις πληροφοριών στην επιφάνεια εργασίας εμφανίζονται δίπλα από το εικονίδιο κατάστασης στη γραμμή εργασιών. Αυτές οι ειδοποιήσεις στην επιφάνεια εργασίας βελτιώνουν την ασύρματη εμπειρία σας με ειδοποιήσεις όταν διατίθενται ασύρματα δίκτυα εντός εμβέλειας. Επίσης, σας ενημερώνουν όταν μια ασύρματη σύνδεση πραγματοποιήθηκε ή χάθηκε. Βλ. Συμβουλές εργαλείων και ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας για περισσότερες πληροφορίες.
- Εμφάνιση λίστας διαθέσιμων δικτύων όταν δεν υπάρχει σύνδεση: Όταν καταργείτε την επιλογή του Εμφάνιση ειδοποιήσεων πληροφοριών, μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείo αυτό. Όταν είναι απενεργοποιημένες οι ειδοποιήσεις στην επιφάνεια εργασίας, η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εξακολουθείτε να ειδοποιείστε για τα διαθέσιμα δίκτυα όταν δεν είναι συνδεδεμένος ο προσαρμογέας WiFi.

Ειδοποίηση όταν κάποια άλλη εφαρμογή χρησιμοποιεί τον προσαρμογέα WiFi: Όταν είναι επιλεγμένο, εμφανίζεται ένα μήνυμα όταν άλλες εφαρμογές προσπαθούν να διαχειριστούν τον προσαρμογέα σας WiFi. Αυτό είναι χρήσιμο αν χρησιμοποιείτε λογισμικό που παρέχεται από δημόσιο σημείο ασύρματης πρόσβασης (hotspot) (καφετέρια, αεροδρόμιο). Για να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες του βοηθητικού προγράμματος σύνδεσης WiFi, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το λογισμικό αυτό όταν βγαίνετε από το δημόσιο σημείο ασύρματης πρόσβασης.

Αυτόματη σύνδεση | Σύνδεση στο διαθέσιμο δίκτυο χρησιμοποιώντας μόνο προφίλ: (Προεπιλογή) Συνδέστε τον προσαρμογέα WiFi σε διαθέσιμο δίκτυο με αντίστοιχο προφίλ από τη Λίστα προφίλ. Θα ειδοποιηθείτε εάν δεν βρεθεί προφίλ που ταιριάζει (βλ. Ειδοποιήσεις). Η ασύρματη συσκευή παραμένει μη συνδεδεμένη έως ότου βρεθεί ένα προφίλ που να ταιριάζει ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός νέου προφίλ που ταιριάζει.

Σύνδεση σε οποιοδήποτε διαθέσιμο δίκτυο εάν δεν βρεθεί προφίλ που να ταιριάζει: Επιλέξτε για αυτόματη σύνδεση σε δίκτυο, αν δεν έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους ενός προφίλ και βρίσκεστε σε θέση όπου υπάρχει ανοιχτό ασύρματο δίκτυο χωρίς ασφάλεια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανοιχτά δίκτυα δεν έχουν ασφάλεια. Θα πρέπει να παράσχετε τη δική σας ασφάλεια για αυτήν την ασύρματη σύνδεση. Ένας από τους τρόπους να ασφαλίσετε μια ανοιχτή ασύρματη σύνδεσης είναι το λογισμικό Virtual Private Networking (VPN).

Σύνδεση στο οποιοδήποτε δίκτυο βάσει μόνο των προφίλ (λειτουργία Cisco): Επιλέξτε να δοκιμάσετε κάθε προφίλ στη σειρά προτίμησης. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται κοντά σε σημείο πρόσβασης που διαθέτει περισσότερα από ένα SSID, αλλά διαφημίζει μόνο ένα.

Μη συνδέεστε αυτόματα. Ο χρήστης θα συνδεθεί μη αυτόματα: Επιλέξτε για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη σύνδεση.

Διαχείριση εξαιρέσεων | Ενεργοποίηση χαρακτηριστικού λίστας αυτόματης εξαίρεσης: Επιλέξτε να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό λίστας αυτόματης εξαίρεσης. Το χαρακτηριστικό αυτό παρέχει έναν τρόπο εξαίρεσης των σημείων πρόσβασης από αυτόματη σύνδεση. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Διαχείριση προφίλ.

Ενεργοποίηση χαρακτηριστικού λίστας μη αυτόματης εξαίρεσης: Επιλέξτε να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό λίστας μη αυτόματης εξαίρεσης. Το χαρακτηριστικό αυτό παρέχει έναν τρόπο εξαίρεσης δικτύων από αυτόματη σύνδεση. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Διαχείριση προφίλ.

Λίστα δικτύων WiFi | Εμφάνιση επικεφαλίδων ταξινόμησης στήλης: Επιλέξτε να εμφανίσετε τα ονόματα στηλών στη λίστα δικτύων WiFi. Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα στήλης για να ταξινομήσετε τη στήλη σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.
Ειδοποίηση κοινόχρηστου φακέλου | Η κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών επιτρέπει σε άλλους υπολογιστές στο δίκτυο να αποκτούν πρόσβαση στους πόρους του υπολογιστή σας. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείται τον ασύρματο φορητό υπολογιστή σας με ενεργοποιημένη την κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτή.

Χρησιμοποιήστε αυτό το χαρακτηριστικό για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν συνδέεστε σε ασύρματο δίκτυο με κοινόχρηστους φακέλους που ικανοποιούν μία από τις ακόλουθες συνθήκες:

- Είναι απενεργοποιημένο το τείχος προστασίας των Microsoft Windows
- Είναι ενεργοποιημένη η κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών ως εξαίρεση των ρυθμίσεων τείχους προστασίας των Microsoft Windows.

Αυτόματη κατάργηση κοινοχρησίας φακέλων όταν γίνεται σύνδεση σε μη ασφαλές δίκτυο.
Επιλέξτε για αυτόματη κατάργηση κοινοχρησίας φακέλων κάθε φορά που συνδέεστε σε μη ασφαλές δίκτυο. Αυτή η λειτουργία παρέχει κάποια επιπρόσθετη ασφάλεια.

Απενεργοποίηση αυτής της ειδοποίησης
Επιλέξτε για να διατηρούνται οι τρέχοντες κοινόχρηστοι φάκελοί σας κάθε φορά που συνδέεστε σε ανοιχτό, μη ασφαλές δίκτυο.

Ειδοποίηση όταν γίνεται σύνδεση σε μη ασφαλές δίκτυο.
Επιλέξτε για να ειδοποιείστε κάθε φορά που συνδέεστε σε ανοιχτό, μη ασφαλές δίκτυο.

Ειδοποίηση δικτύου συσκευής προς συσκευή (ad hoc) | Λάβετε ειδοποιήσεις ανάλογα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις όταν συνδέεστε σε δίκτυο ad hoc. Ειδοποιείστε κάθε δύο λεπτά, με μέγιστο πέντε ειδοποιήσεις. Ειδοποίηση όταν δεν συνδεθεί κανένας ομότιμος στο δίκτυο ad hoc Επιλέξτε για να ειδοποιείστε εάν εάν δεν συνδεθεί κανένας ομότιμος στο δίκτυο ad hoc.

Ειδοποίηση όταν αποσυνδεθούν όλοι οι ομότιμοι από το δίκτυο ad hoc
Επιλέξτε για να ειδοποιείστε όταν όλοι οι ομότιμοι αποσυνδεθούν από το δίκτυο ad hoc.

Ειδοποίηση (SSID) ονόματος δικτύου | Σας ειδοποιεί όταν χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο όνομα δικτύου (SSID) για σύνδεση σε δίκτυο. Συνήθη παραδείγματα προκαθορισμένων, προεπιλεγμένων ονομάτων δικτύου είναι: ασύρματο, WLAN, linksys, προεπιλογή. Η σύνδεση σε σημείο πρόσβασης που έχει προεπιλεγμένο όνομα δικτύου (SSID) μπορεί να αποτελεί πρόβλημα ασφάλειας. Αυτό το σημείο πρόσβασης συνήθως χρησιμοποιεί όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ασφάλειας και διαχείρισης (για παράδειγμα, ανοιχτό έλεγχο ταυτότητας, προεπιλεγμένη διεύθυνση IP, όνομα χρήστη ή κωδικός πρόσβασης). Εάν αυτό είναι προσωπικό δίκτυο, αλλάξτε το όνομα δικτύου και τις ρυθμίσεις ασφάλειας για να βελτιώσετε την ασφάλεια του δικτύου.

Ειδοποίηση όταν γίνεται σύνδεση σε δίκτυο με προεπιλεγμένο όνομα SSID
Επιλέξτε για να λαμβάνετε ειδοποίηση όταν συνδέετε σε δίκτυο με προεπιλεγμένο όνομα δικτύου.

Ρυθμίσεις WiFi | Απενεργοποίηση της σάρωσης WiFi όταν συσχετίζεται: Αυτή η ρύθμιση απενεργοποεί τη σάρωση για επιπλέον σημεία πρόσβασης WiFi αφού συνδεθεί ο προσαρμογέας σε σημείο πρόσβασης (δίκτυο). Η απενεργοποίηση της σάρωσης όταν υπάρχει ήδη σύνδεση μπορεί να βελτιώσει την απόδοση της σύνδεσης.
Wi-Fi Protected Setup* | Ειδοποιήστε με όταν τα σημεία πρόσβασης Wi-Fi Protected Setup βρίσκονται εντός εμβέλειας. Ενεργοποιήστε για να σας ενημερώσει όταν ένα σημείο πρόσβασης με Wi-Fi Protected Setup* βρίσκεται εντός της εμβέλειας του υπολογιστή σας. Αυτό είναι απαραίτητο αν θέλετε να εγγράψετε (συνδέσετε) αυτόν τον υπολογιστή στο σημείο πρόσβασης ή να καταστήσετε αυτόν τον υπολογιστή ως καταχωρητή για το σημείο πρόσβασης. Η προεπιλεγμένη κατάσταση είναι το OΝ (ενεργοποίηση).
OK | Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις και επιστέψτε στην προηγούμενη σελίδα.
Άκυρο | Κλείνει και ακυρώνει τις αλλαγές.
Βοήθεια; | Παρέχει πληροφορίες βοήθειας για τη σελίδα αυτή.

Επιστροφή στην αρχή

Επιστροφή στα Περιεχόμενα

Εμπορικά σήματα και αποποιήσεις