Voltar ao Índice

# Usar o Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi

Usar o Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi como gerenciador de conexões sem fio
Abrir o Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi
Iniciar o Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi da barra de tarefas

- Ícones da barra de tarefas
- Dicas de ferramenta e Alertas da área de trabalho

Janela principal do Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi

- Conexão pela primeira vez
- Lista Redes WiFi
- Ícones de status da conexão
- Propriedades da rede
- Detalhes da conexão

Menus do Software Intel® PROSet/Wireless WiFi

- Menu Ferramentas
  - Configurações do aplicativo
  - Assistente Intel® para problemas em conexões sem fio
  - Ferramenta Diagnóstico manual
  - Ferramenta do administrador
- Menu Avançado
  - Configurações do adaptador
  - Estatísticas avançadas
  - Usar o Windows para gerenciar WiFi
- Menu Perfis
  - Gerenciar perfis
  - Gerenciar exclusões

Usar os recursos de perfil do Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi
Ligar ou Desligar o rádio sem fio
Instalar o Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi
Instalar recursos adicionais do software
Remover o Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi

## Usar o Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi como gerenciador de conexões sem fio

O software Intel® PROSet/Wireless WiFi é usado para configurar, editar e gerenciar perfis de rede para conexão com redes WiFi. Ele contém, também, configurações avançadas como gerenciamento de energia e seleção de canais, para configurar redes WiFi ad-hoc.

Se usar a Configuração zero para conexões sem fio do Microsoft* Windows* XP como gerenciador de conexões sem fio, você poderá desativá-la na guia Rede sem fio do Microsoft Windows.

Para desativar a Configuração zero para conexões sem fio do Microsoft Windows* XP como gerenciador de conexões sem fio:

1. Clique em Iniciar > Painel de controle.
2. Clique duas vezes em Conexões de rede.
3. Clique com o botão direito Conexão de rede sem fio.
4. Clique em Propriedades.
5. Clique em Redes WiFi.
6. Certifique-se de que a opção Usar o Windows para definir as configurações da rede sem fio não esteja marcada. Se estiver, desmarque-a.
7. Clique em OK. Isso confirma que o utilitário Intel® PROSet/Wireless está configurado para gerenciar os perfis da rede.

> NOTA: Verifique, em Configurações do aplicativo, se a opção Notificar quando outro aplicativo estiver usando o adaptador WiFi está selecionada. Esta opção avisará quando a Configuração zero para conexões sem fio do Microsoft Windows* XP começar a gerenciar os perfis de sua rede.

## Abrir o Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi

Para iniciar o Utilitário de Conexão WiFi, use um dos seguintes métodos:

- Clique em Iniciar > Programas > Intel PROSet Wireless > Utilitário de Conexão WiFi.
- Clique com o botão direito no ícone da barra de tarefas, localizado no canto inferior direito da Área de trabalho do Windows, para abrir o menu Barra de tarefas. Clique em Configurar WiFi.
- Clique duas vezes no ícone da Barra de tarefas.

Para fechar o Utilitário de Conexão WiFi na janela principal, use um dos seguintes métodos:

- Selecione Arquivo > Sair na janela principal.
- Clique em Fechar.
- Clique no botão Fechar (X) no canto superior direito da janela.

## Janela principal do Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi

A janela principal do Utilitário de Conexão WiFi permite:

- Ver o status da conexão atual (qualidade do sinal, velocidade e nome da rede atual).
- Procurar redes WiFi disponíveis.
- Gerenciar perfis.
- Auto conexão de perfis a redes disponíveis em uma seqüência específica, definida na Lista de perfis.
- Conexão com redes dos modos Infra-estrutura e dispositivo a dispositivo (ad-hoc).
- Configurar as configurações do adaptador
- Solucionar problemas de conexão sem fio.

### Detalhes da conexão

Para ver os parâmetros detalhados do ponto de acesso e do adaptador da rede, clique em Detalhes na janela principal. A janela Detalhes da conexão exibe informações da conexão de rede atual. Consulte Detalhes da conexão para obter uma descrição completa.

O ícone da Barra de tarefas indica o status da conexão atual. Consulte Ícones da barra de tarefas.

### Ícones de status da conexão na janela principal

Os ícones de status da conexão indicam o status da conexão atual do adaptador de rede WiFi. O ícone de status da conexão é exibido na janela principal do Utilitário de Conexão WiFi. Consulte Ícones de status da conexão.

### Gerenciamento de perfis

Na janela principal do Utilitário de Conexão WiFi, clique em Conectar com uma rede WiFi. Após a conexão, é criado um perfil na Lista de perfis. A Lista de perfis mostra os perfis do usuário atual na seqüência em que devem ser aplicados. Use as setas para cima e para baixo para organizar os perfis em uma seqüência específica, para a conexão automática com uma rede WiFi.

Também é possível adicionar, editar e remover perfis da Lista de perfis. Clique em Perfis na janela principal do Utilitário de Conexão WiFi.

É possível configurar perfis diferentes para cada rede sem fio. As configurações de perfis podem incluir o nome da rede (SSID), o modo operacional e as configurações de segurança. Consulte Gerenciamento de perfis para obter mais informações.

## Menus

Use os menus Arquivo, Ferramentas, Avançado, Perfis e Ajuda, para configurar os parâmetros da rede.

Nome | Descrição
Arquivo | Sair: Fecha a janela principal do Utilitário de Conexão WiFi.
Ferramentas | Configurações do aplicativo: Use para definir as preferências de conexão no nível do sistema. Consulte Configurações do aplicativo para obter informações. Assistente Intel® para problemas em conexões sem fio: Use para solucionar problemas em conexões da rede sem fio. Consulte Assistente Intel® para problemas em conexões sem fio para obter mais informações.

Ferramenta Diagnóstico manual: A ferramenta Diagnóstico manual permite executar um conjunto de testes de diagnóstico que verificam o funcionamento do adaptador WiFi. Consulte Ferramenta Diagnóstico manual para obter mais informações.

Ferramentas do administrador: Usada por administradores ou pela pessoa com privilégios de administrador neste computador, para configurar perfis compartilhados (Pré-login/Comum, Persistente e Voz sobre IP [VoIP]). A Ferramenta do administrador pode ser usada por um departamento de Tecnologia da Informação para configurar parâmetros do usuário no Utilitário de Conexão WiFi e criar pacotes de instalação personalizada para exportar para outros sistemas. Consulte Ferramenta do administrador para obter mais informações.

NOTA: A Ferramenta do administrador só estará disponível se ela tiver sido instalada durante uma instalação personalizada do software Intel® PROSet/Wireless WiFi. Consulte Instalar recursos adicionais do software para obter mais informações sobre a instalação personalizada.

Avançado | Configurações do adaptador: Mostra as Configurações do adaptador correspondentes às definidas nas Configurações avançadas do Microsoft Windows. Consulte Configurações avançadas para obter informações. Para acessar as Configurações do adaptador no Microsoft Windows:

- Selecione Conexões de rede, no Painel de controle do Windows.
- Clique com o botão direito do mouse em Conexão de rede sem fio.
- Selecione Propriedades no menu.
- Clique em Configurar para exibir as Configurações avançadas do adaptador.

Estatísticas avançadas: Selecione esta opção para ver informações detalhadas sobre o adaptador WiFi e a conexão. Consulte Estatísticas avançadas para obter mais informações.

Usar o Windows para gerenciar o WiFi: Selecione esta opção para ativar o Microsoft Windows* XP como gerenciador de conexões sem fio. Consulte Configuração zero para conexões sem fio do Microsoft Windows* XP para obter mais informações.

Perfis | Gerenciar Perfis: Selecione para criar ou editar perfis. Gerenciar exclusões: Selecione para excluir redes da conexão automática. Consulte Gerenciar exclusões para obter mais informações.
Ajuda | Ajuda: Inicia a Ajuda on-line. Sobre: Mostra informações sobre a versão dos componentes do aplicativo atualmente instalados.

## Ferramenta do administrador (Menu Ferramentas)

A Ferramenta do administrador é usada pelos administradores ou pela pessoa que tem privilégios de administrador nesse computador. Esta ferramenta permite que o administrador restrinja o nível de controle que os usuários deste computador terão sobre as respectivas conexões sem fio. Esta ferramenta é usada para configurar perfis comuns (compartilhados).

Os usuários não podem modificar as configurações do administrador ou os perfis a menos que eles tenham a senha para esta ferramenta. Deve ser escolhida uma senha segura e não facilmente adivinhada.

É possível exportar estas configurações e perfis como um único pacote para outras computadores na rede. Consulte a seção Ferramenta do administrador para obter mais informações.

Nome | Descrição
--- | ---
Pacotes do administrador | Os Pacotes do administrador são usados para salvar perfis administrativos e outras configurações. No Windows* XP, você pode copiar ou enviar esse arquivo executável auto-extraível para os clientes existentes em sua rede. Quando executado, o conteúdo desse arquivo é instalado e configurado no computador de destino. Consulte Pacotes de Ferramentas do administrador.
Configurações do aplicativo | Um administrador pode definir as Configurações do aplicativo Utilitário de Conexão WiFi para controlar o comportamento do aplicativo no computador do usuário, e selecionar o nível de controle dos usuários sobre diversos aspectos de suas conexões sem fio. Consulte Configurações do aplicativo Ferramenta do administrador.
Perfis do administrador | Ative ou desative perfis Persistente ou Pré-login/Comum e defina configurações de Voz sobre IP (VoIP) no computador. Consulte Perfis da Ferramenta do administrador.
Configurações do adaptador | Um administrador pode decidir o nível de controle de seus usuários sobre as conexões da rede sem fio. Consulte Configurações do adaptador da Ferramenta do administrador.
Grupos A-ID EAP-FAST | Um administrador pode selecionar o servidor RADIUS de Identificadores de Autoridade (A-ID) para fornecer PACs (Protected Access Credential) para os perfis que usam autenticação EAP-FAST. Os grupos A-ID são compartilhados por todos os usuários do computador e permitem que os perfis EAP-FAST suportem várias PACs de vários A-IDs. Consulte Grupos A-ID EAP-FAST da Ferramenta do administrador.
Alterar senha | Altere a senha da Ferramenta do administrador. Consulte Alterar senha para obter mais informações.
Fechar | Fecha a página.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

## Usar o Windows para gerenciar Wi-Fi (menu Avançado)

O recurso Configuração zero para conexões sem fio do Windows* XP é um utilitário de configuração de rede sem fio integrado. Este recurso pode ser habilitado e desabilitado no Utilitário de Conexão WiFi. Clique em Usar o Windows para gerenciar WiFi no menu Avançado. Se a Configuração zero para conexões sem fio do Windows* XP estiver ativada, os recursos no Utilitário de Conexão WiFi serão desativados. Para que o Utilitário de Conexão WiFi gerencie suas conexões WiFi, clique em Ativar controle WiFi na janela principal.

## Instalar o Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi

### Instalação típica

Os seguintes componentes são instalados em uma instalação Típica.

- O driver do Utilitário de Conexão WiFi. Instale o driver somente se ele for necessário. Esta é a instalação mínima.
- O Utilitário de Conexão WiFi. Em uma instalação Típica, isso inclui o seguinte:
  - Wi-Fi Protected Setup*
  - Assistente Intel® para problemas em conexões sem fio

> NOTA: Se você pretende usar o Novell Client* para Windows, instale esse aplicativo antes do Utilitário de Conexão WiFi. Se o Utilitário de Conexão WiFi já estiver instalado, remova-o para instalar o Novell Client para Windows.

### Instalação Personalizada

Durante uma instalação Personalizada, os seguintes recursos estão disponíveis para instalação: Dentre estes, o Wi-Fi Protected Setup* e o Assistente Intel® para problemas em conexões sem fio também são instalados em uma instalação típica.

- Ferramenta do administrador
- Suporte para o WMI
- Sign-on único
  - Conexão Pré-Login
- WiFi Protected Setup
- Assistente Intel® para problemas em conexões sem fio

Ferramentas do administrador: Instala a Ferramenta do administrador no Menu Iniciar. Esta ferramenta é usada para configurar perfis comuns (compartilhados). A Ferramenta do administrador também é usada por um Departamento de Tecnologia da Informação para ativar ou desativar recursos no Utilitário de Conexão WiFi.

Suporte para WMI: A funcionalidade Testador de instrumentação de gerenciamento do Windows permite que os administradores que não possuem o Utilitário de Conexão WiFi instalado gerenciem de modo remoto os clientes que possuem esse aplicativo instalado.

Sign-on único: Instala o recurso Conexão Pré-login do Sign-on único. Esta ferramenta é usada para configurar perfis comuns (compartilhados) com a Ferramenta do administrador. O Sign-on único é direcionado para o ambiente empresariam, no qual os usuários fazem o login no computador com um nome de usuário, uma senha e, geralmente, um domínio. Alternação rápida de usuário não suporta o login de domínio. A troca rápida de usuário e a tela Bem-vindo ao Windows* XP são desativadas quando o suporte para Sign-on único é instalado.

> NOTA: Por padrão, a troca rápida de usuário estará ativada se você estiver usando o Microsoft Windows* XP Home Edition. Ela é direcionada para o usuário residencial. A troca rápida de usuário está disponível também no Microsoft Windows* XP Professional, se ele for instalado em um computador independente ou conectado a um grupo de trabalho. Se um computador executando o Windows* XP Professional for adicionado a um domínio, a opção de troca rápida do usuário não estará disponível.

Conexão Pré-Login: Um perfil Pré-login/Comum estará ativo assim que um usuário fizer login no computador. A Conexão Pré-login estabelece uma conexão sem fio antes do login do usuário no Windows. Este recurso é instalado com o Sign-on único.

WiFi Protected Setup: Instalado como parte de uma instalação Típica, este recurso detecta a presença de um roteador sem fio compatível e permite uma conexão fácil com esse roteador.

Assistente Intel® para problemas em conexões sem fio: Oferece assistência relevante para solucionar problemas de conexão em WiFi sem fio.

Para instalar esses recursos, selecione Personalizada, no decorrer da instalação. Siga as instruções abaixo para instalar os recursos. Se o Utilitário de Conexão WiFi já estiver instalado, consulte as instruções pós-instalação.

## Instalar o Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi

1. Insira o CD de instalação na unidade de CD.
2. O instalador apresenta a mensagem:
   Bem-vindo ao Assistente de Instalação das Ferramentas do Intel® PROSet Wireless. Clique em Avançar.
3. É exibida a mensagem seguinte:
   Bem-vindo ao assistente do InstallShield do software Intel® PROSet/Wireless WiFi. Clique em Avançar.
4. Leia o contrato de licença.
5. Clique em Eu aceito os termos do contrato de licença. Para obter uma cópia impressa do contrato, clique em Imprimir. Depois, clique em Avançar.
6. Clique em Avançar para aceitar a pasta de destino padrão de instalação. Ou então, clique em Alterar para informar outra localização. Em seguida, clique em OK e Avançar.
7. Clique em Típica ou Personalizada. Se você clicar em Típica, vá para a etapa 9.
8. Se estiver fazendo uma instalação Personalizada, selecione na lista de recursos a serem instalados. Consulte Instalação Personalizada para obter uma explicação dos recursos disponíveis. Para cada recurso, é possível selecionar:

- Este recurso será instalado na unidade de disco rígido local.
- Este recurso e todos os sub-recursos serão instalados no disco rígido local.
- Este recurso não estará disponível.

9. Clique em Avançar.
10. A instalação pode demorar vários minutos. Quando o processo de instalação terminar, será mostrada a mensagem: Assistente do InstallShield concluído! Clique em Concluir.
11. Você deve ser instruído a reinicializar o computador. Nesse caso, reinicialize-o imediatamente. Clique em Sim para fazer isso ou clique em Não para reinicializar mais tarde.

## Instalar recursos adicionais do software

Se o Utilitário de Conexão WiFi já estiver instalado, siga as instruções abaixo para adicionar a Ferramenta do administrador e a Conexão Pré-login:

1. Clique em Iniciar > Painel de controle > Adicionar ou remover programas > Software Intel PROSet/Wireless WiFi.
2. Clique em Alterar.
3. É exibida a mensagem seguinte:
   Bem-vindo ao assistente do InstallShield do software Intel® PROSet/Wireless WiFi. Clique em Avançar.
4. Clique em Modificar. Depois, clique em Avançar.
5. Clique no X vermelho ao lado de qualquer recurso que você queira instalar, mas que não esteja instalado atualmente.
6. Para cada recurso que você quer instalar, clique em uma das seguintes opções, conforme adequado:
   - Este recurso será instalado na unidade de disco rígido local.
   - Este recurso e todos os sub-recursos serão instalados no disco rígido local.
7. Clique em Avançar.
8. A instalação pode demorar vários minutos. Quando o processo de instalação terminar, será mostrada a mensagem: Assistente do InstallShield concluído! Clique em Concluir.
9. Você deve ser instruído a reinicializar o computador. Nesse caso, reinicialize-o imediatamente. Clique em Sim para fazer isso ou clique em Não para reinicializar mais tarde.

## Remover o Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi

Para desinstalar o Utilitário de Conexão WiFi:

1. Clique em Iniciar > Painel de controle > Adicionar ou remover programas.
2. Clique em Software Intel PROSet/Wireless WiFi.
3. Clique em Alterar.
4. É exibida a mensagem seguinte:
   Bem-vindo ao assistente do InstallShield do software Intel® PROSet/Wireless WiFi. Clique em Avançar.
5. Clique em Remover.
6. Clique em Avançar.
7. É exibida a mensagem seguinte: Faça sua escolha na lista e clique em Avançar.
   Salvar configurações definidas pelo usuário. Escolha o que fazer com suas configurações de aplicativo atuais.
   - Salvar. Salvar configurações e arquivos aplicáveis à versão atual do aplicativo.
   - Converter e salvar. Salvar configurações e arquivos no formato compatível com as versões 10 e 11 do Intel® PROSet/Wireless.
   - Remover. Não salvar configurações do aplicativo.

8. A remoção pode demorar vários minutos. Quando o software for removido, será mostrada a mensagem InstallShield Wizard concluído!. Clique em Concluir.
9. Você deve ser instruído a reinicializar o computador. Nesse caso, reinicialize-o imediatamente. Clique em Sim para fazer isso ou clique em Não para reinicializar mais tarde.

Voltar ao início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade