返回內容頁

# 連線

- 連線至 WiFi 網路
- 首次連線
- 使用 Wi-Fi Protected Setup* 精靈設定與管理網路
- 使用 Windows XP 管理 WiFi
- 其他無線管理員

## 連線至 WiFi 網路

您可以使用以下方法之一來連線至 WiFi 網路。

- 自動連線： 如果您電腦上的現有設定檔與可用網路相符，您就可以自動連線到該無線網路。
- 設定新設定檔： 從 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式主視窗的 WiFi 網路清單中選取無線網路。按一下「連線」。如果您成功連線，就會在「設定檔清單」中建立設定檔供未來使用。
- 連線到「設定檔清單」中的設定檔： 您可從「設定檔清單」選取設定檔。若要啟動，按一下「連線」。這可讓您連線到清單中下方的網路 (如果可用的話)。
- 在位於 Windows 桌面右下角的工作列圖示上按一下滑鼠右鍵。按一下「連線到設定檔」。先前設定的設定檔清單會列出。選取設定檔。

## 首次連線

WiFi 連線公用程式會自動偵測 WiFi 介面卡範圍內的 WiFi 網路。找到網路時，桌面警示的通知會顯示： 找到 WiFi 網路。請參閱工作列圖示以取得更多資訊。

1. 連按兩下桌面警示以開啟 WiFi 連線公用程式的主視窗。
2. 從「WiFi 網路」清單選取網路。
3. 按一下「連線」。如果網路不需要保全性驗證，桌面警示會通知您已連線到網路。 如需關於工作列功能表和圖示的更多資訊，請參閱「主視窗」與「工作列」。
4. 若網路已啟用保全性，設定檔精靈就會開啟「設定 WiFi 設定」視窗。這會引導您建立此網路的 WiFi 設定檔之程序。建立設定檔後，將來連線至此網路會更為輕鬆。
5. 會請求您指定設定檔名稱。「設定檔名稱」是您給此網路的名稱。若已存在，您可接受現有的設定檔名稱，或輸入設定檔名稱。設定檔名稱可以是幫助您識別此網路的任何名稱。例如：My Home Network (我的家庭網路)、Coffee Shop on A Street (A 街上的咖啡館)。
6. 會請求您指定 WiFi 網路名稱 (SSID)： 這含有網路識別碼名稱。這是區別 WiFi 網路與其他網路不同的唯一識別碼。若已經輸入，則可保留。
7. 請按一下「下一步」。然後設定檔精靈會偵測此網路的保全性設定。您輸入的資訊依那些保全性設定而定。有關保全性設定的資訊，請參閱保全性設定。如需關於金鑰與密碼的更多資訊，請參閱網路金鑰。有關設定檔的更多資訊，請參閱設定檔。您需要聯絡網路管理員，以取得登入此網路的所需資訊。
8. 輸入必要資訊後，按一下「確定」以連線至無線網路。

如需更多資訊，請參閱「主視窗」。

## 其他無線管理員

如果 WiFi 連線公用程式偵測到另一個軟體應用程式試圖與該無線裝置通訊，系統就會通知您。

## 使用 Microsoft Windows* XP 管理 WiFi

您可使用 Windows* XP 管理 Wi-Fi* 連線。

1. 在 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式主視窗的「進階」功能表之下，請選擇「使用 Windows 管理 WiFi」。
2. 在提示視窗中，會詢問您： 是否要 Windows 管理您的 WiFi 網路連線？按一下「是」。
3. 按一下「關閉」以關閉 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式。
4. 在工作列圖示按一下滑鼠右鍵，並選取「開啟 Wireless Zero Configuration」。

注意： 當 Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration 啟用做為您的無線管理員時，WiFi 連線公用程式為停用。

若要讓 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式管理 WiFi 連線，用滑鼠右鍵按一下工作匣中的公用程式圖示並選擇「啟用 WiFi 控制」。

## 協力廠商無線軟體

如果您使用的軟體是由熱點位置 (咖啡館、機場大廳) 所提供，WiFi 連線公用程式會通知您並將其本身停用。當另一個無線管理員與無線裝置通訊時，它就不能管理無線裝置。若要使用 WiFi 連線公用程式的功能，您可能需要在離開熱點時，停用或移除這個軟體。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明