İçindekilere Dön

# Uygulama Ayarları (Araçlar menüsü)

Uygulama Ayarları, Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Bağlantı Yardımcı Programının çalışma biçimini denetler.

## Erişim Yöntemi

Ana penceredeki Araçlar menüsünde Uygulama Ayarları'nı tıklatın.

## Uygulama Ayarları Açıklaması

Ad | Açıklama
--- | ---
Bağdaştırıcı | Pencerenin üst bölümünde yer alır ve WiFi bağdaştırıcısını gösterir. Bağdaştırıcı aşağıda verilenlerden herhangi biri olabilir:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945_BG Network Connection

Gelişmiş Ayarlar: WiFi bağlantı yardımcı programının çalışma ve bilgileri görüntüleme biçimini aşağıdaki ayarlar denetler.
Görev çubuğu | Simgeyi görev çubuğunda göster: Görev çubuğunda durum simgesinin görüntülenmesi için, bu seçeneği belirleyin. Bu simge Windows Görev Çubuğunda (Bildirim Alanı) bulunur. Simge, kablosuz bağlantınızın durumuyla ilgili bilgi verir. Görev çubuğunda durum simgesinin görüntülenmemesi için bu seçeneğin işaretini kaldırın.

Görev Çubuğu Durum Simgesi çeşitli işlevler sunar:

- Bağlantı durumunun ve kablosuz ağın etkinliği konusunda görsel bilgi sağlar. Simge, farklı kablosuz etkinlikler için renk ve canlandırma özelliklerini değiştirir. Ek bilgi için Görev Çubuğu Simgeleri başlıklı konuya bakın.
- Menü: Simgeyi sağ tıklattığınızda bir menü görüntülenir. Radyoyu açmak/kapatmak ya da WiFi bağlantı yardımcı programını başlatmak gibi görevler için bu menüyü kullanabilirsiniz. Ek bilgi için, bkz. Görev Çubuğu Menü Seçenekleri.
- Araç ipuçları ve masaüstü uyarıları. Ek bilgi için, bkz. Araç İpuçları ve Masaüstü Uyarıları.

Bildirimler | Uyarı Bildirimlerini Görüntüle: Görev çubuğu simgesinin yanında masaüstü uyarılarını görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. İşlem yapmanız gerekiyorsa, bir ileti görüntülenir. Yalnızca çok önemli olaylar için masaüstü uyarısı gönderilir. Masaüstü uyarısı onaylandığında uygun işlem gerçekleştirilir. Masaüstü uyarılarının görüntülenmemesi için bu seçeneğin işaretini kaldırın. Ek bilgi için Araç İpuçları ve Masaüstü Uyarıları başlıklı konuya bakın.

Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Bilgilendirici Bildirimler: Bu masaüstü uyarıları daha az önemli bilgiler içerir. Herhangi bir işlem yapılmasını gerektirmeyen fakat kablosuz ağ deneyiminize büyük katkı sağlayan iletilerdir.

- Bilgilendirici Bildirimleri Görüntüle: Varsayılan değer olarak seçilidir. Tüm bilgilendirici masaüstü uyarıları görev çubuğu durum simgesinin yanında görüntülenir. Bu masaüstü uyarıları kablosuz ağların yakınında olduğunuzda size haber vererek kablosuz ağ deneyiminize katkıda bulunur. Ayrıca bir kablosuz ağ bağlantısı kurulduğunda ya da sona erdirildiğinde de size haber verir. Ek bilgi için Araç İpuçları ve Masaüstü Uyarıları başlıklı konuya bakın.
- Bağlı olmadığında kullanılabilir ağların listesini göster: Bilgilendirici Bildirimleri Görüntüle seçeneği işaretli değilse bu öğeyi seçebilirsiniz. Masaüstü uyarıları devre dışı bırakıldığında, bu seçenek, WiFi bağdaştırıcı bağlı olmadığı sürece kullanılabilen ağlar konusunda bilgilendirilmenizi sağlar.

Başka bir uygulama WiFi bağdaştırıcıyı kullandığında bildir: Bu seçenek belirlendiğinde, başka uygulamalar WiFi bağdaştırıcınızı yönetmeye çalışırsa bir pencere görüntülenir. Bu durum bir hotspot noktası (pastane, havalimanı) tarafından sağlanan yazılımı kullandığınızda işe yarar. WiFi bağlantı yardımcı programı özelliklerinden yararlanmak için, Hotspot noktasından ayrılırken bu yazılımı devre dışı bırakın.

Otomatik Bağlan | Varolan ağa yalnızca profilleri kullanarak bağlan: (Varsayılan) WiFi bağdaştırıcıyı Profiller Listesi'nden eşleşen bir profil kullanarak varolan bir kablosuz ağa bağlamanızı sağlar. Eşleşen profil bulunamazsa bir bildirim gönderilir (bkz. Bildirimler). Kablosuz aygıt, eşleşen bir profil bulunana kadar ya da yeni bir eşleşen profil oluşturulana kadar bağlantı kurmaz.

Eşleşen bir profil yoksa kullanılabilir durumdaki herhangi bir ağa bağlan: Yapılandırılmış bir profiliniz yoksa ve açık, güvenliksiz bir kablosuz ağın bulunduğu bir ortamdaysanız, ağa otomatik olarak bağlanmak için bunu seçin. NOT: Açık ağlarda güvenlik bulunmaz. Bu kablosuz bağlantı için kendi güvenliğinizi kurmak isteyebilirsiniz. Açık kablosuz bağlantıları güvenli kılmanın yöntemlerinden biri Sanal Özel Ağ (VPN - Virtual Private Networking) yazılımı kullanmaktır.

Yalnızca profillere dayanan herhangi bir ağa bağlan (Cisco modu): Her profili tercih sırasında göre denemek için bu seçeneği kullanın. Bu seçim, birden fazla SSID kimliği olan ama bunlardan yalnızca birini yayınlayan bir erişim noktasının yakınında olduğunuzu belirtir.

Otomatik olarak bağlanma. Kullanıcı el ile bağlanacak: Otomatik bağlantıyı devre dışı bırakmak için bu seçeneği belirleyin.

Dışlananları Yönet | Otomatik dışlama listesi özelliğini etkinleştir: Otomatik dışlananlar listesi özelliğini etkinleştirmek için bunu işaretleyin. Bu özellik erişim noktalarına otomatik olarak bağlanılmasını önlemek için bir yöntem sunar. Ek bilgi için Dışlananları Yönet başlıklı konuya bakın.

El ile dışlananlar listesi özelliğini etkinleştir: El ile dışlananlar listesi özelliğini etkinleştirmek için bunu işaretleyin. Bu özellik ağlara otomatik olarak bağlanılmasını önlemek için bir yöntem sunar. Ek bilgi için Dışlananları Yönet başlıklı konuya bakın.

WiFi Ağlar Listesi | Sütun sıralama başlıkları göster: WiFi Ağlar listesinde sütun adlarını görüntülemek için bunu seçin. Bir sütunu azalan ya da artan düzende sıralamak için sütunun başlığını tıklatın.
Paylaşılan Klasör Bildirimi | Dosya ve yazıcı paylaşımı, ağdaki diğer bilgisayarların sizin bilgisayarınızdaki kaynaklara erişmesini sağlar. Kablosuz dizüstü bilgisayarınızı dosya ve yazıcı paylaşımı ayarı etkinleştirilmiş olarak kullanırken dikkatli olun. Bu özelliği, paylaşılan klasörler özelliği etkinse ve aşağıdaki koşullardan biri doğruysa kablosuz ağlara bağlanırken bildirim almak için kullanın:

- Microsoft Windows güvenlik duvarı devre dışı
- Dosya ve yazıcı paylaşımı, Microsoft Windows güvenlik duvarı ayarlarında özel durum olarak işaretlenmiş.

Güvenli olmayan bir ağa bağlanınca, paylaşılan klasörleri otomatik olarak paylaşımdan kaldır.
Güvenli olmayan bir ağa bağlandığınızda paylaşılan klasörleri otomatik olarak paylaşımdan kaldırmak için bu seçeneği belirleyin. Bu özellik büyük ölçüde ek güvenlik sağlar.

Bu bildirimi devre dışı bırak
Açık/güvenli olmayan bir ağa bağlandığınızda paylaşılan klasörlerinizin olduğu gibi kalması için bu seçeneği belirleyin.

Güvenli olmayan bir ağa bağlanınca bildir.
Açık, güvenli olmayan bir ağa bağlandığınızda bildirim almak için bu seçeneği belirleyin.

Aygıttan Aygıta Ağ Bildirimi | Bir aygıttan aygıta ağa bağlandığınızda aşağıdaki ayarlara göre uyarılar alırsınız. Her iki dakikada bir olmak üzere en çok beş uyarı gönderilir. Aygıttan aygıta ağa hiçbir iletişim eşi bağlanmadığında bildir Aygıttan aygıta ağa bağlanan iletişim eşi olmadığında bildirim almak için bu seçeneği belirleyin.

Tüm iletişim eşleri aygıttan aygıta ağdan ayrılınca bildir
Tüm iletişim eşleri aygıttan aygıta ağdan ayrıldığında bir uyarı almak için bu seçeneği belirleyin.

Ağ Adı (SSID) Bildirimi | Ağa bağlanmak için varsayılan ağ adı (SSID) kullanıldığında bildirim almanızı sağlar. Önceden tanımlanmış, varsayılan bazı ağ adları şunlardır: kablosuz, WLAN, linksys, varsayılan. Varsayılan ağ adını (SSID) içeren bir erişim noktasına bağlanmak güvenlik riski taşıyabilir. Bu tür erişim noktalarında genellikle varsayılan güvenlik ve yönetim ayarları kullanılır (örneğin, Açık kimlik doğrulama; varsayılan IP adresi, kullanıcı adı ya da parola). Söz konusu ağ sizin kişisel ağınızsa, ağın güvenliğini artırmak için ağ adını ve güvenlik ayarlarını değiştirin.

Varsayılan SSID adını kullanan bir ağa bağlanıldığında bildir
Varsayılan ağ adıyla bir ağa bağlandığınızda uyarı almak için bu seçeneği belirleyin.

WiFi Ayarları | İlişkilendirildiğinde WiFi taramayı devre dışı bırak: Bu ayar, bağdaştırıcının bir erişim noktasına (ağa) bağlanmasının ardından ek WiFi erişim noktalarını tarama işlevini devre dışı bırakır. Önceden bağlantı kurulduğunda ilave tarama işlevini devre dışı bırakarak bağlantı başarımı artırılabilir.
Wi-Fi Protected Setup* | Bilgisayarınızın kapsama alanında Wi-Fi Protected Setup erişim noktaları olduğunda bildir Wi-Fi Protected Setup* donanımlı bir erişim noktasının bilgisayarınızın erişim menzilinde olması durumunda haberdar olmak istiyorsanız bu özelliği etkinleştirin. Bu bilgisayarı erişim noktasına kaydettirmek veya erişim noktası için kayıt sorumlusu yapmak istiyorsanız bu işlemi yapmanız gerekir. Bu özellik varsayılan durumda Açıktır.
Tamam | Ayarları kaydederek önceki sayfaya dönmenizi sağlar.
İptal | Pencereyi kapatarak yapılan değişiklikleri iptal etmenizi sağlar.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi