Tilbake til innhold

# Generelle innstillinger for profilveiviseren

Siden Generelle innstillinger er den første siden i veiviseren for oppretting av WiFi-profil.

Se Profilbehandling for å få en beskrivelse av når Opprett WiFi-profil Generelle innstillinger startes.

MERK: I denne hjelpefilen, brukes uttrykkene "trådløs" og "WiFi" om hverandre.

## Hvordan få tilgang

1. Hvis du oppretter eller redigerer en administratorprofil, kan du åpne Administratorverktøy. Hvis du oppretter eller redigerer en personlig profil, kan du klikke Profiler i hovedvinduet.
2. I Profiler-vinduet eller -kategorien for en eksisterende profil klikker du Egenskaper. Klikk Legg til for en ny profil.

Når du konfigurerer profilen, kan du bruke den venstre ruten for å navigere til sidene Generelle innstillinger og Sikkerhetsinnstillinger. Knappene Tilbake og Neste som er plassert nederst på Profilveiviseren, kan også brukes til den samme funksjonen.

## Beskrivelse Siden Generelle innstillinger

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Profilnavn | Navnet på den trådløse nettverksprofilen. Når du konfigurerer et trådløsnettverk som ble valgt fra WiFi-nettverkslisten, er profilnavnet det samme som WiFi-nettverksnavnet (SSID). Dette navnet kan endres slik at det blir mer beskrivende eller tilpasset din personlige bruk.

Eksempler: Mitt kontornettverk, Bobs hjemmenettverk, ABC-selskapets nettverk

WiFi-nettverksnavn (SSID) | Navnet på trådløsnettverkstilgangspunktet som WiFi-kortet brukte for å koble til. Nettverksnavnet må være akkurat det samme som navnet på trådløstilgangspunktet. Det skiller mellom store og små bokstaver. Når du konfigurerer et trådløsnettverk som ble valgt fra WiFi-nettverkslisten, tas nettverksnavnet fra listen trådløsnettverk. Du kan og må ikke endre det.

<SSID ikke kringkastet>: Hvis et tilgangspunkt ikke kringkaster nettverksnavnet sitt (SSID), eller WiFi-kortet mottar et skjult nettverksnavn fra et skjult tilgangspunkt, vises det i WiFi-nettverkslisten. For å assosiere med en <SSID ikke kringkastet>-nettverksinnføring, må det opprette en ny profil før tilkoblingen. Sørger for den aktuelle SSID for tilgangspunktet. Etter tilkoblingen vises <SSID ikke kringkastet> fortsatt i WiFi-nettverkslisten. Den assosierte SSID-profilen vises i profillisten.

Driftsmodus | Nettverk (infrastruktur): Koble til et tilgangspunkt. Et infrastrukturnettverk består av ett eller flere tilgangspunkt og én eller flere datamaskiner med WiFi-kort. Denne tilkoblingen er den typen som brukes i hjemmenettverk, foretaksnettverk, hoteller og andre for å gi tilgang til nettverket og/eller Internett.

MERK: Kun Nettverk (Infrastruktur) er tilgjengelig for administratorprofiler (Forhåndspåloggingsprofiler og Vedvarende profiler). Se Administratorverktøy for å få mer informasjon.

Enhet-til-enhet (Ad hoc): Koble direkte til andre datamaskiner i et ad hoc trådløst nettverk. Denne tilkoblingstypen er kun nyttig for forbindelser mellom to eller flere datamaskiner. Den gir ikke tilgang til nettverksressurser eller Internett.

Administratorprofiltyper (Bare synlig i administratorverktøyet) | Vedvarende: Vedvarende profiler anvendes på oppstartstidspunktet eller når det ikke lenger er noen som er logget på datamaskinen. Etter at en bruker logger av, opprettholder en Vedvarende profil en trådløsforbindelse enten til datamaskinen slås av eller en annen bruker logger seg på.

Forhåndspålogging/Felles: Disse profilene er bare tilgjengelig ved hjelp av administratorverktøyet. Forhåndspåloggings-/Fellesprofiler anvendes straks en bruker logger seg på. Tilkoblingen utføres som del av påloggingssekvensen i Windows (Pre-logon/Common). Denne profilen deles av alle brukere

Avansert | Klikk Avansert for å åpne Avanserte innstillinger. Bruk de avanserte innstillingene til å konfigurere alternativene Bevar forbindelse, Brukernavnformat, Automatisk tilkobling eller Automatisk import, starte en applikasjon (Automatisk applikasjonsstart), velge et profilpassord (Passordbeskyttelse) eller angi en bestemt tilgangspunktadresse for korttilkobling (obligatorisk tilgangspunkt) og angi tilkoblingsalternativer for forhåndspålogging.
Neste | Fortsetter til siden Sikkerhetsinnstillinger.
OK | Avslutter opprettelsen av den nye profilen med de aktuelle innstillingene.
Avbryt | Lukker veiviseren for oppretting av WiFi-profil og annullerer eventuelle endringer.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

Tilbake til toppen

Tilbake til innhold

Varemerker og fraskrivelser