Powrót do Spisu treści

# Właściwości sieci

Właściwości sieci
Zarządzaj wykluczeniami

Okno Właściwości sieci zaweira szczegółowe informacje o wybranej sieci.

## Jak uzyskać dostęp

W oknie głównym Narzędzia do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi kliknij przycisk Właściwości, aby wyświetlić szczegółowe informacje o wybranej sieci i jej punktach dostępu. Na ekranie wyświetlane są informacje o sieci oraz informacje o punktach dostępu. Można też otworzyć ekran Zarządzanie listą wykluczeń. Na ekranie Zarządzanie listą wykluczeń można dodawać profile, które będą wykluczane z łączenia automatycznego.

### Właściwości sieci — szczegóły

Nazwa | Opis
--- | ---
Nazwa sieci | Wyświetla nazwę sieci WiFi.
Pasmo | Aktualnie używane pasmo i częstotliwość. Jeśli nie jest wyświetlane żadne pasmo ani częstotliwość, widoczna jest informacja Poza zasięgiem. Na liście znajdują się następujące pasma:

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Tryb działania | Wyświetla bieżący tryb:

- Sieć (infrastruktura)

> Sieć bezprzewodowa skupiona wokół punktu dostępu. Punkt dostępu zapewnia w swoim środowisku nie tylko łączność z siecią przewodową, ale również reguluje ruch sieciowy w najbliższym otoczeniu.

- Sieć Ad Hoc

> Konfiguracja komunikacji, w której każdy komputer posiada te same możliwości i dowolny komputer może zainicjować sesję komunikacji. Określana również mianem sieci równorzędnej lub sieci typu komputer z komputerem.

Poziom uwierzytelniania | Wyświetlanie bieżącego trybu zabezpieczeń uwierzytelniania dla używanej sieci: Na liście znajdują się następujące poziomy uwierzytelniania sieci:

- Otwarte
- Udostępniane
- WPA-Korporacyjne
- WPA2-Korporacyjne
- WPA-Indywidualne
- WPA2-Indywidualne

Wyświetlanie uwierzytelniania używanego dla bieżącej sieci. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Przegląd zabezpieczeń.

Szyfrowanie danych | Na liście znajdują się następujące ustawienia szyfrowania danych:

- Żadne
- Szyfrowanie WEP
- TKIP
- CKIP
- AES-CCMP

Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Przegląd zabezpieczeń.

Punkty dostępu w tej sieci <0-50> |

- Moc sygnału: Paski ikony mocy sygnału wskazują moc sygnałów nadawczych i odbiorczych między kartą WiFi i najbliższym punktem dostępu.
- Wyświetla jedną z ikon: . Wskazuje używane pasmo (802.11a, 802.11b, 802.11g lub 802.11n).
- Kanał: Wyświetla aktualnie używany kanał transmisji i odbioru w danej sieci bezprzewodowej.
- BSSID (Tryb działania — infrastruktura): Wyświetla dwunastocyfrowy adres MAC punktu dostępu w wybranej sieci.

Zarządzaj wykluczeniami | Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Zarządzanie wykluczeniami. Jeśli wykluczanie sieci jest włączone (zobacz: Ustawienia aplikacji), strona Właściwości sieci wskazuje również, czy sieć została wykluczona z łączenia automatycznego.
Zamknij | Zamyka stronę Właściwości sieci.
Pomoc? | Zawiera informacje Pomocy dla tej strony.

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia