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Scatole a misura di prodotto, la risposta veloce ed economica è FreeboxTM 
È veloce, autonoma, economica. Con una frequenza di 5-6 scatole al minuto, il sistema di packaging FreeboxTM di System SpA crea pack strutturalmente superiori rispetto alla classica scatola americana pre-assemblata. I test effettuati TÜV Italia dimostrano meno costi per l’approvvigionamento di materiale, risparmio di materia prima, eliminazione dei costi del magazzino per le scatole americane stese e la riduzione di quelli per il magazzino delle scatole piene, il risparmio in fase di spedizione e la maggiore resistenza della scatola diminuisce la quantità di cartone ondulato necessario per ogni pezzo.

Milano, 28 febbraio 2012 – Il sistema Freebox™ è sviluppato per marciare con un’autonomia media non inferiore alle 6-8 ore e con un ritmo produttivo di 5-6 scatole al minuto: una volta azionata genera fino a 3.000 scatole nell’arco di un ciclo produttivo, senza mai fermarsi. System SpA ha sottoposto la scatola Freebox™ ai test di TÜV Italia, filiale del Gruppo TÜV SÜD, ente certificatore che ha come mission l’adeguamento del prodotto a quegli standard che garantiscono nel tempo una costanza di efficienza e affidabilità. I primi dati rilevanti riguardano i vantaggi economici derivanti dalla maggiore resistenza del pack realizzato con il sistema Freebox™: tra il 20 e il 30% più resistente ai carichi statici, dinamici, scoppio e rotolamento rispetto al tradizionale formato americano precostruito in scatolificio. 

I risparmi produttivi iniziano dall’economizzazione della quantità di cartone per ogni confezione grazie alla migliore struttura della scatola: migliore struttura è sinonimo di maggiore resistenza della confezione e maggiore resistenza significa minore quantità di cartone ondulato necessario per ogni pezzo. Il Box Compression Test realizzato presso TÜV Italia ha rilevato la superiore capacità della scatola Freebox™ di supportare i carichi verticali fino al +30% e un’economia di superficie di cartone ondulato che raggiunge il 40%. Dopo il raggiungimento del carico massimo, il comportamento della scatola Freebox™ rispetto alla scatola americana è differente: non si notano deformazioni particolari della scatola e questo permette di mantenere più a lungo il carico. Al limite del crash, la scatola Freebox™ ha le pareti laterali ancora abbastanza omogenee (maggiore resistenza all’impilamento), mentre nella scatola americana sono evidenti i segni di collassamento. 
La maggiore resistenza all’impilamento si riflette nella possibilità di alleggerire la grammatura del cartone ondulato, da un minimo -8% nel formato 300 x 200 x 200 mm a un massimo -38% nel 400 x 300 x 100 mm. Il vantaggio per l’azienda è di potere optare per scelte di risparmio sulla materia prima, cioè usare cartone di grammatura inferiore a fronte di una maggiore resistenza strutturale garantita dal sistema Freebox™ rispetto alla classica scatola americana pre-assemblata. 
Freebox™ rivoluziona i costi delle scatole in giacenza. Il costo del magazzino delle scatole americane stese è eliminato perché Freebox™ utilizza i cartoni piani 1.200X1.200 mm che ha depositati nei suoi magazzini interni, li piega su misura senza bisogno di intervento umano che invece si limita al semplice rifornimento dei fogli di cartone piano. Il costo di magazzino delle scatole piene è ridimensionato: il sistema Freebox™ pone al centro dell’attenzione il prodotto e calcola la struttura del pack da creare attorno ad esso. Le misure delle scatole Freebox™ vengono calcolate per saturare la geometria del pallet e avere un razionale stoccaggio a magazzino, dove la quantità di scatole in giacenza potrà essere raddoppiata (+55%). Il dimensionamento della scatola sulle misure del prodotto si riflette sui costi di spedizione: pack realizzati intorno all’articolo da contenere, nella giusta proporzione, significa razionalizzazione dei trasporti. L’ideale per l’e-commerce e un’importante premessa a beneficio dell’ambiente. L’eliminazione di passaggi produttivi, l’efficienza e la velocità del cambio formato consentono di creare lotti ad hoc in breve tempo. 

www.system-freebox.com 
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