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                                              Fecha de movilización:

Estación generadora del residuo(s): 
Dirección o coordenadas: 
Tipo de residuo: 
Clasificación (Decreto 1076 de 2015, si aplica): 
Lugar de destino: 
Dirección o coordenadas: 
Medio de movilización: 
Nombre de Conductor:  

	[bookmark: _182ppiecixbz]Carro de carga dos ruedas



	Vehículo institucional       

	Placa: 
	

	
Otro medio                         

	
¿Cual? __________

__________________________________________



Hora de salida sede de origen: 
Hora de llegada sede de destino: 

	ASPECTO PARA EVALUAR
	CUMPLE
	OBSERVACIONES

	
	SI
	NO
	N/A
	

	CONDICIONES GENERALES LA MOVILIZACIÓN
 
	
	
	
	

	El vehículo se encuentra en condiciones de aseo y limpieza.
	
	
	
	

	El transportador y sus acompañantes cuentan con Elementos de Protección Personal.
	
	
	
	

	La carga en el vehículo está debidamente acomodada y cubierta de tal forma que no presente peligro para la vida de las personas y el medio ambiente.
	
	
	
	

	La carga del vehículo no interfiere en la visibilidad del conductor, no comprometa la estabilidad o conducción del vehículo, no oculta las luces, incluidas las de frenado, direccionales y las de posición.
	
	
	
	

	El transportador cuenta con elementos básicos para atención de emergencias tales como: extintor de incendios, ropa protectora, linterna, botiquín de primeros auxilios, equipo para recolección y limpieza, kit de derrames y sistemas de comunicación.
	
	
	
	

	Cuando se realiza transporte en carretilla o carro de dos ruedas, la carga está debidamente asegurada.
	
	
	
	

	
Se presenta alguna novedad en el trayecto.

	
	
	
	

	RESIDUOS PELIGROSOS
	
	
	
	

	Se registra la salida del residuo en la bitácora de ingreso y salida de la sede de origen.
	
	
	
	

	Se registra el ingreso del residuo en la bitácora de ingreso y salida de la sede de destino.
	
	
	
	

	Indique la cantidad en kilogramos o unidades de los residuos transportados.
	
	
	
	

	Los residuos se encuentran debidamente embalados y rotulados al momento de la movilización.
	
	
	
	

	El responsable de la movilización conoce procedimiento para la atención de derrames de los RESPEL que transporta.
	
	
	
	

	Al momento de la movilización se cuenta con hojas de seguridad o tarjetas de emergencia para los RESPEL transportados.
	
	
	
	

	DESCRIPCIÓN DEL TRAYECTO O RUTA SELECCIONADA

	

	REGISTRO FOTOGRÁFICO

	                                               




	LINEAS DE EMERGENCIA

	Tipo de Riesgo
	Entidades Externas de Atención a Emergencias

	Fugas y derrames de sustancias peligrosas.
	018000-916012 – 2886012 
Línea Nacional de Toxicología
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Cargo: 
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	Versión
	Descripción del cambio
	Área productora
	Fecha de Publicación

	1
	Creación del Documento
	Dirección de Tecnologías Convergentes
	27/11/2025

	
	Se realiza nuevamente el cargue del documento, se ajusta el código de acuerdo con la parametrización de SUITE VISIÓN, se incluye control de cambios, así mismo dando cumplimiento a los lineamientos del manual de marca. V2 y la Guía de Administración de Información Documentada SIG.
	
Coordinación de Planeación
	
09/10/2026



“Las copias impresas de este documento se consideran no controladas. Para verificar la versión vigente consulte el Sistema Integrado de Gestión.”
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